NXP NFC Reader Library v4.040.05.011646

Data Structures | Macros | Functions
Component : KinetisI2C
Bus Abstraction Layer

Component abstracting the functionality of Kinetis KSDK 2.0 I2C interface. More...

Collaboration diagram for Component : KinetisI2C:

## Data Structures
struct | phbalReg_KinetisI2C_DataParams_t
| Kinetis I2C BAL parameter structure. More...

## Macros
#define | PHBAL_REG_KINETIS_I2C_ID 0x10U
| ID for Kinetis I2C BAL component.

## Functions
phStatus_t | phbalReg_KinetisI2C_Init (phbalReg_KinetisI2C_DataParams_t *pDataParams, uint16_t wSizeOfDataParams)
| Initialize the Kinetis I2C BAL layer. More...

## Detailed Description

Component abstracting the functionality of Kinetis KSDK 2.0 I2C interface.

## Function Documentation

## § phbalReg_KinetisI2C_Init()

phStatus_t phbalReg_KinetisI2C_Init | ( | phbalReg_KinetisI2C_DataParams_t * | pDataParams,
|  | uint16_t | wSizeOfDataParams
| ) |  |

Initialize the Kinetis I2C BAL layer.

Returns
  Status code

Return values

  PH_ERR_SUCCESS | Operation successful.
  PH_ERR_INVALID_DATA_PARAMS | Parameter structure size is invalid.

Parameters

  [in] | pDataParams | Pointer to this layer's parameter structure.
  [in] | wSizeOfDataParams | Specifies the size of the data parameter structure.