NXP NFC Reader Library v4.040.05.011646

Data Fields
phalTop_Sw_DataParams Struct Reference
Application Layer » Tag Operation Layer » Component : Software

Tag Operations parameter structure. More...

## Data Fields
uint16_t | wId
| Layer ID for this component, NEVER MODIFY!
uint8_t | bTagType
| Tag type.
uint8_t | bVno
| NDEF version number.
uint8_t | bTagState
| Tag state.
uint16_t | wNdefLength
| NDEF message length.
uint16_t | wMaxNdefLength
| Maximum supported NDEF length.
void * | pTopTagsDataParams [PHAL_TOP_MAX_TAGTYPE_SUPPORTED]
| Array of void pointer for Tag Types structure.
phalTop_T1T_t | salTop_T1T
| T1T Parameter Structure.
phalTop_T2T_t | salTop_T2T
| T2T Parameter Structure.
phalTop_T3T_t | salTop_T3T
| T3T Parameter Structure.
phalTop_T4T_t | salTop_T4T
| T4T Parameter Structure.
phalTop_T5T_t | salTop_T5T
| T5T Parameter Structure.

## Detailed Description

Tag Operations parameter structure.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- phalTop.h