NXP NFC Reader Library v4.040.05.011646

Data Fields
phacDiscLoop_Sw_TypeB_Info::phacDiscLoop_TypeB_I3P4B Struct Reference

Type B ISO/IEC 14443-4B tag structure. More...

## Data Fields
uint8_t | bMbli
| Maximum Buffer Length Index (MBLI) is available on bits [3:0]. More...
uint8_t | bParam1
| Param1 for type B Attrib: Bit 2 ... More...

## Detailed Description

Type B ISO/IEC 14443-4B tag structure.

## Field Documentation

## § bMbli

uint8_t phacDiscLoop_Sw_TypeB_Info::phacDiscLoop_TypeB_I3P4B::bMbli

Maximum Buffer Length Index (MBLI) is available on bits [3:0].

## § bParam1

uint8_t phacDiscLoop_Sw_TypeB_Info::phacDiscLoop_TypeB_I3P4B::bParam1

Param1 for type B Attrib:
Bit 2 ...

SOF
Bit 3 ... EOF
Bit 4-5 ... Minimum TR1
Bit 6-7 ... Minimum TR0.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- phacDiscLoop.h