NXP NFC Reader Library v4.040.05.011646

Data Structures | Macros | Functions
Component : Software
Application Layer » MIFARE(R) Ultralight
Collaboration diagram for Component : Software:

## Data Structures
struct | phalMful_Sw_DataParams_t
| Private parameter structure. More...

## Macros
#define | PHAL_MFUL_SW_ID 0x01
| ID for Software MIFARE Ultralight layer.

## Functions
phStatus_t | phalMful_Sw_Init (phalMful_Sw_DataParams_t *pDataParams, uint16_t wSizeOfDataParams, void *pPalMifareDataParams, void *pKeyStoreDataParams, void *pCryptoDataParams, void *pCryptoRngDataParams)
| Initialise this layer. More...

## Detailed Description

## Function Documentation

## § phalMful_Sw_Init()

phStatus_t phalMful_Sw_Init | ( | phalMful_Sw_DataParams_t * | pDataParams,
|  | uint16_t | wSizeOfDataParams,
|  | void * | pPalMifareDataParams,
|  | void * | pKeyStoreDataParams,
|  | void * | pCryptoDataParams,
|  | void * | pCryptoRngDataParams
| ) |  |

Initialise this layer.

Returns
  Status code

Return values

  PH_ERR_SUCCESS | Operation successful.

Parameters

  [in] | pDataParams | Pointer to this layer's parameter structure.
  [in] | wSizeOfDataParams | Specifies the size of the data parameter structure.
  [in] | pPalMifareDataParams | Pointer to palMifare parameter structure.
  [in] | pKeyStoreDataParams | Pointer to phKeystore parameter structure.
  [in] | pCryptoDataParams | Pointer to phCrypto data parameters structure.
  [in] | pCryptoRngDataParams | Pointer to the parameter structure of the CryptoRng layer.