T23A0 1310:037 SEGGER J-Link V6.46g Log File (0007ms, 3196ms total)
T23A0 1310:037 DLL Compiled: Jun 14 2019 19:33:33 (0007ms, 3196ms total)
T23A0 1310:037 Logging started @ 2019-09-16 16:26 (0007ms, 3196ms total)
T23A0 1310:044 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 3196ms total)
T23A0 1310:044 JLINK_OpenEx(...)
Firmware: J-Link V9 compiled May 17 2019 09:50:41
Hardware: V9.40
S/N: 59409841
Feature(s): RDI, GDB, FlashDL, FlashBP, JFlash
TELNET listener socket opened on port 19021WEBSRV 
Starting webserver (0090ms, 3286ms total)
T23A0 1310:044 WEBSRV Webserver running on local port 19080 (0091ms, 3287ms total)
T23A0 1310:044   returns O.K. (0091ms, 3287ms total)
T23A0 1310:135 JLINK_GetEmuCaps()  returns 0xB9FF7BBF (0000ms, 3287ms total)
T23A0 1310:136 JLINK_TIF_GetAvailable(...) (0000ms, 3287ms total)
T23A0 1310:136 JLINK_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 3287ms total)
T23A0 1310:136 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "C:\SDK\SDK_2.6.2_EVK-MIMXRT1060\boards\evkmimxrt1060\driver_examples\lpuart\edma_transfer_tc_idle_fifo_enable\mdk\JLinkSettings.ini"", ...).   returns 0x00 (0042ms, 3329ms total)
T23A0 1310:179 JLINK_ExecCommand("Device = MIMXRT1062DVL6A", ...). Device "MIMXRT1064XXX6A" selected.  returns 0x00 (0017ms, 3346ms total)
T23A0 1310:196 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...).   returns 0x01 (0000ms, 3346ms total)
T23A0 1310:196 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x16F30 (0001ms, 3347ms total)
T23A0 1310:197 JLINK_GetDLLVersion()  returns 64607 (0000ms, 3347ms total)
T23A0 1310:197 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 3347ms total)
T23A0 1310:197 JLINK_GetDLLVersion()  returns 64607 (0000ms, 3347ms total)
T23A0 1310:197 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 3347ms total)
T23A0 1310:197 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 3347ms total)
T23A0 1310:197 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x16F30 (0001ms, 3348ms total)
T23A0 1310:198 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_SWD)  returns 0x00 (0001ms, 3349ms total)
T23A0 1310:199 JLINK_SetSpeed(5000) (0001ms, 3350ms total)
T23A0 1310:200 JLINK_GetId()InitTarget() start J-Link Script File: Executing InitTarget() InitTarget()_TargetHalt: CPU haltedInitTarget() end >0x10B TIF>Found SW-DP with ID 0x0BD11477 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF>Scanning AP map to find all available APs >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF>
AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reachedAP[0]: AHB-AP (IDR: 0x04770041)Iterating through AP map to find AHB-AP to use >0x42 TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x42 TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF>AP[0]: Core foundAP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FD000 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF>
CPUID register: 0x411FC271. Implementer code: 0x41 (ARM)Found Cortex-M7 r1p1, Little endian. -- Max. mem block: 0x0000C728 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002000)FPUnit: 8 code (BP) slots and 0 literal slots -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED88)
 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED88)CoreSight components:ROMTbl[0] @ E00FD000 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FD000) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FEFF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FEFE0)ROMTbl[0][0]: E00FE000, CID: B105100D, PID: 000BB4C8 ROM TableROMTbl[1] @ E00FE000 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FE000) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FFFF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FFFE0)ROMTbl[1][0]: E00FF000, CID: B105100D, PID: 000BB4C7 ROM TableROMTbl[2] @ E00FF000 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FF000)
 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE000EFF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE000EFE0)ROMTbl[2][0]: E000E000, CID: B105E00D, PID: 000BB00C SCS-M7 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0001FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0001FE0)ROMTbl[2][1]: E0001000, CID: B105E00D, PID: 000BB002 DWT -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0002FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0002FE0)ROMTbl[2][2]: E0002000, CID: B105E00D, PID: 000BB00E FPB-M7 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0000FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0000FE0)
ROMTbl[2][3]: E0000000, CID: B105E00D, PID: 000BB001 ITM -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FF010) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0041FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0041FE0)ROMTbl[1][1]: E0041000, CID: B105900D, PID: 001BB975 ETM-M7 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0042FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0042FE0)ROMTbl[1][2]: E0042000, CID: B105900D, PID: 004BB906 CTI -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FE010) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0040FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0040FE0)
ROMTbl[0][1]: E0040000, CID: B105900D, PID: 000BB9A9 TPIU-M7 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0043FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0043FE0)ROMTbl[0][2]: E0043000, CID: B105F00D, PID: 001BB101 TSG -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FD010) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED78)Cache: Separate I- and D-cache. (0147ms, 3497ms total)
T23A0 1310:200  -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED84) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED80)I-Cache L1: 32 KB, 512 Sets, 32 Bytes/Line, 2-Way -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED84) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED80)D-Cache L1: 32 KB, 256 Sets, 32 Bytes/Line, 4-Way >0x0D TIF> >0x21 TIF>  returns 0x0BD11477 (0150ms, 3500ms total)
T23A0 1310:350 JLINK_GetDLLVersion()  returns 64607 (0000ms, 3500ms total)
T23A0 1310:350 JLINK_CORE_GetFound()  returns 0xE0100FF (0000ms, 3500ms total)
T23A0 1310:350 JLINK_GetDebugInfo(0x100 = JLINKARM_ROM_TABLE_ADDR_INDEX) -- Value=0xE00FD000  returns 0x00 (0000ms, 3500ms total)
T23A0 1310:350 JLINK_GetDebugInfo(0x100 = JLINKARM_ROM_TABLE_ADDR_INDEX) -- Value=0xE00FD000  returns 0x00 (0000ms, 3500ms total)
T23A0 1310:350 JLINK_GetDebugInfo(0x101 = JLINKARM_DEBUG_INFO_ETM_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0041000  returns 0x00 (0000ms, 3500ms total)
T23A0 1310:350 JLINK_ReadMemEx(0xE0041FD0, 0x0020 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(32 bytes @ 0xE0041FD0) - Data: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...  returns 0x20 (0001ms, 3501ms total)
T23A0 1310:351 JLINK_GetDebugInfo(0x102 = JLINKARM_DEBUG_INFO_MTB_ADDR_INDEX) -- Value=0x00000000  returns 0x00 (0000ms, 3501ms total)
T23A0 1310:352 JLINK_GetDebugInfo(0x103 = JLINKARM_DEBUG_INFO_TPIU_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0040000  returns 0x00 (0000ms, 3502ms total)
T23A0 1310:352 JLINK_GetDebugInfo(0x104 = JLINKARM_DEBUG_INFO_ITM_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0000000  returns 0x00 (0000ms, 3502ms total)
T23A0 1310:352 JLINK_GetDebugInfo(0x105 = JLINKARM_DEBUG_INFO_DWT_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0001000  returns 0x00 (0000ms, 3502ms total)
T23A0 1310:352 JLINK_GetDebugInfo(0x106 = JLINKARM_DEBUG_INFO_FPB_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0002000  returns 0x00 (0000ms, 3502ms total)
T23A0 1310:352 JLINK_GetDebugInfo(0x107 = JLINKARM_DEBUG_INFO_NVIC_ADDR_INDEX) -- Value=0xE000E000  returns 0x00 (0000ms, 3502ms total)
T23A0 1310:352 JLINK_GetDebugInfo(0x10C = JLINKARM_DEBUG_INFO_DBG_ADDR_INDEX) -- Value=0xE000EDF0  returns 0x00 (0001ms, 3503ms total)
T23A0 1310:353 JLINK_GetDebugInfo(0x01 = Unknown) -- Value=0x00000001  returns 0x00 (0000ms, 3503ms total)
T23A0 1310:353 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED00, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED00) - Data: 71 C2 1F 41  returns 1 (0001ms, 3504ms total)
T23A0 1310:354 JLINK_GetDebugInfo(0x10F = JLINKARM_DEBUG_INFO_HAS_CORTEX_M_SECURITY_EXT_INDEX) -- Value=0x00000000  returns 0x00 (0000ms, 3504ms total)
T23A0 1310:354 JLINK_SetResetType(JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_CORE)  returns JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 3504ms total)
T23A0 1310:354 JLINK_Reset() -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. >0x35 TIF>Reset: Reset device via AIRCR.VECTRESET. -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED0C) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)
 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0016ms, 3520ms total)
T23A0 1310:370 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00202090 (0000ms, 3520ms total)
T23A0 1310:370 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0001ms, 3521ms total)
T23A0 1310:371 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 3521ms total)
T23A0 1310:371 JLINK_ReadMemU32(0xE000EDF0, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) - Data: 03 00 03 00  returns 1 (0001ms, 3522ms total)
T23A0 1310:372 JLINK_WriteU32(0xE000EDF0, 0xA05F0003) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0)  returns 0 (0000ms, 3522ms total)
T23A0 1310:373 JLINK_WriteU32(0xE000EDFC, 0x01000000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)  returns 0 (0000ms, 3522ms total)
T23A0 1310:374 JLINK_GetHWStatus(...)  returns 0x00 (0000ms, 3522ms total)
T23A0 1310:374 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xFFFFFF00)  returns 0x08 (0000ms, 3522ms total)
T23A0 1310:374 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xF0)  returns 0x2000 (0000ms, 3522ms total)
T23A0 1310:374 JLINK_GetNumWPUnits()  returns 0x04 (0001ms, 3523ms total)
T23A0 1310:375 JLINK_GetSpeed()  returns 0xFA0 (0000ms, 3523ms total)
T23A0 1310:375 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) - Data: 04 00 00 00  returns 1 (0000ms, 3523ms total)
T23A0 1310:376 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) - Data: 04 00 00 00  returns 1 (0000ms, 3523ms total)
T23A0 1310:376 JLINK_WriteMemEx(0xE0001000, 0x001C Bytes, ..., Flags = 0x02000004) - Data: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... -- CPU_WriteMem(28 bytes @ 0xE0001000)  returns 0x1C (0003ms, 3526ms total)
T23A0 1310:379 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00202090 (0000ms, 3526ms total)
T23A0 1310:379 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3526ms total)
T23A0 1310:379 JLINK_WriteU32(0xE0041FB0, 0xC5ACCE55) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0041FB0)  returns 0 (0001ms, 3527ms total)
T23A0 1310:380 JLINK_ReadMemU32(0xE0041000, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0041000) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3528ms total)
T23A0 1310:396 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_GET_SPEED_INFO, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3528ms total)
T23A0 1310:396 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_STOP, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3529ms total)
T23A0 1310:397 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_START, ...) -- UART -- 7500000bps  returns 0x00 (0001ms, 3530ms total)
T23A0 1310:399 JLINK_WriteU32(0xE0040004, 0x00000001) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0040004)  returns 0 (0000ms, 3530ms total)
T23A0 1310:399 JLINK_WriteU32(0xE0040010, 0x0000004F)  returns 0 (0000ms, 3530ms total)
T23A0 1310:400 JLINK_WriteU32(0xE00400F0, 0x00000002)  returns 0 (0000ms, 3530ms total)
T23A0 1310:400 JLINK_WriteU32(0xE0040304, 0x00000000)  returns 0 (0000ms, 3530ms total)
T23A0 1310:400 JLINK_WriteU32(0xE0000FB0, 0xC5ACCE55) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0000FB0)  returns 0 (0001ms, 3531ms total)
T23A0 1310:401 JLINK_WriteU32(0xE0000E80, 0x0001000D)  returns 0 (0000ms, 3531ms total)
T23A0 1310:401 JLINK_WriteU32(0xE0000E00, 0x00000001)  returns 0 (0000ms, 3531ms total)
T23A0 1310:401 JLINK_WriteU32(0xE0000E40, 0x00000009)  returns 0 (0000ms, 3531ms total)
T23A0 1310:401 JLINK_WriteU32(0xE0001000, 0x00010E1F)  returns 0 (0000ms, 3531ms total)
T23A0 1310:511 JLINK_ReadMemEx(0xE0001004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 3531ms total)
T23A0 1314:075 JLINK_ReadMemEx(0x00000000, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(60 bytes @ 0x00000000) - Data: 80 10 00 20 61 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...  returns 0x3C (0001ms, 3532ms total)
T23A0 1315:061 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0001ms, 3533ms total)
T23A0 1315:062 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3533ms total)
T23A0 1315:063 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3533ms total)
T23A0 1315:063 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3533ms total)
T23A0 1315:063 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0001ms, 3534ms total)
T23A0 1315:064 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3534ms total)
T23A0 1315:064 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3534ms total)
T23A0 1315:064 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3534ms total)
T23A0 1315:064 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0001ms, 3535ms total)
T23A0 1315:065 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3535ms total)
T23A0 1315:065 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0001ms, 3536ms total)
T23A0 1315:066 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3536ms total)
T23A0 1315:066 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3536ms total)
T23A0 1315:067 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20201000 (0000ms, 3536ms total)
T23A0 1315:067 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3536ms total)
T23A0 1315:067 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00202090 (0000ms, 3536ms total)
T23A0 1315:068 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3536ms total)
T23A0 1315:068 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20201000 (0000ms, 3536ms total)
T23A0 1315:068 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3536ms total)
T23A0 1315:068 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3536ms total)
T23A0 1315:068 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0006ms, 3542ms total)
T23A0 1315:074 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3542ms total)
T23A0 1315:074 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3542ms total)
T23A0 1315:075 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3543ms total)
T23A0 1315:075 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3543ms total)
T23A0 1315:075 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3543ms total)
T23A0 1315:075 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3543ms total)
T23A0 1315:076 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3544ms total)
T23A0 1315:076 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3544ms total)
T23A0 1315:076 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0001ms, 3545ms total)
T23A0 1315:077 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3545ms total)
T23A0 1315:077 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3545ms total)
T23A0 1315:077 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3545ms total)
T23A0 1315:077 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3545ms total)
T23A0 1315:077 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0001ms, 3546ms total)
T23A0 1315:078 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 3546ms total)
T23A0 1315:078 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3546ms total)
T23A0 1315:078 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0001ms, 3547ms total)
T23A0 1315:079 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 3547ms total)
T23A0 1315:079 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 3547ms total)
T23A0 1315:079 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 3547ms total)
T23A0 1315:079 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0001ms, 3548ms total)
T23A0 1315:080 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3548ms total)
T23A0 1315:080 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 3548ms total)
T23A0 1315:081 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 3549ms total)
T23A0 1315:081 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 3549ms total)
T23A0 1315:081 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0001ms, 3550ms total)
T23A0 1315:082 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 3550ms total)
T23A0 1315:082 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 3550ms total)
T23A0 1315:082 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 3550ms total)
T23A0 1315:083 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 3550ms total)
T23A0 1315:083 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 3550ms total)
T23A0 1315:083 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0001ms, 3551ms total)
T23A0 1315:835 JLINK_ReadMemEx(0x401F4490, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x401F4490) - Data: 00 8C 00 00  returns 0x04 (0001ms, 3552ms total)
T23A0 1315:836 JLINK_ReadMemEx(0x40080004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40080004) - Data: 9C A2 1B 11  returns 0x04 (0001ms, 3553ms total)
T23A0 1315:837 JLINK_WriteMemEx(0x40080004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 9C A2 1B 11 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0x40080004)  returns 0x04 (0001ms, 3554ms total)
T23A0 1315:838 JLINK_ReadMemEx(0x401F4480, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x401F4480) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 3555ms total)
T23A0 1316:085 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20020000)  returns 0x00 (0000ms, 3555ms total)
T23A0 1316:085 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0001ms, 3556ms total)
T23A0 1316:086 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3556ms total)
T23A0 1316:086 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3556ms total)
T23A0 1316:087 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3557ms total)
T23A0 1316:087 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3557ms total)
T23A0 1316:087 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3557ms total)
T23A0 1316:087 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3557ms total)
T23A0 1316:087 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3557ms total)
T23A0 1316:087 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0001ms, 3558ms total)
T23A0 1316:088 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3558ms total)
T23A0 1316:088 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3558ms total)
T23A0 1316:088 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3558ms total)
T23A0 1316:088 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0001ms, 3559ms total)
T23A0 1316:089 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20020000 (0000ms, 3559ms total)
T23A0 1316:089 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3559ms total)
T23A0 1316:089 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00202090 (0000ms, 3559ms total)
T23A0 1316:090 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3559ms total)
T23A0 1316:090 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20020000 (0000ms, 3559ms total)
T23A0 1316:090 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3559ms total)
T23A0 1316:090 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0001ms, 3560ms total)
T23A0 1316:091 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0000ms, 3560ms total)
T23A0 1316:091 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3560ms total)
T23A0 1316:091 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3560ms total)
T23A0 1316:092 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3560ms total)
T23A0 1316:092 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3560ms total)
T23A0 1316:092 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3560ms total)
T23A0 1316:092 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3560ms total)
T23A0 1316:092 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3560ms total)
T23A0 1316:092 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0001ms, 3561ms total)
T23A0 1316:093 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3561ms total)
T23A0 1316:093 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0001ms, 3562ms total)
T23A0 1316:094 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3562ms total)
T23A0 1316:094 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3562ms total)
T23A0 1316:094 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3562ms total)
T23A0 1316:094 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0001ms, 3563ms total)
T23A0 1316:095 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 3563ms total)
T23A0 1316:095 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0001ms, 3564ms total)
T23A0 1316:096 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 3564ms total)
T23A0 1316:096 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 3564ms total)
T23A0 1316:096 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 3564ms total)
T23A0 1316:096 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0001ms, 3565ms total)
T23A0 1316:097 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 3565ms total)
T23A0 1316:097 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3565ms total)
T23A0 1316:097 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0001ms, 3566ms total)
T23A0 1316:098 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 3566ms total)
T23A0 1316:098 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 3566ms total)
T23A0 1316:098 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 3566ms total)
T23A0 1316:098 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 3566ms total)
T23A0 1316:098 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 3566ms total)
T23A0 1316:099 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 3566ms total)
T23A0 1316:099 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 3566ms total)
T23A0 1316:099 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 3566ms total)
T23A0 1316:099 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0001ms, 3567ms total)
T23A0 1316:100 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x60002414)  returns 0x00 (0000ms, 3567ms total)
T23A0 1316:100 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3567ms total)
T23A0 1316:100 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0001ms, 3568ms total)
T23A0 1316:101 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3568ms total)
T23A0 1316:101 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3568ms total)
T23A0 1316:101 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0001ms, 3569ms total)
T23A0 1316:102 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3569ms total)
T23A0 1316:102 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3569ms total)
T23A0 1316:102 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3569ms total)
T23A0 1316:102 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3569ms total)
T23A0 1316:102 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3569ms total)
T23A0 1316:103 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3569ms total)
T23A0 1316:103 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3569ms total)
T23A0 1316:104 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3569ms total)
T23A0 1316:104 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20020000 (0000ms, 3569ms total)
T23A0 1316:104 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3569ms total)
T23A0 1316:104 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x60002414 (0001ms, 3570ms total)
T23A0 1316:105 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3570ms total)
T23A0 1316:105 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20020000 (0000ms, 3570ms total)
T23A0 1316:106 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3570ms total)
T23A0 1316:106 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3570ms total)
T23A0 1316:106 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0000ms, 3570ms total)
T23A0 1316:106 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0001ms, 3571ms total)
T23A0 1316:107 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3571ms total)
T23A0 1316:107 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3571ms total)
T23A0 1316:107 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0001ms, 3572ms total)
T23A0 1316:108 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3572ms total)
T23A0 1316:108 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3572ms total)
T23A0 1316:108 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3572ms total)
T23A0 1316:109 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3572ms total)
T23A0 1316:109 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3572ms total)
T23A0 1316:109 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0001ms, 3573ms total)
T23A0 1316:110 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3573ms total)
T23A0 1316:110 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3573ms total)
T23A0 1316:110 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3573ms total)
T23A0 1316:111 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 3573ms total)
T23A0 1316:111 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 3573ms total)
T23A0 1316:111 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3573ms total)
T23A0 1316:111 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0001ms, 3574ms total)
T23A0 1316:112 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 3574ms total)
T23A0 1316:112 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 3574ms total)
T23A0 1316:112 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 3574ms total)
T23A0 1316:113 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 3574ms total)
T23A0 1316:113 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3574ms total)
T23A0 1316:113 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 3574ms total)
T23A0 1316:113 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 3574ms total)
T23A0 1316:113 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 3574ms total)
T23A0 1316:113 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0001ms, 3575ms total)
T23A0 1316:114 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 3575ms total)
T23A0 1316:114 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 3575ms total)
T23A0 1316:114 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0001ms, 3576ms total)
T23A0 1316:115 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 3576ms total)
T23A0 1316:115 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 3576ms total)
T23A0 1316:115 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3576ms total)
T23A0 1316:115 JLINK_WriteMemEx(0xE000ED08, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 00 20 00 60 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED08)  returns 0x04 (0001ms, 3577ms total)
T23A0 1316:256 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3578ms total)
T41F0 1318:951 JLINK_ReadMemEx(0x60002414, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x60002400) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x60002400) -- Read from C cache (2 bytes @ 0x60002414) - Data: 20 20  returns 0x02 (0001ms, 3579ms total)
T41F0 1318:953 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0000ms, 3580ms total)
T41F0 1318:953 JLINK_WriteU32(0xE0001004, 0x000003FF)  returns 0 (0001ms, 3581ms total)
T41F0 1318:954 JLINK_WriteU32(0xE0001000, 0x00410E1F)  returns 0 (0000ms, 3581ms total)
T41F0 1318:954 JLINK_WriteU32(0xE0000E80, 0x0001000F)  returns 0 (0000ms, 3581ms total)
T41F0 1318:954 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_GET_NUM_BYTES, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3581ms total)
T41F0 1318:954 JLINK_Go() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0000E00) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0000E40) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0000E80) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0040010) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE00400F0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0040304) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001004) (0006ms, 3587ms total)
T41F0 1318:961 JLINK_WriteU32(0xE0001000, 0x00010E1F) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000)  returns 0 (0001ms, 3588ms total)
T41F0 1319:063 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: 05 20 C0 3C 0E 03 10 C0 BC 07 05 20 C0 C2 78 05 ...  NumBytesRead = 0x1C2 (0000ms, 3588ms total)
T41F0 1319:063 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3589ms total)
T41F0 1319:064 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:165 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:165 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:165 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3590ms total)
T41F0 1319:267 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:267 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:268 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:369 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:370 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:370 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:471 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:471 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:471 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3590ms total)
T41F0 1319:573 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3589ms total)
T41F0 1319:573 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3590ms total)
T41F0 1319:574 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:675 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:675 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:676 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:777 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:777 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:778 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:879 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:879 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:880 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:981 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3590ms total)
T41F0 1319:981 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3591ms total)
T41F0 1319:982 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3592ms total)
T41F0 1320:084 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3591ms total)
T41F0 1320:084 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3591ms total)
T41F0 1320:085 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3591ms total)
T41F0 1320:186 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3592ms total)
T41F0 1320:187 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3593ms total)
T41F0 1320:188 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3594ms total)
T41F0 1320:290 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3593ms total)
T41F0 1320:290 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3594ms total)
T41F0 1320:291 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:392 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:392 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:392 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3595ms total)
T41F0 1320:494 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:494 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:494 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3595ms total)
T41F0 1320:596 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:596 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:597 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:699 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:699 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:699 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3595ms total)
T41F0 1320:801 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:801 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:802 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:903 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3594ms total)
T41F0 1320:903 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3595ms total)
T41F0 1320:904 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3595ms total)
T41F0 1321:005 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3595ms total)
T41F0 1321:005 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3595ms total)
T41F0 1321:005 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3596ms total)
T41F0 1321:107 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3595ms total)
T41F0 1321:107 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3595ms total)
T41F0 1321:107 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3596ms total)
T41F0 1321:209 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3595ms total)
T41F0 1321:210 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3595ms total)
T41F0 1321:210 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3595ms total)
T41F0 1321:311 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3596ms total)
T41F0 1321:312 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3596ms total)
T41F0 1321:312 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3597ms total)
T41F0 1321:414 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3596ms total)
T41F0 1321:414 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3596ms total)
T41F0 1321:415 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3596ms total)
T41F0 1321:516 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3596ms total)
T41F0 1321:516 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3597ms total)
T41F0 1321:517 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1321:618 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1321:618 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1321:618 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3598ms total)
T41F0 1321:720 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1321:720 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1321:720 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3598ms total)
T41F0 1321:822 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1321:823 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1321:823 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1321:924 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1321:924 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1321:924 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3598ms total)
T41F0 1322:026 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1322:026 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1322:026 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3598ms total)
T41F0 1322:128 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3597ms total)
T41F0 1322:129 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3598ms total)
T41F0 1322:129 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3599ms total)
T41F0 1322:231 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3598ms total)
T41F0 1322:231 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3598ms total)
T41F0 1322:231 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3599ms total)
T41F0 1322:333 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3598ms total)
T41F0 1322:333 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3598ms total)
T41F0 1322:333 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3599ms total)
T41F0 1322:435 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3598ms total)
T41F0 1322:436 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3598ms total)
T41F0 1322:436 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3599ms total)
T41F0 1322:538 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3598ms total)
T41F0 1322:539 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3599ms total)
T41F0 1322:539 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3600ms total)
T41F0 1322:641 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A 00 00 00 00 00 80 C0 FF 88 7A C0 FF ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3599ms total)
T41F0 1322:641 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3599ms total)
T41F0 1322:642 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3601ms total)
T41F0 1322:744 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3600ms total)
T41F0 1322:744 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3600ms total)
T41F0 1322:744 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3601ms total)
T41F0 1322:846 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3600ms total)
T41F0 1322:846 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3600ms total)
T41F0 1322:846 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3601ms total)
T41F0 1322:948 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3600ms total)
T41F0 1322:948 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3600ms total)
T41F0 1322:949 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3602ms total)
T41F0 1323:051 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3601ms total)
T41F0 1323:052 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3601ms total)
T41F0 1323:052 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3602ms total)
T41F0 1323:154 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3601ms total)
T41F0 1323:154 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3602ms total)
T41F0 1323:155 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3603ms total)
T41F0 1323:257 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3602ms total)
T41F0 1323:257 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3602ms total)
T41F0 1323:258 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3602ms total)
T41F0 1323:359 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3602ms total)
T41F0 1323:359 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3603ms total)
T41F0 1323:360 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3603ms total)
T41F0 1323:461 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3603ms total)
T41F0 1323:461 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3604ms total)
T41F0 1323:462 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3604ms total)
T41F0 1323:563 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3604ms total)
T41F0 1323:563 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3604ms total)
T41F0 1323:564 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3605ms total)
T41F0 1323:665 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3605ms total)
T41F0 1323:665 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3606ms total)
T41F0 1323:666 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3606ms total)
T41F0 1323:767 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3606ms total)
T41F0 1323:767 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3606ms total)
T41F0 1323:767 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3607ms total)
T41F0 1323:869 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3606ms total)
T41F0 1323:869 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3607ms total)
T41F0 1323:870 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3607ms total)
T41F0 1323:971 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A 00 00 00 00 ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3607ms total)
T41F0 1323:971 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3607ms total)
T41F0 1323:971 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3608ms total)
T41F0 1324:073 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3607ms total)
T41F0 1324:073 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3607ms total)
T41F0 1324:073 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3608ms total)
T41F0 1324:175 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3607ms total)
T41F0 1324:175 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3608ms total)
T41F0 1324:176 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:277 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:277 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:277 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1324:379 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:379 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:379 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1324:481 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:481 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:481 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1324:583 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:583 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:583 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1324:685 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:685 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:685 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1324:787 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:787 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:787 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1324:889 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:890 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:890 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:992 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:992 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1324:992 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1325:094 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1325:094 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1325:094 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1325:196 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1325:197 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1325:197 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1325:298 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1325:298 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1325:299 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1325:401 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1325:402 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3608ms total)
T41F0 1325:402 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1325:504 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3609ms total)
T41F0 1325:505 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3609ms total)
T41F0 1325:505 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3610ms total)
T41F0 1325:607 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3609ms total)
T41F0 1325:607 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3610ms total)
T41F0 1325:608 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3610ms total)
T41F0 1325:718 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x86 (0001ms, 3611ms total)
T41F0 1325:719 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3611ms total)
T41F0 1325:719 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3612ms total)
T41F0 1325:822 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3611ms total)
T41F0 1325:822 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3612ms total)
T41F0 1325:824 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3612ms total)
T41F0 1325:925 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3612ms total)
T41F0 1325:925 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3613ms total)
T41F0 1325:926 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3613ms total)
T41F0 1326:027 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3613ms total)
T41F0 1326:027 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3613ms total)
T41F0 1326:028 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3613ms total)
T41F0 1326:129 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3613ms total)
T41F0 1326:129 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3613ms total)
T41F0 1326:129 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3614ms total)
T41F0 1326:231 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3613ms total)
T41F0 1326:231 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3614ms total)
T41F0 1326:232 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3614ms total)
T41F0 1326:333 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3614ms total)
T41F0 1326:333 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3614ms total)
T41F0 1326:334 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3614ms total)
T41F0 1326:435 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3614ms total)
T41F0 1326:435 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3614ms total)
T41F0 1326:435 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3615ms total)
T41F0 1326:537 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3614ms total)
T41F0 1326:537 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3615ms total)
T41F0 1326:538 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3616ms total)
T41F0 1326:640 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x86 (0000ms, 3615ms total)
T41F0 1326:640 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3615ms total)
T41F0 1326:640 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3616ms total)
T41F0 1326:742 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3615ms total)
T41F0 1326:742 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3615ms total)
T41F0 1326:742 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3616ms total)
T41F0 1326:844 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3615ms total)
T41F0 1326:844 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3615ms total)
T41F0 1326:844 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3616ms total)
T41F0 1326:946 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3615ms total)
T41F0 1326:946 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3616ms total)
T41F0 1326:947 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3616ms total)
T41F0 1327:048 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3616ms total)
T41F0 1327:049 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3616ms total)
T41F0 1327:049 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3617ms total)
T41F0 1327:151 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3617ms total)
T41F0 1327:152 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3617ms total)
T41F0 1327:152 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3618ms total)
T41F0 1327:254 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3617ms total)
T41F0 1327:254 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3617ms total)
T41F0 1327:254 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3618ms total)
T41F0 1327:356 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3617ms total)
T41F0 1327:356 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3617ms total)
T41F0 1327:356 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3618ms total)
T41F0 1327:458 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3617ms total)
T41F0 1327:458 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3618ms total)
T41F0 1327:459 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:560 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A 00 00 00 00 00 80 C0 FF 88 7A C0 FF ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:560 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:560 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3619ms total)
T41F0 1327:662 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:662 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:662 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3619ms total)
T41F0 1327:764 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:764 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:764 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3619ms total)
T41F0 1327:866 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:867 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:867 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3619ms total)
T41F0 1327:969 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:969 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1327:969 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3619ms total)
T41F0 1328:071 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1328:071 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1328:071 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3619ms total)
T41F0 1328:173 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1328:173 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1328:173 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3619ms total)
T41F0 1328:275 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1328:276 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1328:276 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3619ms total)
T41F0 1328:377 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1328:378 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1328:378 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3619ms total)
T41F0 1328:480 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3618ms total)
T41F0 1328:480 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3619ms total)
T41F0 1328:481 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:582 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:582 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:582 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3620ms total)
T41F0 1328:685 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:685 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:685 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3620ms total)
T41F0 1328:787 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:787 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:787 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3620ms total)
T41F0 1328:889 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:889 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:890 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:991 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:991 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1328:991 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3620ms total)
T41F0 1329:093 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:093 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:093 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3620ms total)
T41F0 1329:195 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:195 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:196 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:297 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:298 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:298 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3620ms total)
T41F0 1329:400 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:401 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:401 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3620ms total)
T41F0 1329:503 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:503 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:503 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3620ms total)
T41F0 1329:605 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:605 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:605 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3620ms total)
T41F0 1329:707 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:707 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:707 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3620ms total)
T41F0 1329:809 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3619ms total)
T41F0 1329:810 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3620ms total)
T41F0 1329:810 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3621ms total)
T41F0 1329:912 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3620ms total)
T41F0 1329:912 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3620ms total)
T41F0 1329:912 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3621ms total)
T41F0 1330:014 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3620ms total)
T41F0 1330:014 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3620ms total)
T41F0 1330:014 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3621ms total)
T41F0 1330:117 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3620ms total)
T41F0 1330:117 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3620ms total)
T41F0 1330:117 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3621ms total)
T41F0 1330:219 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3620ms total)
T41F0 1330:219 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3621ms total)
T41F0 1330:220 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3622ms total)
T41F0 1330:322 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3621ms total)
T41F0 1330:323 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3622ms total)
T41F0 1330:323 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3622ms total)
T41F0 1330:425 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3622ms total)
T41F0 1330:426 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3622ms total)
T41F0 1330:426 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3622ms total)
T41F0 1330:528 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3622ms total)
T41F0 1330:528 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3623ms total)
T41F0 1330:529 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3624ms total)
T41F0 1330:631 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3623ms total)
T41F0 1330:631 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3623ms total)
T41F0 1330:631 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3624ms total)
T41F0 1330:733 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3623ms total)
T41F0 1330:733 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3623ms total)
T41F0 1330:734 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3624ms total)
T41F0 1330:836 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3623ms total)
T41F0 1330:836 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3624ms total)
T41F0 1330:837 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3624ms total)
T41F0 1330:938 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3624ms total)
T41F0 1330:938 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3624ms total)
T41F0 1330:939 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3625ms total)
T41F0 1331:041 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3624ms total)
T41F0 1331:042 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3624ms total)
T41F0 1331:042 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3624ms total)
T41F0 1331:143 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: 00 00 00 00 00 80 C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3624ms total)
T41F0 1331:143 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3625ms total)
T41F0 1331:144 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3625ms total)
T41F0 1331:245 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3625ms total)
T41F0 1331:245 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3626ms total)
T41F0 1331:246 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:347 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:347 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:347 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3627ms total)
T41F0 1331:449 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:449 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:449 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3627ms total)
T41F0 1331:551 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:551 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:551 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3627ms total)
T41F0 1331:653 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:653 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:653 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3627ms total)
T41F0 1331:755 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:755 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:755 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3627ms total)
T41F0 1331:857 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:857 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:857 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3627ms total)
T41F0 1331:960 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:960 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1331:960 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3627ms total)
T41F0 1332:062 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3626ms total)
T41F0 1332:062 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3627ms total)
T41F0 1332:063 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3627ms total)
T41F0 1332:164 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3627ms total)
T41F0 1332:164 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3628ms total)
T41F0 1332:165 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3628ms total)
T41F0 1332:266 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3628ms total)
T41F0 1332:266 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3628ms total)
T41F0 1332:266 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3629ms total)
T41F0 1332:368 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3628ms total)
T41F0 1332:369 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3628ms total)
T41F0 1332:369 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3629ms total)
T41F0 1332:471 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3628ms total)
T41F0 1332:471 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3628ms total)
T41F0 1332:471 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3629ms total)
T41F0 1332:573 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3628ms total)
T41F0 1332:573 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3629ms total)
T41F0 1332:574 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3630ms total)
T41F0 1332:675 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1332:676 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1332:677 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1332:778 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1332:779 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1332:779 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3630ms total)
T41F0 1332:881 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1332:881 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1332:881 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3630ms total)
T41F0 1332:983 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1332:983 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1332:983 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3630ms total)
T41F0 1333:084 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:085 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:086 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:187 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:187 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:187 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3630ms total)
T41F0 1333:289 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:289 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:289 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3630ms total)
T41F0 1333:391 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:391 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:391 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3630ms total)
T41F0 1333:493 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:493 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3629ms total)
T41F0 1333:494 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3631ms total)
T41F0 1333:596 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3630ms total)
T41F0 1333:597 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3630ms total)
T41F0 1333:597 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3630ms total)
T41F0 1333:698 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3630ms total)
T41F0 1333:698 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3631ms total)
T41F0 1333:699 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3632ms total)
T41F0 1333:801 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3631ms total)
T41F0 1333:801 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3631ms total)
T41F0 1333:802 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3631ms total)
T41F0 1333:903 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3631ms total)
T41F0 1333:903 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3632ms total)
T41F0 1333:904 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3633ms total)
T41F0 1334:006 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3632ms total)
T41F0 1334:006 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3632ms total)
T41F0 1334:006 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3633ms total)
T41F0 1334:108 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3632ms total)
T41F0 1334:108 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3632ms total)
T41F0 1334:109 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3634ms total)
T41F0 1334:211 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3633ms total)
T41F0 1334:211 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3633ms total)
T41F0 1334:212 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3634ms total)
T41F0 1334:314 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3633ms total)
T41F0 1334:314 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3634ms total)
T41F0 1334:315 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3635ms total)
T41F0 1334:417 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3635ms total)
T41F0 1334:418 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3635ms total)
T41F0 1334:418 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3636ms total)
T41F0 1334:520 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3635ms total)
T41F0 1334:520 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3635ms total)
T41F0 1334:520 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3636ms total)
T41F0 1334:622 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3635ms total)
T41F0 1334:622 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3636ms total)
T41F0 1334:623 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3637ms total)
T41F0 1334:725 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3636ms total)
T41F0 1334:725 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3636ms total)
T41F0 1334:726 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3637ms total)
T41F0 1334:832 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0001ms, 3638ms total)
T41F0 1334:833 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3638ms total)
T41F0 1334:834 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3639ms total)
T41F0 1334:949 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x88 (0000ms, 3638ms total)
T41F0 1334:949 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3638ms total)
T41F0 1334:949 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0010ms, 3648ms total)
T41F0 1335:060 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x88 (0000ms, 3638ms total)
T41F0 1335:061 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3638ms total)
T41F0 1335:061 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3639ms total)
T41F0 1335:164 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A 00 00 00 00 ...  NumBytesRead = 0x86 (0001ms, 3639ms total)
T41F0 1335:165 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0003ms, 3642ms total)
T41F0 1335:168 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3643ms total)
T41F0 1335:270 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3642ms total)
T41F0 1335:270 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3642ms total)
T41F0 1335:270 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3643ms total)
T41F0 1335:372 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3642ms total)
T41F0 1335:372 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3642ms total)
T41F0 1335:373 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3643ms total)
T41F0 1335:476 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0001ms, 3644ms total)
T41F0 1335:477 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3645ms total)
T41F0 1335:481 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3645ms total)
T41F0 1335:582 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x86 (0000ms, 3645ms total)
T41F0 1335:582 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3645ms total)
T41F0 1335:582 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3646ms total)
T41F0 1335:685 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3646ms total)
T41F0 1335:688 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3646ms total)
T41F0 1335:688 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3647ms total)
T41F0 1335:790 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0001ms, 3647ms total)
T41F0 1335:791 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1335:791 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3648ms total)
T41F0 1335:893 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1335:893 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1335:893 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3648ms total)
T41F0 1335:995 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1335:995 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1335:995 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3648ms total)
T41F0 1336:097 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:097 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:098 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:199 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:199 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:199 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3648ms total)
T41F0 1336:301 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:301 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:301 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3648ms total)
T41F0 1336:403 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:403 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:403 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3648ms total)
T41F0 1336:505 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A 00 00 00 00 00 80 C0 FF 88 7A C0 FF ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:505 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3647ms total)
T41F0 1336:506 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3648ms total)
T41F0 1336:607 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3648ms total)
T41F0 1336:607 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3648ms total)
T41F0 1336:608 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3649ms total)
T41F0 1336:710 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3649ms total)
T41F0 1336:711 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3649ms total)
T41F0 1336:711 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3650ms total)
T41F0 1336:813 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3649ms total)
T41F0 1336:813 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3649ms total)
T41F0 1336:813 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3650ms total)
T41F0 1336:915 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3649ms total)
T41F0 1336:915 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3649ms total)
T41F0 1336:915 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3650ms total)
T41F0 1337:017 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3650ms total)
T41F0 1337:018 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3650ms total)
T41F0 1337:018 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3651ms total)
T41F0 1337:120 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3650ms total)
T41F0 1337:120 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3650ms total)
T41F0 1337:120 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3651ms total)
T41F0 1337:222 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3650ms total)
T41F0 1337:222 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3650ms total)
T41F0 1337:222 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3651ms total)
T41F0 1337:324 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3650ms total)
T41F0 1337:324 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3650ms total)
T41F0 1337:324 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3651ms total)
T41F0 1337:426 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3650ms total)
T41F0 1337:426 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3651ms total)
T41F0 1337:427 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3651ms total)
T41F0 1337:528 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3651ms total)
T41F0 1337:528 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3652ms total)
T41F0 1337:529 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3652ms total)
T41F0 1337:630 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3652ms total)
T41F0 1337:630 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3652ms total)
T41F0 1337:630 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3653ms total)
T41F0 1337:732 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3652ms total)
T41F0 1337:733 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3652ms total)
T41F0 1337:733 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3652ms total)
T41F0 1337:834 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3652ms total)
T41F0 1337:834 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3652ms total)
T41F0 1337:834 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3653ms total)
T41F0 1337:936 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3652ms total)
T41F0 1337:936 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3653ms total)
T41F0 1337:937 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3654ms total)
T41F0 1338:038 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0001ms, 3654ms total)
T41F0 1338:040 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3654ms total)
T41F0 1338:040 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3654ms total)
T41F0 1338:141 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3654ms total)
T41F0 1338:141 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3654ms total)
T41F0 1338:141 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3655ms total)
T41F0 1338:243 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3654ms total)
T41F0 1338:243 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3654ms total)
T41F0 1338:244 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3654ms total)
T41F0 1338:345 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3654ms total)
T41F0 1338:345 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3654ms total)
T41F0 1338:346 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3655ms total)
T41F0 1338:447 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3655ms total)
T41F0 1338:447 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3655ms total)
T41F0 1338:447 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3656ms total)
T41F0 1338:549 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3655ms total)
T41F0 1338:549 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3655ms total)
T41F0 1338:549 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3656ms total)
T41F0 1338:651 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3655ms total)
T41F0 1338:651 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3655ms total)
T41F0 1338:652 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3657ms total)
T41F0 1338:754 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3656ms total)
T41F0 1338:754 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3656ms total)
T41F0 1338:755 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3656ms total)
T41F0 1338:856 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3656ms total)
T41F0 1338:857 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3656ms total)
T41F0 1338:857 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3656ms total)
T41F0 1338:958 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3656ms total)
T41F0 1338:958 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3656ms total)
T41F0 1338:959 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:060 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:060 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:061 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:162 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:163 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:163 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3658ms total)
T41F0 1339:265 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:265 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:265 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3658ms total)
T41F0 1339:367 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:367 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:367 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3658ms total)
T41F0 1339:469 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:469 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:470 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:571 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:571 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3657ms total)
T41F0 1339:571 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3658ms total)
T41F0 1339:673 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0003ms, 3660ms total)
T41F0 1339:677 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 3661ms total)
T41F0 1339:678 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 3661ms total)
T41F0 1339:678 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 3661ms total)
T41F0 1339:678 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x60004D22 (0000ms, 3661ms total)
T41F0 1339:678 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000003 (0000ms, 3661ms total)
T41F0 1339:679 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3661ms total)
T41F0 1339:679 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3661ms total)
T41F0 1339:680 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED30, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED30) - Data: 01 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3662ms total)
T41F0 1339:681 JLINK_ReadMemU32(0xE0001028, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001028) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3663ms total)
T41F0 1339:682 JLINK_ReadMemU32(0xE0001038, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001038) - Data: 00 02 00 00  returns 1 (0001ms, 3664ms total)
T41F0 1339:683 JLINK_ReadMemU32(0xE0001048, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001048) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3665ms total)
T41F0 1339:684 JLINK_ReadMemU32(0xE0001058, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001058) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3666ms total)
T41F0 1339:685 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000020 (0001ms, 3667ms total)
T41F0 1339:686 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3667ms total)
T41F0 1339:686 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3667ms total)
T41F0 1339:687 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3668ms total)
T41F0 1339:687 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3668ms total)
T41F0 1339:687 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0001ms, 3669ms total)
T41F0 1339:688 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3669ms total)
T41F0 1339:688 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3669ms total)
T41F0 1339:688 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3669ms total)
T41F0 1339:688 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3669ms total)
T41F0 1339:688 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3669ms total)
T41F0 1339:688 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0001ms, 3670ms total)
T41F0 1339:689 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3670ms total)
T41F0 1339:690 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x2001FFE0 (0000ms, 3670ms total)
T41F0 1339:690 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFF9 (0000ms, 3670ms total)
T41F0 1339:690 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x60004D22 (0000ms, 3670ms total)
T41F0 1339:690 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000003 (0000ms, 3670ms total)
T41F0 1339:690 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x2001FFE0 (0000ms, 3670ms total)
T41F0 1339:690 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0001ms, 3671ms total)
T41F0 1339:691 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3671ms total)
T41F0 1339:691 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0005ms, 3676ms total)
T41F0 1339:697 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3676ms total)
T41F0 1339:697 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3676ms total)
T41F0 1339:697 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0001ms, 3677ms total)
T41F0 1339:698 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3677ms total)
T41F0 1339:698 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0001ms, 3678ms total)
T41F0 1339:699 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3678ms total)
T41F0 1339:699 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3678ms total)
T41F0 1339:699 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3678ms total)
T41F0 1339:699 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0001ms, 3679ms total)
T41F0 1339:700 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3679ms total)
T41F0 1339:700 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0001ms, 3680ms total)
T41F0 1339:701 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3680ms total)
T41F0 1339:701 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3680ms total)
T41F0 1339:701 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 3680ms total)
T41F0 1339:701 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0001ms, 3681ms total)
T41F0 1339:702 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3681ms total)
T41F0 1339:703 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 3681ms total)
T41F0 1339:703 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 3681ms total)
T41F0 1339:703 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0001ms, 3682ms total)
T41F0 1339:704 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 3682ms total)
T41F0 1339:705 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 3682ms total)
T41F0 1339:705 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3682ms total)
T41F0 1339:705 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0001ms, 3683ms total)
T41F0 1339:706 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 3683ms total)
T41F0 1339:706 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 3683ms total)
T41F0 1339:706 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 3683ms total)
T41F0 1339:706 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 3683ms total)
T41F0 1339:706 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 3683ms total)
T41F0 1339:707 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 3683ms total)
T41F0 1339:707 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0001ms, 3684ms total)
T41F0 1339:708 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 3684ms total)
T41F0 1339:708 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3684ms total)
T23A0 1339:708 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFF8, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x2001FFC0) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x2001FFC0) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFF8) - Data: FE FF FF FF  returns 0x04 (0002ms, 3686ms total)
T23A0 1339:710 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFFC, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFFC) - Data: 00 00 00 01  returns 0x04 (0000ms, 3686ms total)
T23A0 1339:710 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFF4, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFF4) - Data: FF FF FF FF  returns 0x04 (0001ms, 3687ms total)
T23A0 1339:711 JLINK_ReadMemEx(0xE000ED28, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED28) - Data: 01 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 3688ms total)
T23A0 1339:714 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001004) - Data: 76 D0 C4 E4  returns 1 (0001ms, 3689ms total)
T23A0 1339:740 JLINK_ReadMemEx(0x60004D22, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x60004D00) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x60004D00) -- Read from C cache (2 bytes @ 0x60004D22) - Data: FE E7  returns 0x02 (0001ms, 3690ms total)
T23A0 1339:742 JLINK_ReadMemEx(0x60004D24, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x60004D40) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x60004D40) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x60004D24) - Data: 80 B5 AF F3 00 80 02 4A 11 00 18 20 AB BE FB E7 ...  returns 0x3C (0001ms, 3692ms total)
T23A0 1344:199 JLINK_SetResetType(JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_CORE)  returns JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_CORE (0000ms, 3692ms total)
T23A0 1344:199 JLINK_Reset() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. >0x35 TIF>Reset: Reset device via AIRCR.VECTRESET. -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED0C) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)
 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0016ms, 3708ms total)
T23A0 1344:216 JLINK_WriteU32(0xE000EDFC, 0x01000000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)  returns 0 (0000ms, 3708ms total)
T23A0 1344:217 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00202090 (0000ms, 3708ms total)
T23A0 1344:217 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3708ms total)
T23A0 1344:224 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0001ms, 3709ms total)
T23A0 1344:225 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3709ms total)
T23A0 1344:225 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3709ms total)
T23A0 1344:225 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3709ms total)
T23A0 1344:225 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0001ms, 3710ms total)
T23A0 1344:226 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3710ms total)
T23A0 1344:226 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3710ms total)
T23A0 1344:227 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3711ms total)
T23A0 1344:227 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3711ms total)
T23A0 1344:227 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0001ms, 3712ms total)
T23A0 1344:228 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3712ms total)
T23A0 1344:228 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3712ms total)
T23A0 1344:228 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3712ms total)
T23A0 1344:228 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20201000 (0001ms, 3713ms total)
T23A0 1344:229 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3713ms total)
T23A0 1344:230 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00202090 (0000ms, 3713ms total)
T23A0 1344:230 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3713ms total)
T23A0 1344:230 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20201000 (0000ms, 3713ms total)
T23A0 1344:230 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0001ms, 3714ms total)
T23A0 1344:231 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3714ms total)
T23A0 1344:231 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0005ms, 3719ms total)
T23A0 1344:237 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3719ms total)
T23A0 1344:237 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3719ms total)
T23A0 1344:237 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0001ms, 3720ms total)
T23A0 1344:238 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3720ms total)
T23A0 1344:238 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0001ms, 3721ms total)
T23A0 1344:239 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3721ms total)
T23A0 1344:239 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3721ms total)
T23A0 1344:239 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0001ms, 3722ms total)
T23A0 1344:240 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3722ms total)
T23A0 1344:240 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3722ms total)
T23A0 1344:240 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3722ms total)
T23A0 1344:240 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3722ms total)
T23A0 1344:241 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3723ms total)
T23A0 1344:241 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0001ms, 3724ms total)
T23A0 1344:242 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 3724ms total)
T23A0 1344:242 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3724ms total)
T23A0 1344:242 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 3724ms total)
T23A0 1344:242 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0001ms, 3725ms total)
T23A0 1344:243 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 3725ms total)
T23A0 1344:243 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0001ms, 3726ms total)
T23A0 1344:244 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 3726ms total)
T23A0 1344:244 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3726ms total)
T23A0 1344:244 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0001ms, 3727ms total)
T23A0 1344:245 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 3727ms total)
T23A0 1344:245 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0001ms, 3728ms total)
T23A0 1344:246 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 3728ms total)
T23A0 1344:246 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 3728ms total)
T23A0 1344:246 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 3728ms total)
T23A0 1344:247 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 3729ms total)
T23A0 1344:247 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 3729ms total)
T23A0 1344:247 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0001ms, 3730ms total)
T23A0 1344:248 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3730ms total)
T23A0 1344:248 JLINK_ReadMemEx(0x401F4490, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x401F4490) - Data: 00 8C 00 00  returns 0x04 (0001ms, 3731ms total)
T23A0 1344:249 JLINK_ReadMemEx(0x40080004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40080004) - Data: 9C A2 1B 11  returns 0x04 (0001ms, 3732ms total)
T23A0 1344:250 JLINK_WriteMemEx(0x40080004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 9C A2 1B 11 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0x40080004)  returns 0x04 (0001ms, 3733ms total)
T23A0 1344:251 JLINK_ReadMemEx(0x401F4480, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x401F4480) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 3734ms total)
T23A0 1344:267 JLINK_ReadMemEx(0x60002000, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x60002000) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x60002000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x60002000) - Data: 00 00 02 20  returns 0x04 (0001ms, 3735ms total)
T23A0 1344:269 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20020000)  returns 0x00 (0000ms, 3735ms total)
T23A0 1344:269 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3735ms total)
T23A0 1344:269 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3735ms total)
T23A0 1344:269 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0001ms, 3736ms total)
T23A0 1344:270 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3736ms total)
T23A0 1344:270 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3736ms total)
T23A0 1344:270 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3736ms total)
T23A0 1344:270 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0001ms, 3737ms total)
T23A0 1344:271 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3737ms total)
T23A0 1344:271 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0001ms, 3738ms total)
T23A0 1344:272 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3738ms total)
T23A0 1344:272 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0001ms, 3739ms total)
T23A0 1344:273 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3739ms total)
T23A0 1344:273 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3739ms total)
T23A0 1344:273 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20020000 (0000ms, 3739ms total)
T23A0 1344:273 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3739ms total)
T23A0 1344:273 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00202090 (0001ms, 3740ms total)
T23A0 1344:274 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3740ms total)
T23A0 1344:274 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20020000 (0001ms, 3741ms total)
T23A0 1344:275 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3741ms total)
T23A0 1344:275 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3741ms total)
T23A0 1344:275 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0001ms, 3742ms total)
T23A0 1344:276 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3742ms total)
T23A0 1344:276 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3742ms total)
T23A0 1344:277 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3742ms total)
T23A0 1344:277 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3742ms total)
T23A0 1344:277 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0001ms, 3743ms total)
T23A0 1344:278 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3743ms total)
T23A0 1344:278 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0001ms, 3744ms total)
T23A0 1344:279 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3744ms total)
T23A0 1344:279 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3744ms total)
T23A0 1344:279 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3744ms total)
T23A0 1344:279 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0001ms, 3745ms total)
T23A0 1344:280 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3745ms total)
T23A0 1344:280 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0001ms, 3746ms total)
T23A0 1344:281 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 3746ms total)
T23A0 1344:281 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 3746ms total)
T23A0 1344:281 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3746ms total)
T23A0 1344:281 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 3746ms total)
T23A0 1344:282 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 3746ms total)
T23A0 1344:282 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 3746ms total)
T23A0 1344:283 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 3746ms total)
T23A0 1344:283 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 3746ms total)
T23A0 1344:283 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3746ms total)
T23A0 1344:283 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 3746ms total)
T23A0 1344:283 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0001ms, 3747ms total)
T23A0 1344:284 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 3747ms total)
T23A0 1344:284 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0001ms, 3748ms total)
T23A0 1344:285 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 3748ms total)
T23A0 1344:285 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 3748ms total)
T23A0 1344:285 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 3748ms total)
T23A0 1344:285 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0001ms, 3749ms total)
T23A0 1344:286 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 3749ms total)
T23A0 1344:286 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3749ms total)
T23A0 1344:286 JLINK_ReadMemEx(0x60002004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x60002004) - Data: B1 64 00 60  returns 0x04 (0001ms, 3750ms total)
T23A0 1344:287 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x600064B0)  returns 0x00 (0000ms, 3750ms total)
T23A0 1344:287 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3750ms total)
T23A0 1344:287 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0001ms, 3751ms total)
T23A0 1344:288 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3751ms total)
T23A0 1344:288 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3751ms total)
T23A0 1344:289 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3751ms total)
T23A0 1344:289 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3751ms total)
T23A0 1344:289 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3751ms total)
T23A0 1344:289 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3751ms total)
T23A0 1344:290 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3752ms total)
T23A0 1344:290 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3752ms total)
T23A0 1344:290 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0001ms, 3753ms total)
T23A0 1344:291 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3753ms total)
T23A0 1344:291 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3753ms total)
T23A0 1344:291 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20020000 (0000ms, 3753ms total)
T23A0 1344:291 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0001ms, 3754ms total)
T23A0 1344:292 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x600064B0 (0000ms, 3754ms total)
T23A0 1344:293 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3754ms total)
T23A0 1344:293 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20020000 (0000ms, 3754ms total)
T23A0 1344:293 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3754ms total)
T23A0 1344:293 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0001ms, 3755ms total)
T23A0 1344:294 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0000ms, 3755ms total)
T23A0 1344:294 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3755ms total)
T23A0 1344:294 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3755ms total)
T23A0 1344:295 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3755ms total)
T23A0 1344:295 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3755ms total)
T23A0 1344:295 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3755ms total)
T23A0 1344:295 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0001ms, 3756ms total)
T23A0 1344:296 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3756ms total)
T23A0 1344:296 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3756ms total)
T23A0 1344:296 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3756ms total)
T23A0 1344:296 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0001ms, 3757ms total)
T23A0 1344:297 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3757ms total)
T23A0 1344:297 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3757ms total)
T23A0 1344:297 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0001ms, 3758ms total)
T23A0 1344:298 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 3758ms total)
T23A0 1344:298 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 3758ms total)
T23A0 1344:298 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3758ms total)
T23A0 1344:299 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 3758ms total)
T23A0 1344:299 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 3758ms total)
T23A0 1344:299 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 3758ms total)
T23A0 1344:299 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0001ms, 3759ms total)
T23A0 1344:300 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 3759ms total)
T23A0 1344:300 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3759ms total)
T23A0 1344:300 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 3759ms total)
T23A0 1344:301 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 3759ms total)
T23A0 1344:301 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 3759ms total)
T23A0 1344:301 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 3759ms total)
T23A0 1344:301 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 3759ms total)
T23A0 1344:301 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0001ms, 3760ms total)
T23A0 1344:302 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 3760ms total)
T23A0 1344:302 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 3760ms total)
T23A0 1344:303 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 3760ms total)
T23A0 1344:303 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3760ms total)
T23A0 1344:303 JLINK_WriteMemEx(0xE000ED08, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 00 20 00 60 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED08)  returns 0x04 (0001ms, 3761ms total)
T23A0 1344:304 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3762ms total)
T23A0 1344:305 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3763ms total)
T23A0 1344:796 JLINK_ReadMemEx(0x600064B0, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(128 bytes @ 0x60006480) -- Updating C cache (128 bytes @ 0x60006480) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x600064B0) - Data: 72 B6 05 48 05 49 01 60 0A 68 82 F3 08 88 04 48 ...  returns 0x3C (0002ms, 3765ms total)
T23A0 1344:824 JLINK_ReadMemEx(0x600064AC, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x600064AC) - Data: 61 72 6B 00 72 B6 05 48 05 49 01 60 0A 68 82 F3 ...  returns 0x3C (0001ms, 3766ms total)
T23A0 1344:976 JLINK_WriteU32(0xE0001008, 0x00000000)  returns 0 (0000ms, 3766ms total)
T23A0 1344:976 JLINK_WriteU32(0xE000100C, 0x00000000)  returns 0 (0000ms, 3766ms total)
T23A0 1344:977 JLINK_WriteU32(0xE0001010, 0x00000000)  returns 0 (0000ms, 3767ms total)
T23A0 1344:977 JLINK_WriteU32(0xE0001014, 0x00000000)  returns 0 (0002ms, 3769ms total)
T23A0 1344:979 JLINK_WriteU32(0xE0001018, 0x00000000)  returns 0 (0000ms, 3769ms total)
T23A0 1353:365 JLINK_SetResetType(JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_CORE)  returns JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_CORE (0000ms, 3769ms total)
T23A0 1353:365 JLINK_Reset() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001008) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000100C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001010) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001014) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001018) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. >0x35 TIF>Reset: Reset device via AIRCR.VECTRESET. -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED0C) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0)
 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0017ms, 3786ms total)
T23A0 1353:382 JLINK_WriteU32(0xE000EDFC, 0x01000000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)  returns 0 (0001ms, 3787ms total)
T23A0 1353:384 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00202090 (0000ms, 3787ms total)
T23A0 1353:384 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3787ms total)
T23A0 1353:393 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3787ms total)
T23A0 1353:393 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3787ms total)
T23A0 1353:394 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3788ms total)
T23A0 1353:394 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3788ms total)
T23A0 1353:394 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3788ms total)
T23A0 1353:394 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0001ms, 3789ms total)
T23A0 1353:395 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3789ms total)
T23A0 1353:395 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0001ms, 3790ms total)
T23A0 1353:396 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3790ms total)
T23A0 1353:396 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0001ms, 3791ms total)
T23A0 1353:397 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3791ms total)
T23A0 1353:397 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0001ms, 3792ms total)
T23A0 1353:398 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3792ms total)
T23A0 1353:398 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20201000 (0000ms, 3792ms total)
T23A0 1353:399 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3792ms total)
T23A0 1353:399 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00202090 (0000ms, 3792ms total)
T23A0 1353:399 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3792ms total)
T23A0 1353:399 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20201000 (0001ms, 3793ms total)
T23A0 1353:400 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3793ms total)
T23A0 1353:400 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0001ms, 3794ms total)
T23A0 1353:401 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0005ms, 3799ms total)
T23A0 1353:406 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0001ms, 3800ms total)
T23A0 1353:407 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3800ms total)
T23A0 1353:407 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0001ms, 3801ms total)
T23A0 1353:408 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3801ms total)
T23A0 1353:408 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3801ms total)
T23A0 1353:408 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3801ms total)
T23A0 1353:408 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0001ms, 3802ms total)
T23A0 1353:409 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3802ms total)
T23A0 1353:409 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0001ms, 3803ms total)
T23A0 1353:410 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3803ms total)
T23A0 1353:410 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3803ms total)
T23A0 1353:410 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0001ms, 3804ms total)
T23A0 1353:411 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3804ms total)
T23A0 1353:411 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 3804ms total)
T23A0 1353:411 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 3804ms total)
T23A0 1353:412 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3804ms total)
T23A0 1353:412 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 3804ms total)
T23A0 1353:412 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0001ms, 3805ms total)
T23A0 1353:413 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 3805ms total)
T23A0 1353:413 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 3805ms total)
T23A0 1353:413 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 3805ms total)
T23A0 1353:413 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3805ms total)
T23A0 1353:413 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0001ms, 3806ms total)
T23A0 1353:414 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 3806ms total)
T23A0 1353:414 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 3806ms total)
T23A0 1353:414 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 3806ms total)
T23A0 1353:414 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0001ms, 3807ms total)
T23A0 1353:415 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 3807ms total)
T23A0 1353:415 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0001ms, 3808ms total)
T23A0 1353:416 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 3808ms total)
T23A0 1353:416 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 3808ms total)
T23A0 1353:416 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3808ms total)
T23A0 1353:416 JLINK_ReadMemEx(0x401F4490, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x401F4490) - Data: 00 8C 00 00  returns 0x04 (0001ms, 3809ms total)
T23A0 1353:417 JLINK_ReadMemEx(0x40080004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40080004) - Data: 9C A2 1B 11  returns 0x04 (0001ms, 3810ms total)
T23A0 1353:418 JLINK_WriteMemEx(0x40080004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 9C A2 1B 11 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0x40080004)  returns 0x04 (0001ms, 3811ms total)
T23A0 1353:419 JLINK_ReadMemEx(0x401F4480, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x401F4480) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 3812ms total)
T23A0 1353:429 JLINK_ReadMemEx(0x60002000, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x60002000) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x60002000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x60002000) - Data: 00 00 02 20  returns 0x04 (0001ms, 3813ms total)
T23A0 1353:431 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20020000)  returns 0x00 (0000ms, 3813ms total)
T23A0 1353:431 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3813ms total)
T23A0 1353:431 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3813ms total)
T23A0 1353:431 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3813ms total)
T23A0 1353:431 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0001ms, 3814ms total)
T23A0 1353:432 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3814ms total)
T23A0 1353:432 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3814ms total)
T23A0 1353:432 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0001ms, 3815ms total)
T23A0 1353:433 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3815ms total)
T23A0 1353:433 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3815ms total)
T23A0 1353:433 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3815ms total)
T23A0 1353:433 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3815ms total)
T23A0 1353:433 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0001ms, 3816ms total)
T23A0 1353:434 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3816ms total)
T23A0 1353:434 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20020000 (0000ms, 3816ms total)
T23A0 1353:434 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3816ms total)
T23A0 1353:434 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00202090 (0001ms, 3817ms total)
T23A0 1353:435 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 3817ms total)
T23A0 1353:435 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20020000 (0000ms, 3817ms total)
T23A0 1353:435 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3817ms total)
T23A0 1353:436 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3818ms total)
T23A0 1353:436 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0000ms, 3818ms total)
T23A0 1353:436 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3818ms total)
T23A0 1353:436 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0001ms, 3819ms total)
T23A0 1353:437 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3819ms total)
T23A0 1353:437 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3819ms total)
T23A0 1353:437 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0001ms, 3820ms total)
T23A0 1353:438 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3820ms total)
T23A0 1353:438 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3820ms total)
T23A0 1353:439 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3821ms total)
T23A0 1353:439 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3821ms total)
T23A0 1353:439 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3821ms total)
T23A0 1353:439 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0001ms, 3822ms total)
T23A0 1353:440 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3822ms total)
T23A0 1353:440 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3822ms total)
T23A0 1353:440 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 3822ms total)
T23A0 1353:441 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 3822ms total)
T23A0 1353:441 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3822ms total)
T23A0 1353:441 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 3822ms total)
T23A0 1353:441 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 3822ms total)
T23A0 1353:441 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 3822ms total)
T23A0 1353:441 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0001ms, 3823ms total)
T23A0 1353:442 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 3823ms total)
T23A0 1353:442 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3823ms total)
T23A0 1353:442 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 3823ms total)
T23A0 1353:443 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 3823ms total)
T23A0 1353:443 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 3823ms total)
T23A0 1353:443 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 3823ms total)
T23A0 1353:443 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 3823ms total)
T23A0 1353:443 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0001ms, 3824ms total)
T23A0 1353:444 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 3824ms total)
T23A0 1353:444 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0001ms, 3825ms total)
T23A0 1353:445 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 3825ms total)
T23A0 1353:445 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3825ms total)
T23A0 1353:446 JLINK_ReadMemEx(0x60002004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x60002004) - Data: B1 64 00 60  returns 0x04 (0000ms, 3825ms total)
T23A0 1353:446 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x600064B0)  returns 0x00 (0000ms, 3825ms total)
T23A0 1353:447 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3826ms total)
T23A0 1353:447 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0001ms, 3827ms total)
T23A0 1353:448 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3827ms total)
T23A0 1353:448 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3827ms total)
T23A0 1353:448 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3827ms total)
T23A0 1353:448 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0001ms, 3828ms total)
T23A0 1353:449 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3828ms total)
T23A0 1353:449 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3828ms total)
T23A0 1353:450 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3828ms total)
T23A0 1353:450 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3828ms total)
T23A0 1353:450 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3828ms total)
T23A0 1353:450 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0001ms, 3829ms total)
T23A0 1353:451 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3829ms total)
T23A0 1353:451 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20020000 (0000ms, 3829ms total)
T23A0 1353:451 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0001ms, 3830ms total)
T23A0 1353:452 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x600064B0 (0000ms, 3830ms total)
T23A0 1353:452 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0001ms, 3831ms total)
T23A0 1353:453 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20020000 (0000ms, 3831ms total)
T23A0 1353:453 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3831ms total)
T23A0 1353:453 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3831ms total)
T23A0 1353:453 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0001ms, 3832ms total)
T23A0 1353:454 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3832ms total)
T23A0 1353:454 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 3832ms total)
T23A0 1353:454 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0001ms, 3833ms total)
T23A0 1353:455 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3833ms total)
T23A0 1353:455 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3833ms total)
T23A0 1353:455 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3833ms total)
T23A0 1353:455 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3833ms total)
T23A0 1353:456 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3834ms total)
T23A0 1353:456 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 3834ms total)
T23A0 1353:456 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3834ms total)
T23A0 1353:456 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0001ms, 3835ms total)
T23A0 1353:457 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3835ms total)
T23A0 1353:457 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3835ms total)
T23A0 1353:457 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0001ms, 3836ms total)
T23A0 1353:458 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 3836ms total)
T23A0 1353:458 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3836ms total)
T23A0 1353:458 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 3836ms total)
T23A0 1353:458 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 3836ms total)
T23A0 1353:458 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0001ms, 3837ms total)
T23A0 1353:459 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 3837ms total)
T23A0 1353:459 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 3837ms total)
T23A0 1353:459 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3837ms total)
T23A0 1353:460 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 3838ms total)
T23A0 1353:460 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 3838ms total)
T23A0 1353:460 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 3838ms total)
T23A0 1353:460 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 3838ms total)
T23A0 1353:460 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 3838ms total)
T23A0 1353:460 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0001ms, 3839ms total)
T23A0 1353:461 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 3839ms total)
T23A0 1353:461 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 3839ms total)
T23A0 1353:461 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0001ms, 3840ms total)
T23A0 1353:462 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3840ms total)
T23A0 1353:462 JLINK_WriteMemEx(0xE000ED08, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 00 20 00 60 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED08)  returns 0x04 (0001ms, 3841ms total)
T23A0 1353:464 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0000ms, 3841ms total)
T23A0 1353:465 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0000ms, 3841ms total)
T23A0 1353:604 JLINK_WriteU32(0xE0001008, 0x00000000)  returns 0 (0000ms, 3841ms total)
T23A0 1353:604 JLINK_WriteU32(0xE000100C, 0x00000000)  returns 0 (0000ms, 3841ms total)
T23A0 1353:604 JLINK_WriteU32(0xE0001010, 0x00000000)  returns 0 (0001ms, 3842ms total)
T23A0 1353:605 JLINK_WriteU32(0xE0001014, 0x00000000)  returns 0 (0000ms, 3842ms total)
T23A0 1353:605 JLINK_WriteU32(0xE0001018, 0x00000000)  returns 0 (0000ms, 3842ms total)
T41F0 1356:730 JLINK_ReadMemEx(0x600064B0, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x60006480) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x60006480) -- Read from C cache (2 bytes @ 0x600064B0) - Data: 72 B6  returns 0x02 (0001ms, 3843ms total)
T41F0 1356:732 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0000ms, 3843ms total)
T41F0 1356:732 JLINK_WriteU32(0xE0001004, 0x000003FF)  returns 0 (0001ms, 3844ms total)
T41F0 1356:733 JLINK_WriteU32(0xE0001000, 0x00410E1F)  returns 0 (0000ms, 3844ms total)
T41F0 1356:733 JLINK_WriteU32(0xE0000E80, 0x0001000F)  returns 0 (0001ms, 3845ms total)
T41F0 1356:734 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_GET_NUM_BYTES, ...)  returns 0x18 (0000ms, 3845ms total)
T41F0 1356:734 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3845ms total)
T41F0 1356:734 JLINK_Go() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0000E80) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001008) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000100C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001010) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001014) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001018) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001004) (0006ms, 3851ms total)
T41F0 1356:741 JLINK_WriteU32(0xE0001000, 0x00010E1F) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000)  returns 0 (0001ms, 3852ms total)
T41F0 1356:843 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: 05 20 C0 3C 05 20 C0 FF 7F 05 20 C0 FF 7F 05 20 ...  NumBytesRead = 0x1F3 (0000ms, 3852ms total)
T41F0 1356:843 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3852ms total)
T41F0 1356:843 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3853ms total)
T41F0 1356:945 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3852ms total)
T41F0 1356:945 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3852ms total)
T41F0 1356:945 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3853ms total)
T41F0 1357:047 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3852ms total)
T41F0 1357:047 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3852ms total)
T41F0 1357:047 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3853ms total)
T41F0 1357:149 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3852ms total)
T41F0 1357:149 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3853ms total)
T41F0 1357:150 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3853ms total)
T41F0 1357:251 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3853ms total)
T41F0 1357:251 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3853ms total)
T41F0 1357:252 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:353 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:353 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:353 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3855ms total)
T41F0 1357:455 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:456 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:456 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3855ms total)
T41F0 1357:558 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:558 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:559 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:660 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:660 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:660 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3855ms total)
T41F0 1357:762 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:762 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:762 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:863 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:864 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:864 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3855ms total)
T41F0 1357:966 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3854ms total)
T41F0 1357:967 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3855ms total)
T41F0 1357:967 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3856ms total)
T41F0 1358:069 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3855ms total)
T41F0 1358:069 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3856ms total)
T41F0 1358:070 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3856ms total)
T41F0 1358:171 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3856ms total)
T41F0 1358:171 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3856ms total)
T41F0 1358:171 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3857ms total)
T41F0 1358:273 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3856ms total)
T41F0 1358:274 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3856ms total)
T41F0 1358:274 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3856ms total)
T41F0 1358:375 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3856ms total)
T41F0 1358:375 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3856ms total)
T41F0 1358:375 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3857ms total)
T41F0 1358:477 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0003ms, 3859ms total)
T41F0 1358:481 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 3859ms total)
T41F0 1358:481 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 3859ms total)
T41F0 1358:481 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 3859ms total)
T41F0 1358:481 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x60005138 (0001ms, 3860ms total)
T41F0 1358:482 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x61000000 (0000ms, 3860ms total)
T41F0 1358:482 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3860ms total)
T41F0 1358:482 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3860ms total)
T41F0 1358:483 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED30, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED30) - Data: 01 00 00 00  returns 1 (0000ms, 3860ms total)
T41F0 1358:483 JLINK_ReadMemU32(0xE0001028, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001028) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3861ms total)
T41F0 1358:484 JLINK_ReadMemU32(0xE0001038, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001038) - Data: 00 02 00 00  returns 1 (0001ms, 3862ms total)
T41F0 1358:485 JLINK_ReadMemU32(0xE0001048, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001048) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3863ms total)
T41F0 1358:486 JLINK_ReadMemU32(0xE0001058, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001058) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 3864ms total)
T41F0 1358:487 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0001ms, 3865ms total)
T41F0 1358:488 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x0422008B (0000ms, 3865ms total)
T41F0 1358:488 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x0000000A (0001ms, 3866ms total)
T41F0 1358:489 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000001 (0000ms, 3866ms total)
T41F0 1358:489 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x20001181 (0000ms, 3866ms total)
T41F0 1358:490 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x40184000 (0000ms, 3867ms total)
T41F0 1358:490 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x2000111C (0000ms, 3867ms total)
T41F0 1358:490 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x20001168 (0000ms, 3867ms total)
T41F0 1358:490 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x20000000 (0001ms, 3868ms total)
T41F0 1358:491 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x20001178 (0000ms, 3868ms total)
T41F0 1358:491 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0001ms, 3869ms total)
T41F0 1358:492 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3869ms total)
T41F0 1358:492 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3869ms total)
T41F0 1358:492 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x2001FFC0 (0000ms, 3869ms total)
T41F0 1358:492 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0x600054E1 (0001ms, 3870ms total)
T41F0 1358:493 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x60005138 (0000ms, 3870ms total)
T41F0 1358:493 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x61000000 (0000ms, 3870ms total)
T41F0 1358:494 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x2001FFC0 (0000ms, 3871ms total)
T41F0 1358:494 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 3871ms total)
T41F0 1358:494 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x04000000 (0000ms, 3871ms total)
T41F0 1358:494 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x02000000 (0006ms, 3877ms total)
T41F0 1358:500 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 3877ms total)
T41F0 1358:500 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0001ms, 3878ms total)
T41F0 1358:501 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0000ms, 3878ms total)
T41F0 1358:501 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 3878ms total)
T41F0 1358:501 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 3878ms total)
T41F0 1358:502 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 3878ms total)
T41F0 1358:502 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 3878ms total)
T41F0 1358:502 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 3878ms total)
T41F0 1358:502 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0001ms, 3879ms total)
T41F0 1358:503 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 3879ms total)
T41F0 1358:503 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 3879ms total)
T41F0 1358:503 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 3879ms total)
T41F0 1358:503 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 3879ms total)
T41F0 1358:503 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0001ms, 3880ms total)
T41F0 1358:504 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 3880ms total)
T41F0 1358:504 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3880ms total)
T41F0 1358:504 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 3880ms total)
T41F0 1358:504 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0001ms, 3881ms total)
T41F0 1358:505 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 3881ms total)
T41F0 1358:505 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 3881ms total)
T41F0 1358:505 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0001ms, 3882ms total)
T41F0 1358:506 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 3882ms total)
T41F0 1358:506 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 3882ms total)
T41F0 1358:506 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 3882ms total)
T41F0 1358:506 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 3882ms total)
T41F0 1358:506 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0001ms, 3883ms total)
T41F0 1358:507 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 3883ms total)
T41F0 1358:507 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 3883ms total)
T41F0 1358:507 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0001ms, 3884ms total)
T41F0 1358:508 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 3884ms total)
T41F0 1358:508 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 3884ms total)
T41F0 1358:508 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 3884ms total)
T23A0 1358:509 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFCC, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x2001FFC0) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x2001FFC0) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFCC) - Data: 00 C2 01 00  returns 0x04 (0001ms, 3885ms total)
T23A0 1358:511 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFC8, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFC8) - Data: 00 01 00 00  returns 0x04 (0000ms, 3885ms total)
T23A0 1358:511 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFC4, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFC4) - Data: 50 11 00 20  returns 0x04 (0000ms, 3885ms total)
T23A0 1358:511 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFC0, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFC0) - Data: 38 11 00 20  returns 0x04 (0001ms, 3886ms total)
T23A0 1358:512 JLINK_ReadMemEx(0x00000000, 0x0001 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(1 bytes @ 0x00000000) - Data: 80  returns 0x01 (0001ms, 3887ms total)
T23A0 1358:529 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001004) - Data: F3 86 1E 3E  returns 1 (0001ms, 3888ms total)
T23A0 1358:558 JLINK_ReadMemEx(0x60005138, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(128 bytes @ 0x60005100) -- Updating C cache (128 bytes @ 0x60005100) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x60005138) - Data: 00 28 FC D0 D9 F8 00 10 27 48 00 F0 4F F8 C7 F8 ...  returns 0x3C (0002ms, 3890ms total)
T23A0 1365:109 JLINK_ReadMemEx(0x60005136, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (2 bytes @ 0x60005136) - Data: 20 78  returns 0x02 (0000ms, 3890ms total)
T41F0 1369:403 JLINK_ReadMemEx(0x60005138, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (2 bytes @ 0x60005138) - Data: 00 28  returns 0x02 (0000ms, 3890ms total)
T41F0 1369:403 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x6000680C, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000001 (0000ms, 3890ms total)
T41F0 1369:404 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) - Data: F3 86 1E 3E  returns 1 (0000ms, 3891ms total)
T41F0 1369:404 JLINK_WriteU32(0xE0001004, 0x3E1E87FF)  returns 0 (0000ms, 3891ms total)
T41F0 1369:404 JLINK_WriteU32(0xE0001000, 0x00410E1F)  returns 0 (0000ms, 3891ms total)
T41F0 1369:404 JLINK_WriteU32(0xE0000E80, 0x0001000F)  returns 0 (0001ms, 3892ms total)
T41F0 1369:405 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_GET_NUM_BYTES, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3892ms total)
T41F0 1369:405 JLINK_Go() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0000E80) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002008) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000200C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002010) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002014) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002018) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000201C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002020) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002024)
 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001004) (0009ms, 3901ms total)
T41F0 1369:415 JLINK_WriteU32(0xE0001000, 0x00010E1F) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000)  returns 0 (0001ms, 3902ms total)
T41F0 1369:517 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: 05 20 C0 F3 BD 45 05 20 C0 FF 7F 05 20 C0 FF 7F ...  NumBytesRead = 0x1C5 (0000ms, 3902ms total)
T41F0 1369:517 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3902ms total)
T41F0 1369:517 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3903ms total)
T41F0 1369:619 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3902ms total)
T41F0 1369:619 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3902ms total)
T41F0 1369:620 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3903ms total)
T41F0 1369:721 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3903ms total)
T41F0 1369:721 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3903ms total)
T41F0 1369:721 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3904ms total)
T41F0 1369:823 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3903ms total)
T41F0 1369:823 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3903ms total)
T41F0 1369:823 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3904ms total)
T41F0 1369:925 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3903ms total)
T41F0 1369:925 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3903ms total)
T41F0 1369:925 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3904ms total)
T41F0 1370:027 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3903ms total)
T41F0 1370:027 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3904ms total)
T41F0 1370:028 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3904ms total)
T41F0 1370:129 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3904ms total)
T41F0 1370:129 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3904ms total)
T41F0 1370:130 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3904ms total)
T41F0 1370:231 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3904ms total)
T41F0 1370:231 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3904ms total)
T41F0 1370:231 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3905ms total)
T41F0 1370:333 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3904ms total)
T41F0 1370:333 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3905ms total)
T41F0 1370:334 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3906ms total)
T41F0 1370:436 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:436 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:437 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:538 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:538 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:538 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3906ms total)
T41F0 1370:640 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:640 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:640 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3906ms total)
T41F0 1370:742 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:742 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:742 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3906ms total)
T41F0 1370:844 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:844 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:845 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:946 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:946 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1370:946 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3906ms total)
T41F0 1371:048 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1371:048 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1371:048 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3906ms total)
T41F0 1371:150 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1371:150 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1371:150 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3906ms total)
T41F0 1371:252 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1371:252 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1371:252 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3906ms total)
T41F0 1371:354 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A 00 00 00 00 00 80 C0 FF ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1371:355 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1371:355 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3905ms total)
T41F0 1371:457 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3906ms total)
T41F0 1371:458 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3906ms total)
T41F0 1371:459 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3906ms total)
T41F0 1371:560 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3906ms total)
T41F0 1371:560 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3906ms total)
T41F0 1371:561 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3906ms total)
T41F0 1371:663 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3906ms total)
T41F0 1371:663 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3907ms total)
T41F0 1371:664 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3907ms total)
T41F0 1371:766 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3907ms total)
T41F0 1371:766 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3907ms total)
T41F0 1371:767 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3908ms total)
T41F0 1371:868 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3908ms total)
T41F0 1371:868 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3909ms total)
T41F0 1371:869 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3910ms total)
T41F0 1371:971 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1371:971 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1371:972 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:073 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:073 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:074 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:175 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:175 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:176 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:277 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:278 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:278 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:379 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:379 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:379 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3910ms total)
T41F0 1372:481 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3909ms total)
T41F0 1372:481 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3910ms total)
T41F0 1372:482 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3910ms total)
T41F0 1372:583 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3910ms total)
T41F0 1372:583 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3911ms total)
T41F0 1372:584 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3911ms total)
T41F0 1372:685 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3911ms total)
T41F0 1372:685 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3911ms total)
T41F0 1372:685 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3912ms total)
T41F0 1372:787 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x1E9 (0000ms, 3911ms total)
T41F0 1372:787 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3912ms total)
T41F0 1372:788 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3912ms total)
T41F0 1372:889 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3912ms total)
T41F0 1372:889 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3912ms total)
T41F0 1372:889 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3913ms total)
T41F0 1372:991 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3912ms total)
T41F0 1372:992 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3912ms total)
T41F0 1372:992 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3913ms total)
T41F0 1373:094 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3912ms total)
T41F0 1373:094 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3912ms total)
T41F0 1373:095 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3912ms total)
T41F0 1373:196 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3912ms total)
T41F0 1373:196 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3913ms total)
T41F0 1373:197 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3913ms total)
T41F0 1373:299 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3913ms total)
T41F0 1373:299 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3913ms total)
T41F0 1373:299 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3914ms total)
T41F0 1373:401 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3913ms total)
T41F0 1373:401 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3913ms total)
T41F0 1373:402 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3915ms total)
T41F0 1373:504 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3914ms total)
T41F0 1373:504 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3914ms total)
T41F0 1373:504 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3915ms total)
T41F0 1373:606 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3914ms total)
T41F0 1373:607 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3914ms total)
T41F0 1373:607 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3914ms total)
T41F0 1373:708 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3914ms total)
T41F0 1373:709 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3915ms total)
T41F0 1373:709 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3915ms total)
T41F0 1373:811 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3915ms total)
T41F0 1373:812 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3915ms total)
T41F0 1373:812 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3916ms total)
T41F0 1373:914 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3915ms total)
T41F0 1373:915 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3916ms total)
T41F0 1373:915 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3916ms total)
T41F0 1374:016 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3916ms total)
T41F0 1374:016 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3917ms total)
T41F0 1374:017 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3917ms total)
T41F0 1374:118 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3917ms total)
T41F0 1374:118 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3917ms total)
T41F0 1374:118 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3918ms total)
T41F0 1374:220 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3917ms total)
T41F0 1374:220 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3918ms total)
T41F0 1374:221 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3918ms total)
T41F0 1374:322 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3918ms total)
T41F0 1374:322 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3918ms total)
T41F0 1374:322 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3919ms total)
T41F0 1374:424 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3918ms total)
T41F0 1374:424 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3918ms total)
T41F0 1374:424 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3919ms total)
T41F0 1374:526 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3918ms total)
T41F0 1374:527 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3918ms total)
T41F0 1374:527 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3919ms total)
T41F0 1374:629 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3918ms total)
T41F0 1374:629 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3918ms total)
T41F0 1374:630 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3920ms total)
T41F0 1374:732 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3919ms total)
T41F0 1374:732 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3920ms total)
T41F0 1374:733 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3920ms total)
T41F0 1374:834 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3920ms total)
T41F0 1374:834 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3920ms total)
T41F0 1374:834 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3921ms total)
T41F0 1374:936 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A 00 00 00 00 00 80 C0 FF 88 7A C0 FF ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3920ms total)
T41F0 1374:937 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3920ms total)
T41F0 1374:937 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3920ms total)
T41F0 1375:038 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3920ms total)
T41F0 1375:039 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3920ms total)
T41F0 1375:039 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3921ms total)
T41F0 1375:141 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3920ms total)
T41F0 1375:141 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3920ms total)
T41F0 1375:142 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3922ms total)
T41F0 1375:244 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3921ms total)
T41F0 1375:244 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3921ms total)
T41F0 1375:244 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3922ms total)
T41F0 1375:346 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3921ms total)
T41F0 1375:346 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3922ms total)
T41F0 1375:347 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3922ms total)
T41F0 1375:448 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3922ms total)
T41F0 1375:448 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3922ms total)
T41F0 1375:448 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3923ms total)
T41F0 1375:550 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3922ms total)
T41F0 1375:550 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3922ms total)
T41F0 1375:550 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3923ms total)
T41F0 1375:652 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3922ms total)
T41F0 1375:652 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3923ms total)
T41F0 1375:653 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3923ms total)
T41F0 1375:754 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3923ms total)
T41F0 1375:754 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3923ms total)
T41F0 1375:754 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3924ms total)
T41F0 1375:856 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3923ms total)
T41F0 1375:856 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3924ms total)
T41F0 1375:857 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3924ms total)
T41F0 1375:958 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3924ms total)
T41F0 1375:958 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3925ms total)
T41F0 1375:959 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3925ms total)
T41F0 1376:060 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3925ms total)
T41F0 1376:060 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3926ms total)
T41F0 1376:061 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3926ms total)
T41F0 1376:162 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3926ms total)
T41F0 1376:162 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3927ms total)
T41F0 1376:163 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3927ms total)
T41F0 1376:264 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3927ms total)
T41F0 1376:264 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3927ms total)
T41F0 1376:264 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3928ms total)
T41F0 1376:366 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3927ms total)
T41F0 1376:367 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3928ms total)
T41F0 1376:368 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3930ms total)
T41F0 1376:470 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0001ms, 3930ms total)
T41F0 1376:471 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3930ms total)
T41F0 1376:471 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3931ms total)
T41F0 1376:573 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3930ms total)
T41F0 1376:573 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3930ms total)
T41F0 1376:573 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3931ms total)
T41F0 1376:675 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3930ms total)
T41F0 1376:675 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3930ms total)
T41F0 1376:675 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3931ms total)
T41F0 1376:777 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3930ms total)
T41F0 1376:777 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3930ms total)
T41F0 1376:777 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3931ms total)
T41F0 1376:879 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3931ms total)
T41F0 1376:880 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3931ms total)
T41F0 1376:880 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3932ms total)
T41F0 1376:982 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3931ms total)
T41F0 1376:982 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3932ms total)
T41F0 1376:983 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3933ms total)
T41F0 1377:085 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:085 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:085 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3933ms total)
T41F0 1377:187 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:187 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:187 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3933ms total)
T41F0 1377:289 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:289 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:289 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3933ms total)
T41F0 1377:391 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:391 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:392 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:493 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:494 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:494 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3933ms total)
T41F0 1377:596 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:596 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:596 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3933ms total)
T41F0 1377:698 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3932ms total)
T41F0 1377:698 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3933ms total)
T41F0 1377:699 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3933ms total)
T41F0 1377:800 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3933ms total)
T41F0 1377:800 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3933ms total)
T41F0 1377:800 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3934ms total)
T41F0 1377:902 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3934ms total)
T41F0 1377:903 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3934ms total)
T41F0 1377:903 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3935ms total)
T41F0 1378:005 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0001ms, 3935ms total)
T41F0 1378:006 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3935ms total)
T41F0 1378:006 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3935ms total)
T41F0 1378:108 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3935ms total)
T41F0 1378:108 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3936ms total)
T41F0 1378:109 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3936ms total)
T41F0 1378:210 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3936ms total)
T41F0 1378:210 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3936ms total)
T41F0 1378:210 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3937ms total)
T41F0 1378:312 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3936ms total)
T41F0 1378:312 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3937ms total)
T41F0 1378:313 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3937ms total)
T41F0 1378:414 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3937ms total)
T41F0 1378:414 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3937ms total)
T41F0 1378:414 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3938ms total)
T41F0 1378:516 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: 00 00 00 00 00 80 C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3937ms total)
T41F0 1378:516 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3938ms total)
T41F0 1378:517 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3938ms total)
T41F0 1378:618 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3938ms total)
T41F0 1378:618 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3938ms total)
T41F0 1378:618 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3939ms total)
T41F0 1378:720 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3938ms total)
T41F0 1378:720 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3939ms total)
T41F0 1378:721 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3939ms total)
T41F0 1378:822 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3939ms total)
T41F0 1378:822 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3940ms total)
T41F0 1378:823 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3940ms total)
T41F0 1378:924 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3940ms total)
T41F0 1378:924 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3940ms total)
T41F0 1378:925 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3940ms total)
T41F0 1379:026 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3940ms total)
T41F0 1379:026 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3941ms total)
T41F0 1379:027 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3942ms total)
T41F0 1379:129 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3941ms total)
T41F0 1379:129 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3941ms total)
T41F0 1379:130 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3942ms total)
T41F0 1379:231 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3942ms total)
T41F0 1379:231 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3942ms total)
T41F0 1379:232 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3942ms total)
T41F0 1379:333 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3942ms total)
T41F0 1379:333 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3942ms total)
T41F0 1379:333 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3943ms total)
T41F0 1379:436 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3942ms total)
T41F0 1379:436 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3943ms total)
T41F0 1379:439 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3944ms total)
T41F0 1379:541 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3943ms total)
T41F0 1379:541 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3944ms total)
T41F0 1379:542 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3945ms total)
T41F0 1379:644 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1379:644 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1379:644 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3945ms total)
T41F0 1379:746 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1379:746 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1379:747 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1379:848 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A 00 00 00 00 ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1379:848 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1379:848 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3945ms total)
T41F0 1379:950 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1379:951 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1379:951 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1380:052 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1380:052 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1380:052 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3945ms total)
T41F0 1380:154 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1380:154 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1380:154 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3945ms total)
T41F0 1380:256 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3944ms total)
T41F0 1380:256 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3945ms total)
T41F0 1380:257 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3945ms total)
T41F0 1380:358 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3945ms total)
T41F0 1380:358 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3945ms total)
T41F0 1380:358 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3946ms total)
T41F0 1380:460 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3945ms total)
T41F0 1380:460 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3945ms total)
T41F0 1380:460 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3946ms total)
T41F0 1380:562 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3946ms total)
T41F0 1380:563 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3946ms total)
T41F0 1380:563 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3946ms total)
T41F0 1380:664 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3946ms total)
T41F0 1380:664 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3946ms total)
T41F0 1380:664 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3947ms total)
T41F0 1380:766 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3946ms total)
T41F0 1380:766 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3947ms total)
T41F0 1380:768 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1380:870 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1380:870 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1380:871 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1380:972 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1380:972 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1380:973 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1381:074 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1381:074 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1381:075 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1381:176 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1381:176 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3947ms total)
T41F0 1381:177 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3948ms total)
T41F0 1381:278 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3948ms total)
T41F0 1381:278 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3948ms total)
T41F0 1381:278 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3949ms total)
T41F0 1381:380 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x112 (0001ms, 3949ms total)
T41F0 1381:381 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3949ms total)
T41F0 1381:383 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3949ms total)
T41F0 1381:484 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3949ms total)
T41F0 1381:484 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3949ms total)
T41F0 1381:484 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3950ms total)
T41F0 1381:586 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x118 (0000ms, 3949ms total)
T41F0 1381:586 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3949ms total)
T41F0 1381:587 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3951ms total)
T41F0 1381:689 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0001ms, 3951ms total)
T41F0 1381:690 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3951ms total)
T41F0 1381:690 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3952ms total)
T41F0 1381:792 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A 0E 24 10 C0 92 26 01 69 ...  NumBytesRead = 0x115 (0000ms, 3951ms total)
T41F0 1381:792 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3952ms total)
T41F0 1381:793 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3953ms total)
T41F0 1381:895 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3952ms total)
T41F0 1381:895 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3952ms total)
T41F0 1381:896 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3954ms total)
T41F0 1381:998 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3953ms total)
T41F0 1381:998 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3953ms total)
T41F0 1381:999 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3954ms total)
T41F0 1382:100 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x112 (0000ms, 3954ms total)
T41F0 1382:100 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3954ms total)
T41F0 1382:101 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3954ms total)
T41F0 1382:202 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3954ms total)
T41F0 1382:202 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3955ms total)
T41F0 1382:203 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3955ms total)
T41F0 1382:304 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3955ms total)
T41F0 1382:304 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3955ms total)
T41F0 1382:305 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3956ms total)
T41F0 1382:407 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3955ms total)
T41F0 1382:407 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3955ms total)
T41F0 1382:407 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3956ms total)
T41F0 1382:509 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3955ms total)
T41F0 1382:509 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3956ms total)
T41F0 1382:510 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3957ms total)
T41F0 1382:612 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A 0E 24 10 C0 ...  NumBytesRead = 0x112 (0000ms, 3956ms total)
T41F0 1382:612 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3956ms total)
T41F0 1382:613 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3956ms total)
T41F0 1382:714 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3956ms total)
T41F0 1382:714 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3956ms total)
T41F0 1382:714 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3957ms total)
T41F0 1382:817 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3956ms total)
T41F0 1382:817 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3956ms total)
T41F0 1382:817 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3957ms total)
T41F0 1382:919 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3956ms total)
T41F0 1382:919 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3956ms total)
T41F0 1382:920 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3957ms total)
T41F0 1383:021 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x116 (0000ms, 3957ms total)
T41F0 1383:021 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3958ms total)
T41F0 1383:022 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3959ms total)
T41F0 1383:124 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:125 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:125 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3959ms total)
T41F0 1383:227 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x116 (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:227 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:227 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3959ms total)
T41F0 1383:329 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:330 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:330 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3959ms total)
T41F0 1383:432 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A 00 00 00 00 00 80 C0 FF ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:432 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:432 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3959ms total)
T41F0 1383:534 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x112 (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:535 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:535 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3959ms total)
T41F0 1383:637 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:637 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:638 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:739 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3958ms total)
T41F0 1383:739 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3959ms total)
T41F0 1383:740 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3959ms total)
T41F0 1383:841 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x114 (0000ms, 3959ms total)
T41F0 1383:841 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3959ms total)
T41F0 1383:842 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3961ms total)
T41F0 1383:944 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3960ms total)
T41F0 1383:944 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3960ms total)
T41F0 1383:944 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3961ms total)
T41F0 1384:046 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3960ms total)
T41F0 1384:046 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3961ms total)
T41F0 1384:047 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3961ms total)
T41F0 1384:148 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3961ms total)
T41F0 1384:149 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3961ms total)
T41F0 1384:149 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3962ms total)
T41F0 1384:251 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x11C (0001ms, 3962ms total)
T41F0 1384:252 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3962ms total)
T41F0 1384:252 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3963ms total)
T41F0 1384:354 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3962ms total)
T41F0 1384:354 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3962ms total)
T41F0 1384:354 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3963ms total)
T41F0 1384:457 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3962ms total)
T41F0 1384:457 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3962ms total)
T41F0 1384:457 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3963ms total)
T41F0 1384:559 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3962ms total)
T41F0 1384:559 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3962ms total)
T41F0 1384:559 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3963ms total)
T41F0 1384:661 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3962ms total)
T41F0 1384:662 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3962ms total)
T41F0 1384:662 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3963ms total)
T41F0 1384:764 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x86 (0000ms, 3962ms total)
T41F0 1384:764 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3963ms total)
T41F0 1384:765 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3964ms total)
T41F0 1384:866 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0001ms, 3964ms total)
T41F0 1384:867 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3965ms total)
T41F0 1384:868 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3965ms total)
T41F0 1384:969 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x112 (0000ms, 3965ms total)
T41F0 1384:969 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3965ms total)
T41F0 1384:969 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3966ms total)
T41F0 1385:071 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3965ms total)
T41F0 1385:071 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3965ms total)
T41F0 1385:072 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3966ms total)
T41F0 1385:174 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x86 (0000ms, 3965ms total)
T41F0 1385:174 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3966ms total)
T41F0 1385:175 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3966ms total)
T41F0 1385:276 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3966ms total)
T41F0 1385:276 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3966ms total)
T41F0 1385:277 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3967ms total)
T41F0 1385:378 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3967ms total)
T41F0 1385:378 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3967ms total)
T41F0 1385:378 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3968ms total)
T41F0 1385:480 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3967ms total)
T41F0 1385:480 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3968ms total)
T41F0 1385:481 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:583 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:583 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:583 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3969ms total)
T41F0 1385:686 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:686 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:686 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3969ms total)
T41F0 1385:788 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:788 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:788 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3969ms total)
T41F0 1385:890 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:890 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:890 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3969ms total)
T41F0 1385:992 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:992 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1385:992 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3969ms total)
T41F0 1386:094 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3968ms total)
T41F0 1386:094 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3969ms total)
T41F0 1386:095 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3969ms total)
T41F0 1386:197 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3969ms total)
T41F0 1386:198 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3970ms total)
T41F0 1386:198 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3971ms total)
T41F0 1386:300 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3970ms total)
T41F0 1386:300 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3970ms total)
T41F0 1386:300 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3971ms total)
T41F0 1386:402 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3971ms total)
T41F0 1386:403 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3971ms total)
T41F0 1386:403 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3972ms total)
T41F0 1386:505 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3971ms total)
T41F0 1386:505 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3971ms total)
T41F0 1386:505 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3972ms total)
T41F0 1386:607 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3971ms total)
T41F0 1386:607 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3972ms total)
T41F0 1386:608 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3972ms total)
T41F0 1386:709 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3972ms total)
T41F0 1386:709 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3972ms total)
T41F0 1386:709 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3973ms total)
T41F0 1386:813 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x112 (0000ms, 3972ms total)
T41F0 1386:813 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3973ms total)
T41F0 1386:814 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3974ms total)
T41F0 1386:916 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x86 (0000ms, 3973ms total)
T41F0 1386:916 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3973ms total)
T41F0 1386:917 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3973ms total)
T41F0 1387:018 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3973ms total)
T41F0 1387:018 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3973ms total)
T41F0 1387:019 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3973ms total)
T41F0 1387:120 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3973ms total)
T41F0 1387:120 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3974ms total)
T41F0 1387:121 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3975ms total)
T41F0 1387:223 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3974ms total)
T41F0 1387:224 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3974ms total)
T41F0 1387:224 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3974ms total)
T41F0 1387:325 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3974ms total)
T41F0 1387:325 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3974ms total)
T41F0 1387:326 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3975ms total)
T41F0 1387:427 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0001ms, 3976ms total)
T41F0 1387:428 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3976ms total)
T41F0 1387:428 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3976ms total)
T41F0 1387:530 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3977ms total)
T41F0 1387:531 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3977ms total)
T41F0 1387:532 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3977ms total)
T41F0 1387:633 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3977ms total)
T41F0 1387:634 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3977ms total)
T41F0 1387:634 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3978ms total)
T41F0 1387:736 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3977ms total)
T41F0 1387:736 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3977ms total)
T41F0 1387:737 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3978ms total)
T41F0 1387:843 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0001ms, 3979ms total)
T41F0 1387:844 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3980ms total)
T41F0 1387:845 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3980ms total)
T41F0 1387:946 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x80 (0000ms, 3980ms total)
T41F0 1387:946 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3981ms total)
T41F0 1387:947 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3982ms total)
T41F0 1388:049 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3981ms total)
T41F0 1388:049 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3981ms total)
T41F0 1388:049 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3982ms total)
T41F0 1388:151 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3981ms total)
T41F0 1388:151 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3981ms total)
T41F0 1388:151 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3982ms total)
T41F0 1388:253 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3981ms total)
T41F0 1388:253 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3981ms total)
T41F0 1388:254 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3981ms total)
T41F0 1388:356 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A 00 00 00 00 00 80 C0 FF ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3981ms total)
T41F0 1388:356 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3982ms total)
T41F0 1388:357 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3983ms total)
T41F0 1388:459 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3982ms total)
T41F0 1388:459 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3982ms total)
T41F0 1388:459 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3983ms total)
T23A0 1388:492 JLINK_ReadMemEx(0x6000680C, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x6000680C) - Data: 64 64  returns 0x02 (0001ms, 3983ms total)
T23A0 1388:493 JLINK_ReadMemEx(0x6000680E, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x6000680E) - Data: 72 20  returns 0x02 (0001ms, 3984ms total)
T23A0 1388:494 JLINK_ReadMemEx(0x60006810, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x60006810) - Data: 21 3D  returns 0x02 (0001ms, 3985ms total)
T23A0 1388:495 JLINK_ReadMemEx(0x60006812, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x60006812) - Data: 20 30  returns 0x02 (0001ms, 3986ms total)
T41F0 1388:561 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0001ms, 3987ms total)
T41F0 1388:562 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3987ms total)
T41F0 1388:563 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3988ms total)
T41F0 1388:664 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3988ms total)
T41F0 1388:664 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3988ms total)
T41F0 1388:665 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3989ms total)
T41F0 1388:766 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7E (0000ms, 3989ms total)
T41F0 1388:766 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3989ms total)
T41F0 1388:766 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3990ms total)
T41F0 1388:868 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3989ms total)
T41F0 1388:868 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3990ms total)
T41F0 1388:869 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3991ms total)
T41F0 1388:971 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3990ms total)
T41F0 1388:971 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3991ms total)
T41F0 1388:972 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3992ms total)
T41F0 1389:074 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3991ms total)
T41F0 1389:074 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3991ms total)
T41F0 1389:074 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3992ms total)
T41F0 1389:176 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3991ms total)
T41F0 1389:176 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3992ms total)
T41F0 1389:177 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3992ms total)
T41F0 1389:278 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3992ms total)
T41F0 1389:278 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3992ms total)
T41F0 1389:279 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3994ms total)
T41F0 1389:381 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3993ms total)
T41F0 1389:381 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3993ms total)
T41F0 1389:381 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3994ms total)
T41F0 1389:483 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3993ms total)
T41F0 1389:484 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3993ms total)
T41F0 1389:484 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3993ms total)
T41F0 1389:586 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3993ms total)
T41F0 1389:587 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3993ms total)
T41F0 1389:587 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3993ms total)
T41F0 1389:688 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x82 (0000ms, 3993ms total)
T41F0 1389:688 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0001ms, 3994ms total)
T41F0 1389:689 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3994ms total)
T41F0 1389:790 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x78 (0000ms, 3994ms total)
T41F0 1389:790 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3994ms total)
T41F0 1389:790 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3995ms total)
T41F0 1389:892 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3994ms total)
T41F0 1389:892 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3994ms total)
T41F0 1389:893 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 3995ms total)
T41F0 1389:994 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x7C (0000ms, 3995ms total)
T41F0 1389:994 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 3995ms total)
T41F0 1389:994 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 3996ms total)
T41F0 1390:096 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0004ms, 3999ms total)
T41F0 1390:100 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 3999ms total)
T41F0 1390:100 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0001ms, 4000ms total)
T41F0 1390:101 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 3999ms total)
T41F0 1390:101 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x60005138 (0000ms, 3999ms total)
T41F0 1390:101 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x61000000 (0000ms, 3999ms total)
T41F0 1390:101 JLINK_SWO_Read(..., Offset = 0x00, NumBytes = 0x400000) - Data: C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A C0 FF 88 7A ...  NumBytesRead = 0x88 (0001ms, 4000ms total)
T41F0 1390:102 JLINK_SWO_Control(JLINKARM_SWO_CMD_FLUSH, ...)  returns 0x00 (0000ms, 4000ms total)
T41F0 1390:102 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000001)  returns 0x00 (0001ms, 4001ms total)
T41F0 1390:103 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED30, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED30) - Data: 01 00 00 00  returns 1 (0001ms, 4002ms total)
T41F0 1390:104 JLINK_ReadMemU32(0xE0001028, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001028) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 4003ms total)
T41F0 1390:105 JLINK_ReadMemU32(0xE0001038, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001038) - Data: 00 02 00 00  returns 1 (0001ms, 4004ms total)
T41F0 1390:106 JLINK_ReadMemU32(0xE0001048, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001048) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 4005ms total)
T41F0 1390:107 JLINK_ReadMemU32(0xE0001058, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001058) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 4006ms total)
T41F0 1390:108 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0001ms, 4007ms total)
T41F0 1390:109 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x04A2008B (0000ms, 4007ms total)
T41F0 1390:109 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x0000000A (0001ms, 4008ms total)
T41F0 1390:110 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 4008ms total)
T41F0 1390:110 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x20001181 (0000ms, 4008ms total)
T41F0 1390:111 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x40184000 (0000ms, 4008ms total)
T41F0 1390:111 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x2000111C (0000ms, 4008ms total)
T41F0 1390:111 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x20001168 (0000ms, 4008ms total)
T41F0 1390:111 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x20000000 (0000ms, 4008ms total)
T41F0 1390:111 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x20001178 (0001ms, 4009ms total)
T41F0 1390:112 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 4009ms total)
T41F0 1390:112 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 4009ms total)
T41F0 1390:112 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0001ms, 4010ms total)
T41F0 1390:113 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x2001FFC0 (0000ms, 4010ms total)
T41F0 1390:113 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0x60005411 (0000ms, 4010ms total)
T41F0 1390:113 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x60005138 (0001ms, 4011ms total)
T41F0 1390:114 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x61000000 (0000ms, 4011ms total)
T41F0 1390:114 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x2001FFC0 (0000ms, 4011ms total)
T41F0 1390:114 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 4011ms total)
T41F0 1390:114 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x04000000 (0001ms, 4012ms total)
T41F0 1390:115 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x02000000 (0005ms, 4017ms total)
T41F0 1390:121 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 4017ms total)
T41F0 1390:121 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 4017ms total)
T41F0 1390:121 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0001ms, 4018ms total)
T41F0 1390:122 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 4018ms total)
T41F0 1390:122 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 4018ms total)
T41F0 1390:123 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 4018ms total)
T41F0 1390:123 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 4018ms total)
T41F0 1390:123 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 4018ms total)
T41F0 1390:123 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 4018ms total)
T41F0 1390:124 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:124 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:124 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:125 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:125 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:125 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:125 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:125 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:126 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:126 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:127 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:127 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:127 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:127 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 4019ms total)
T41F0 1390:127 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0001ms, 4020ms total)
T41F0 1390:128 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 4020ms total)
T41F0 1390:128 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 4020ms total)
T41F0 1390:128 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 4020ms total)
T41F0 1390:128 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 4020ms total)
T41F0 1390:128 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 4020ms total)
T41F0 1390:128 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0001ms, 4021ms total)
T41F0 1390:129 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 4021ms total)
T41F0 1390:129 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0001ms, 4022ms total)
T23A0 1390:130 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFCC, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x2001FFC0) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x2001FFC0) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFCC) - Data: 00 C2 01 00  returns 0x04 (0001ms, 4023ms total)
T23A0 1390:132 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFC8, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFC8) - Data: 00 01 00 00  returns 0x04 (0000ms, 4023ms total)
T23A0 1390:132 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFC4, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFC4) - Data: 50 11 00 20  returns 0x04 (0000ms, 4023ms total)
T23A0 1390:132 JLINK_ReadMemEx(0x2001FFC0, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2001FFC0) - Data: 38 11 00 20  returns 0x04 (0001ms, 4024ms total)
T23A0 1390:133 JLINK_ReadMemEx(0x00000000, 0x0001 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(1 bytes @ 0x00000000) - Data: 80  returns 0x01 (0000ms, 4024ms total)
T23A0 1390:134 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001004) - Data: 0B 93 C8 21  returns 1 (0001ms, 4025ms total)
T23A0 1390:159 JLINK_ReadMemEx(0x60005138, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(128 bytes @ 0x60005100) -- Updating C cache (128 bytes @ 0x60005100) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x60005138) - Data: 00 28 FC D0 D9 F8 00 10 27 48 00 F0 4F F8 C7 F8 ...  returns 0x3C (0002ms, 4027ms total)
T23A0 1395:806 JLINK_WriteU32(0xE0041000, 0x00000001) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0041000)  returns 0 (0001ms, 4028ms total)
T23A0 1395:835 JLINK_Close() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002008) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> (0020ms, 4048ms total)
T23A0 1395:835  (0020ms, 4048ms total)
T23A0 1395:835 Closed (0020ms, 4048ms total)
