<map id="erpc::FramedTransport" name="erpc::FramedTransport">
<area shape="rect" id="node3" href="$classerpc_1_1_dspi_master_transport.html" title="Very basic transport to send/receive messages via DSPI. " alt="" coords="370,5,545,32"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$classerpc_1_1_dspi_slave_transport.html" title="Very basic transport to send/receive messages via DSPI. " alt="" coords="374,56,541,83"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$classerpc_1_1_i2c_slave_transport.html" title="Very basic transport to send/receive messages via I2C. " alt="" coords="379,107,536,133"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$classerpc_1_1_serial_transport.html" title="Serial transport layer for host PC. " alt="" coords="386,157,529,184"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$classerpc_1_1_spidev_master_transport.html" title="Very basic transport to send/receive messages via SPIdev. " alt="" coords="364,208,551,235"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$classerpc_1_1_spi_master_transport.html" title="Very basic transport to send/receive messages via SPI. " alt="" coords="373,259,541,285"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$classerpc_1_1_spi_slave_transport.html" title="Very basic transport to send/receive messages via SPI. " alt="" coords="378,309,537,336"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$classerpc_1_1_t_c_p_transport.html" title="Client side of TCP/IP transport. " alt="" coords="390,360,525,387"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$classerpc_1_1_uart_transport.html" title="Very basic transport to send/receive messages via UART. " alt="" coords="391,411,524,437"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$classerpc_1_1_usb_cdc_transport.html" title="Very basic transport to send/receive messages via virtual USB CDC port. " alt="" coords="380,461,535,488"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$classerpc_1_1_transport.html" title="Abstract interface for transport layer. " alt="" coords="5,233,115,260"/>
</map>
