MCUX CLNS MCUX Crypto Library Normal Secure |

Data Fields
mcuxClCss_InterruptOptionEn_t Union Reference
mcuxClCss » mcuxClCss_Common » mcuxClCss_Common_Types

Command option type for mcuxClCss_SetIntEnableFlags and mcuxClCss_GetIntEnableFlags. More...

`#include <mcuxClCss_Common.h>`

## Data Fields
struct {
uint32_t value
| Accesses the bit field as a full word. More...
} | word
| Access mcuxClCss_InterruptOptionEn_t word-wise. More...
struct {
uint32_t cssint:1
| Whether CSS interrupt should be used. (For possible values of this field, see mcuxClCss_InterruptOptionEn_t) More...
uint32_t __pad0__:1
| RFU. More...
uint32_t __pad1__:30
| RFU. More...
} | bits
| Access mcuxClCss_InterruptOptionEn_t bit-wise. More...

## Detailed Description

Command option type for mcuxClCss_SetIntEnableFlags and mcuxClCss_GetIntEnableFlags.

Used to get/set CSS interrupt enable options.

## Field Documentation

## ◆ value

uint32_t mcuxClCss_InterruptOptionEn_t::value

Accesses the bit field as a full word.

## ◆ word

struct { ... } mcuxClCss_InterruptOptionEn_t::word

Access mcuxClCss_InterruptOptionEn_t word-wise.

## ◆ cssint

uint32_t mcuxClCss_InterruptOptionEn_t::cssint

Whether CSS interrupt should be used. (For possible values of this field, see mcuxClCss_InterruptOptionEn_t)

## ◆ __pad0__

uint32_t mcuxClCss_InterruptOptionEn_t::__pad0__

RFU.

## ◆ __pad1__

uint32_t mcuxClCss_InterruptOptionEn_t::__pad1__

RFU.

## ◆ bits

struct { ... } mcuxClCss_InterruptOptionEn_t::bits

Access mcuxClCss_InterruptOptionEn_t bit-wise.