MCUX CLNS MCUX Crypto Library Normal Secure |

Macros
MCUXCLRSA_VERIFY_WA
mcuxClRsa » mcuxClRsa_Macros

Definitions of workarea sizes for the mcuxClRsa_verify function. More...

## Macros
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_WACPU_SIZE
| Definition of CPU workarea size for the mcuxClRsa_verify function using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_NoVerify. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_1024_WAPKC_SIZE
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_NoVerify. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_2048_WAPKC_SIZE
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_NoVerify. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_3072_WAPKC_SIZE
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_NoVerify. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_4096_WAPKC_SIZE
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_NoVerify. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_WAPKC_SIZE(keyBitLength)
| Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_WACPU_SIZE
| Definition of CPU workarea size for the mcuxClRsa_verify function using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PssVerify. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_1024_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_224. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_2048_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_224. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_3072_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_224. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_4096_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_224. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_WAPKC_SIZE(keyBitLength, saltLen)
| Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_1024_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_256. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_2048_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_256. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_3072_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_256. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_4096_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_256. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_WAPKC_SIZE(keyBitLength, saltLen)
| Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_1024_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_384. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_2048_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_384. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_3072_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_384. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_4096_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_384. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_WAPKC_SIZE(keyBitLength, saltLen)
| Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_1024_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_512. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_2048_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_512. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_3072_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_512. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_4096_WAPKC_SIZE(saltLen)
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_512. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_WAPKC_SIZE(keyBitLength, saltLen)
| Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_WACPU_SIZE
| Definition of CPU workarea size for the mcuxClRsa_verify function using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PKCS1v15_Sha2_*. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_1024_WAPKC_SIZE
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PKCS1v15_Sha2_*. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_2048_WAPKC_SIZE
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PKCS1v15_Sha2_*. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_3072_WAPKC_SIZE
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PKCS1v15_Sha2_*. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_4096_WAPKC_SIZE
| Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PKCS1v15_Sha2_*. More...
#define | MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_WAPKC_SIZE(keyBitLength)
| Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length. More...

## Detailed Description

Definitions of workarea sizes for the mcuxClRsa_verify function.

## Macro Definition Documentation

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_WACPU_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_WACPU_SIZE

Definition of CPU workarea size for the mcuxClRsa_verify function using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_NoVerify.

Examples
  mcuxClRsa_verify_NoVerify_example.c.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_1024_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_1024_WAPKC_SIZE

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_NoVerify.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_2048_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_2048_WAPKC_SIZE

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_NoVerify.

Examples
  mcuxClRsa_verify_NoVerify_example.c.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_3072_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_3072_WAPKC_SIZE

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_NoVerify.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_4096_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_4096_WAPKC_SIZE

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_NoVerify.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONNOVERIFY_WAPKC_SIZE | ( |  | keyBitLength | ) |

Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_WACPU_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_WACPU_SIZE

Definition of CPU workarea size for the mcuxClRsa_verify function using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PssVerify.

Examples
  mcuxClRsa_verify_pssverify_sha2_256_example.c.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_1024_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_1024_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_224.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_2048_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_2048_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_224.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_3072_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_3072_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_224.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_4096_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_4096_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_224.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA224_WAPKC_SIZE | ( |  | keyBitLength,
|  |  | saltLen
| ) |  |

Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_1024_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_1024_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_256.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_2048_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_2048_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_256.

Examples
  mcuxClRsa_verify_pssverify_sha2_256_example.c.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_3072_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_3072_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_256.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_4096_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_4096_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_256.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA256_WAPKC_SIZE | ( |  | keyBitLength,
|  |  | saltLen
| ) |  |

Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_1024_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_1024_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_384.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_2048_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_2048_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_384.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_3072_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_3072_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_384.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_4096_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_4096_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_384.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA384_WAPKC_SIZE | ( |  | keyBitLength,
|  |  | saltLen
| ) |  |

Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_1024_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_1024_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_512.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_2048_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_2048_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_512.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_3072_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_3072_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_512.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_4096_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_4096_WAPKC_SIZE | ( |  | saltLen | ) |

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_Pss_Sha2_512.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPSSVERIFY_SHA512_WAPKC_SIZE | ( |  | keyBitLength,
|  |  | saltLen
| ) |  |

Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_WACPU_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_WACPU_SIZE

Definition of CPU workarea size for the mcuxClRsa_verify function using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PKCS1v15_Sha2_*.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_1024_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_1024_WAPKC_SIZE

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 1024-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PKCS1v15_Sha2_*.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_2048_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_2048_WAPKC_SIZE

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 2048-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PKCS1v15_Sha2_*.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_3072_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_3072_WAPKC_SIZE

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 3072-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PKCS1v15_Sha2_*.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_4096_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_4096_WAPKC_SIZE

Definition of PKC workarea size for the mcuxClRsa_verify function for 4096-bit keys using mode mcuxClRsa_Mode_Verify_PKCS1v15_Sha2_*.

## ◆ MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_WAPKC_SIZE

#define MCUXCLRSA_VERIFY_OPTIONPKCS1V15VERIFY_WAPKC_SIZE | ( |  | keyBitLength | ) |

Macro to extract PKC workarea size to be used with a non-standard key length.