
T288C 000:547 SEGGER J-Link V4.40c Log File (0000ms, 0407ms total)
T288C 000:547 DLL Compiled: Jan 24 2012 09:30:33 (0000ms, 0407ms total)
T288C 000:547 Logging started @ 2012-07-06 16:31 (0000ms, 0407ms total)
T288C 000:547 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 0407ms total)
T288C 000:547 JLINK_OpenEx(...)
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jun  8 2012 13:36:47
Hardware: V8.00
S/N: 58008501  returns O.K. (0162ms, 0407ms total)
T288C 000:709 JLINK_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 0569ms total)
T288C 000:709 JLINK_ExecCommand("Device = LPC1788", ...)
                JLINK_ExecCommand("map ram 0x10000000 - 0x1000FFFF", ...)  returns 0x00 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_AddMirrorAreaEx(Addr = 0x00000000, Size = 0x00000000) (0000ms, 0000ms total)
              Device "LPC1788" selected (512 KB flash, 64 KB RAM).  returns 0x00 (0001ms, 0569ms total)
T288C 000:711 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "C:\ExpProject\emWinPort\NXP_emWin516_BSP\Start\JLinkSettings.ini"", ...)  returns 0x00 (0001ms, 0570ms total)
T288C 000:712 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...)  returns 0x00 (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:714 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_JTAG)  returns 0x00 (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:714 JLINK_SetSpeed(2000) (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:714 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x13880 (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:714 JLINK_GetDLLVersion()  returns 44003 (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:714 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:714 JLINK_GetDLLVersion()  returns 44003 (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:714 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:714 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:714 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x13880 (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:715 JLINK_SetResetType(JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_RESET_TYPE_HALT_WP (0000ms, 0571ms total)
T288C 000:715 JLINK_Reset() >0x2F8 JTAG>TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 >0x30 JTAG> >0x210 JTAG> >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG>
 >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG>Found Cortex-M3 r2p0, Little endian. >0x48 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x30 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG>
 >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG>TPIU fitted. >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG>ETM fitted. >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG>  FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG>
 >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG>
Found Cortex-M3 r2p0, Little endian. >0x48 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x30 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG>TPIU fitted. >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG>ETM fitted. >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG>
 >0x40 JTAG>  FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED0C) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running
 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) >0x80 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001028) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001038) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001048) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001058) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001028)
 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001028) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001028) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001028) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001028) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001028) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001028) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001028) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001050) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001054)
 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001058) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001058) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x00000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002008) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000200C) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002010) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002014) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002018) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000201C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002008)
 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000200C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002010) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002014) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002018) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000201C)
                JLINK_ReadMemHW(0x400FC040, 0x0004 Bytes, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400FC040) -- Data:  01 00 00 00  returns 0x00 (0002ms, 0000ms total)
               -- MA0 is in flash -- Unmirror addr 0x00000224 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002008) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000200C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002010) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002014) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002018) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000201C) (0388ms, 0571ms total)
T288C 001:104 JLINK_GetIdData(...) ScanLen=4 NumDevices=1 aId[0]=0x4BA00477 aIrRead[0]=0 aScanLen[0]=0 aScanRead[0]=0 (0000ms, 0959ms total)
T288C 001:104 JLINK_JTAG_GetDeviceID(DeviceIndex = 0)  returns 0x4BA00477 (0000ms, 0959ms total)
T288C 001:104 JLINK_JTAG_GetDeviceInfo(DeviceIndex = 0)  returns 0x00 (0000ms, 0959ms total)
T288C 001:107 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0959ms total)
T288C 009:941 JLINK_Close() -- Invalidate MA0 status >0x08 JTAG> (0046ms, 0959ms total)
T288C 009:987 JLINK_Close() (0000ms, 1005ms total)
T288C 009:988 JLINK_Close() (0000ms, 1005ms total)
