| USBD ROM Stack 2.0 ROM based USB device stack

Data Fields
USB_REGS_T Struct Reference

## Data Fields
volatile uint32_t | DEVCMDSTAT
volatile uint32_t | INFO
volatile uint32_t | EPLISTSTART
volatile uint32_t | DATABUFSTART
volatile uint32_t | LPM
volatile uint32_t | EPSKIP
volatile uint32_t | EPINUSE
volatile uint32_t | EPBUFCFG
volatile uint32_t | INTSTAT
volatile uint32_t | INTEN
volatile uint32_t | INTSETSTAT
volatile uint32_t | INTROUTING
volatile uint32_t | RESERVED0 [1]
volatile uint32_t | EPTOGGLE

The documentation for this struct was generated from the following file:

- C:/Data/nxp/GIT/lpcopen_v3/lpcopen_version3/LPC11u6x/lpc11u6x/LPC_USBD_Lib/hw_usbd_ip3511/hw_usbd_ip3511.h