| USBD ROM Stack 1.0 ROM based USB device stack

### - m -

- max_num_ep : USBD_API_INIT_PARAM_T
- max_reports : USBD_HID_INIT_PARAM_T
- mem_base : USBD_API_INIT_PARAM_T , USBD_CDC_INIT_PARAM_T , USBD_DFU_INIT_PARAM_T , USBD_HID_INIT_PARAM_T , USBD_MSC_INIT_PARAM_T
- mem_size : USBD_API_INIT_PARAM_T , USBD_CDC_INIT_PARAM_T , USBD_DFU_INIT_PARAM_T , USBD_HID_INIT_PARAM_T , USBD_MSC_INIT_PARAM_T
- MemorySize : USBD_MSC_INIT_PARAM_T
- msc : USBD_API_T
- MSC_Ep0_Hdlr : USBD_MSC_INIT_PARAM_T
- MSC_GetWriteBuf : USBD_MSC_INIT_PARAM_T
- MSC_Read : USBD_MSC_INIT_PARAM_T
- MSC_Verify : USBD_MSC_INIT_PARAM_T
- MSC_Write : USBD_MSC_INIT_PARAM_T