| ISF 1.1 Intelligent Sensing Framework

- Main Page
- Data Structures
- Files
- Sensor Adapters

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Defines

- a
- c
- d
- f
- h
- i
- p
- s

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Defines

### - a -

- AFE_CSR_C4MODE_EXT : fxlc95000_util.h
- AFE_CSR_C4MODE_NONE : fxlc95000_util.h
- AFE_CSR_C4MODE_TEMP : fxlc95000_util.h
- AFE_CSR_CMODE_10BIT : fxlc95000_util.h
- AFE_CSR_CMODE_12BIT : fxlc95000_util.h
- AFE_CSR_CMODE_14BIT : fxlc95000_util.h
- AFE_CSR_CMODE_16BIT : fxlc95000_util.h
- AFE_CSR_GRANGE_2G : fxlc95000_util.h
- AFE_CSR_GRANGE_4G : fxlc95000_util.h
- AFE_CSR_GRANGE_8G : fxlc95000_util.h
- APP_PROXY_NO_MAX : isf_hostproxyconfig.h
- APP_PROXY_NO_START : isf_hostproxyconfig.h

### - c -

- CI_CMD_MAX : isf_ci.h
- CI_CMD_READ_APP_DATA : isf_ci.h
- CI_CMD_READ_APP_STATUS : isf_ci.h
- CI_CMD_READ_CONFIG : isf_ci.h
- CI_CMD_READ_VERSION : isf_ci.h
- CI_CMD_UPDATE_QUICKREAD : isf_ci.h
- CI_CMD_WRITE_CONFIG : isf_ci.h
- CI_ERROR_CB_NOT_REGISTERED : isf_ci.h
- CI_ERROR_COMMAND : isf_ci.h
- CI_ERROR_FIFO_ALLOCATED : isf_ci.h
- CI_ERROR_FIFO_BUSY : isf_ci.h
- CI_ERROR_FIFO_OVERSIZE : isf_ci.h
- CI_ERROR_INVALID_LENGTH : isf_ci.h
- CI_ERROR_MAX : isf_ci.h
- CI_ERROR_NONE : isf_ci.h
- CI_ERROR_PARAM : isf_ci.h
- CI_INVALID_COUNT : isf_ci.h
- CI_RW_NULL : isf_ci.h
- CI_RW_READ : isf_ci.h
- CI_RW_WRITE : isf_ci.h
- COMM_ERROR_BUF_SIZE : isf_comm.h
- COMM_ERROR_DEV_CLOSED : isf_comm.h
- COMM_ERROR_INIT : isf_comm.h
- COMM_ERROR_LOCK : isf_comm.h
- COMM_ERROR_NO_ACK : isf_comm.h
- COMM_ERROR_NOEXIST : isf_comm.h
- COMM_ERROR_NULL_PTR : isf_comm.h
- COMM_ERROR_OTHER : isf_comm.h
- COMM_ERROR_STOP : isf_comm.h
- COMM_ERROR_TIME_OUT : isf_comm.h
- COMM_STATE_ARB_LOST : isf_comm.h
- COMM_STATE_ERROR : isf_comm.h
- COMM_STATE_INIT : isf_comm.h
- COMM_STATE_LOCKED : isf_comm.h
- COMM_STATE_NO_INIT : isf_comm.h
- COMM_STATE_OK : isf_comm.h
- COMM_STATE_STOPPED : isf_comm.h

### - d -

- DSA_FSL_3D_MAGNETOMETER : isf_sensor_configuration.h
- DSA_FXLC95000_3D_ACCEL : isf_sensor_configuration.h
- DSA_NUM_SUPPORTED_SENSORS : isf_sensor_configuration.h

### - f -

- FRAMERATE_122HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_15HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_1953HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_1HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_244HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_2HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_30HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_3906HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_488HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_4HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_61HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_8HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_977HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_NONE : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_POINT2HZ : fxlc95000_util.h
- FRAMERATE_POINT5HZ : fxlc95000_util.h

### - h -

- HP_ERROR_INVALID_EVENT : isf_hostproxy.h
- HP_ERROR_INVALID_PROXY : isf_hostproxy.h
- HP_ERROR_MAXIUM_NO : isf_hostproxy.h
- HWSPECIFIC_MAX : isf_i2c.h
- HWSPECIFIC_REG_CTRL_1 : isf_i2c.h
- HWSPECIFIC_REG_FREQUENCY : isf_i2c.h

### - i -

- I2C_CONFIG_MASTER : isf_i2c.h
- I2C_MASTER1 : isf_sysconf_comms.h
- I2C_READ_FLAGS_DEFAULT : isf_i2c.h
- I2C_SPEED_200_KHZ : isf_i2c.h
- I2C_SPEED_400_KHZ : isf_i2c.h
- I2C_SPEED_600_KHZ : isf_i2c.h
- I2C_SPEED_END : isf_i2c.h
- I2C_SPEED_START : isf_i2c.h
- I2C_WRITE_FLAGS_DEFAULT : isf_i2c.h
- IDLE_BITS_AFE : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_CKOSC : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_10 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_11 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_12 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_13 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_14 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_15 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_2 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_3 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_4 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_5 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_6 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_7 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_8 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_RSVD_9 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_0 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_1 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_10 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_11 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_12 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_13 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_14 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_15 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_2 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_3 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_4 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_5 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_6 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_7 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_8 : fxlc95000_util.h
- IDLE_BITS_USER_9 : fxlc95000_util.h
- IDLE_USE_STOP_FC_CLEAR : fxlc95000_util.h
- IDLE_USE_STOP_FC_SET : fxlc95000_util.h
- IDLE_USE_STOP_SC_CLEAR : fxlc95000_util.h
- IDLE_USE_STOP_SC_SET : fxlc95000_util.h
- INTERNAL_CHAN : isf_sysconf_comms.h
- ISF_APP_ID_DEV_INFO : isf.h
- ISF_APP_ID_LAST : isf.h
- ISF_APP_ID_MBOX : isf.h
- ISF_CI_FAILURE : isf_ci.h
- ISF_CI_FAILURE_INVALID_PARAMETERS : isf_ci.h
- ISF_ERR_LIB_INIT : isf.h
- ISF_POWER_LOW : isf_pm.h
- ISF_POWER_LOWEST : isf_pm.h
- ISF_POWER_NORMAL : isf_pm.h
- ISF_POWER_SLEEP : isf_pm.h
- ISF_SUCCESS : isf.h

### - p -

- PROTOCOL_TYPE_I2C : isf_sysconf_types.h
- PROTOCOL_TYPE_RGPIO : isf_sysconf_types.h
- PROTOCOL_TYPE_SPI : isf_sysconf_types.h

### - s -

- SM_BEST_POSSIBLE_SETTINGS : isf_sm_api.h
- SM_CURRENT_SETTINGS : isf_sm_api.h
- SM_DSA_ERR_CALIBRATE : isf_sm_dsa_adapter.h
- SM_DSA_ERR_CONFIGURE : isf_sm_dsa_adapter.h
- SM_DSA_ERR_END_DATA : isf_sm_dsa_adapter.h
- SM_DSA_ERR_INITIALIZE : isf_sm_dsa_adapter.h
- SM_DSA_ERR_PARAM : isf_sm_dsa_adapter.h
- SM_DSA_ERR_START_DATA : isf_sm_dsa_adapter.h
- SM_DSA_ERR_VALIDATE_SETTINGS : isf_sm_dsa_adapter.h
- SM_DSA_RET_SETTINGS_CHANGED : isf_sm_api.h
- SM_GIVEN_SETTINGS : isf_sm_api.h
- SYS_NUM_CHANNEL_IDS : isf_sysconf_comms.h