| ISF 1.1 Intelligent Sensing Framework

- Main Page
- Data Structures
- Files
- Sensor Adapters

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Defines

### - r -

- R0 : SPI_SPDRRSTR
- R1 : SPI_SPDRRSTR
- R10 : SPI_SPDRRSTR
- R11 : SPI_SPDRRSTR
- R12 : SPI_SPDRRSTR
- R13 : SPI_SPDRRSTR
- R14 : SPI_SPDRRSTR
- R15 : SPI_SPDRRSTR
- R2 : SPI_SPDRRSTR
- R3 : SPI_SPDRRSTR
- R4 : SPI_SPDRRSTR
- R5 : SPI_SPDRRSTR
- R6 : SPI_SPDRRSTR
- R7 : SPI_SPDRRSTR
- R8 : SPI_SPDRRSTR
- R9 : SPI_SPDRRSTR
- raw_off : ifr_t
- reg : ctrl_reg_t
- regBase : i2c_BusRegInfo_struct
- REQN0 : INTC_PL6P7STR , INTC_PL6P6STR
- REQN1 : INTC_PL6P7STR , INTC_PL6P6STR
- REQN2 : INTC_PL6P7STR , INTC_PL6P6STR
- REQN3 : INTC_PL6P6STR , INTC_PL6P7STR
- REQN4 : INTC_PL6P7STR , INTC_PL6P6STR
- REQN5 : INTC_PL6P6STR , INTC_PL6P7STR
- reserved : ctrl_reg_t
- reset_cause : device_info_t
- RFCNT0 : SPI_SPFIFOSTR
- RFCNT1 : SPI_SPFIFOSTR
- RFCNT2 : SPI_SPFIFOSTR
- RFWM0 : SPI_SPFIFOSTR
- RFWM1 : SPI_SPFIFOSTR
- RIE : SP_SCRSTR
- rom_version : device_info_t
- RSTA : IICC1STR
- rsvd1 : ifr_t
- rsvd2 : ifr_t
- rsvd3 : ifr_t
- rsvd4 : ifr_t
- runReg : i2c_BusRegInfo_struct
- rw : ci_app_resp_packet_t
- RXAK : IICSSTR