| ISF 2.1 Intelligent Sensing Framework for Kinetis with Processor Expert

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- f
- g
- i
- m
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Modules Pages

### - a -

- isf_acceleration_g_fixed_32s1i16_t : isf_accelerometer_types.h
- isf_acceleration_g_float_t : isf_accelerometer_types.h
- isf_alt_meters_fixed_32s1i16_t : isf_altitude_types.h
- isf_altitude_meters_float_t : isf_altitude_types.h

### - b -

- bm_callback_t : isf_bm.h
- bm_callback_token_t : isf_bm.h
- BMTimer1_TDeviceDataPtr : BMTimer1.c
- BMTimer1_TValueType : BMTimer1.h
- busHandle_t : isf_protocol_adapter.h

### - c -

- ci_funcp_t : isf_ci.h
- ci_protocol_callback_funcp_t : isf_ci_protocol.h
- ci_protocol_init_funcp_t : isf_ci_protocol.h
- ci_protocol_initdata_ptr_t : isf_ci_protocol.h
- ci_response_t : isf_ci.h
- ci_status_t : isf_ci.h
- comm_Address_t : isf_comm.h
- comm_Flags_t : isf_comm.h
- comm_Id_t : isf_comm.h
- comm_State_t : isf_comm.h

### - d -

- DeviceDescriptor_t : isf_sensors.h
- dm_ChannelConfig_ptr : isf_devmsg.h
- dm_ChannelDescriptor_t : isf_devmsg.h
- dm_ChannelId_t : isf_devmsg.h
- dm_DeviceDescriptor_t : isf_devmsg.h
- isf_dsa_Adapter_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_AdapterStatus_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_ControlData_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_ControlInterface_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_data_converter_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_DeviceInfoBlock_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_err_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_result_types_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_SensorSettings_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_status_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_duration_t : isf.h

### - f -

- fnAcquireLock_t : isf_protocol_adapter.h
- fnConfigure_t : isf_protocol_adapter.h
- fnConnectToEndpoint_t : isf_protocol_adapter.h
- fnDisconnectEndpoint_t : isf_protocol_adapter.h
- fnGetConfig_t : isf_protocol_adapter.h
- fnGetState_t : isf_protocol_adapter.h
- fnI2CDeint_t : isf_fsl_i2c_PEx.h
- fnI2CDeviceDisable_t : isf_fsl_i2c_PEx.h
- fnI2CDeviceEnable_t : isf_fsl_i2c_PEx.h
- fnI2CDeviceSelect_t : isf_fsl_i2c_PEx.h
- fnI2CInit_t : isf_fsl_i2c_PEx.h
- fnI2CRead_t : isf_fsl_i2c_PEx.h
- fnI2CWrite_t : isf_fsl_i2c_PEx.h
- fnInit_t : isf_protocol_adapter.h
- fnRead_t : isf_protocol_adapter.h
- fnreadpostProcossing_t : isf_spi_master_types.h
- fnreadpreProcessing_t : isf_spi_master_types.h
- fnReleaseLock_t : isf_protocol_adapter.h
- fnslaveinit_t : isf_spi_master_types.h
- fnSPIInit_t : isf_fsl_spi_master_PEx.h
- fnSPIRead_t : isf_fsl_spi_master_PEx.h
- fnSPIWrite_t : isf_fsl_spi_master_PEx.h
- fnStart_t : isf_protocol_adapter.h
- fnStop_t : isf_protocol_adapter.h
- fnTUDeinit_t : isf_fsl_TU_PEx.h
- fnTUDisable_t : isf_fsl_TU_PEx.h
- fnTUEnable_t : isf_fsl_TU_PEx.h
- fnTUGetCounterValue_t : isf_fsl_TU_PEx.h
- fnTUGetPeriodTicks_t : isf_fsl_TU_PEx.h
- fnTUInit_t : isf_fsl_TU_PEx.h
- fnTUResetCounter_t : isf_fsl_TU_PEx.h
- fnTUSetPeriodTicks_t : isf_fsl_TU_PEx.h
- fnUARTInit_t : isf_fsl_uart_PEx.h
- fnUARTRead_t : isf_fsl_uart_PEx.h
- fnUARTWrite_t : isf_fsl_uart_PEx.h
- fnWrite_t : isf_protocol_adapter.h
- fnwritepostProcossing_t : isf_spi_master_types.h
- fnwritepreProcessing_t : isf_spi_master_types.h
- fxas21000_ODR_Table_t : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxas21002_ConfigTable_t : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxas21002_InternalState_t : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxas21002_ODR_Table_t : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxas21002_Power_t : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxas21002_Range_t : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxas21002_status_t : fxas21002.h
- fxas21002_Status_t : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxls8471_status_t : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.c
- fxo8700_ODR_Table_t : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_ConfigTable_t : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_InternalState_t : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_Mode_t : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_Power_t : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_Range_t : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_Resolution_t : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_Status_t : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- isf_fieldStrength_uT_float_t : isf_magnetometer_types.h
- isf_fifo_status_t : isf_fifo.h

### - g -

- isf_gyrometer_dps_fixed_32s1i16_t : isf_gyrometer_types.h
- isf_gyrometer_dps_float_t : isf_gyrometer_types.h

### - i -

- i2c_device_t : fsl_i2c_master_driver.h
- i2c_direction_t : fsl_i2c_master_driver.h
- i2c_Endpoint_t : isf_i2c_master_adapter.h
- i2c_Master_BusConfig_t : isf_i2c_master_types.h
- i2c_Master_busHandle_t : isf_i2c_master_types.h
- i2c_master_t : fsl_i2c_master_driver.h
- i2c_readFlags_t : isf_i2c_master_adapter.h
- i2c_status_t : fsl_i2c_hal.h
- i2c_writeFlags_t : isf_i2c_master_adapter.h
- int16 : isf_types.h , basic_types.h
- int32 : isf_types.h , basic_types.h
- int64 : isf_types.h
- int8 : basic_types.h
- ISFCore1_Type : ISFCore1.h

### - m -

- isf_microTeslas_fixed_32s1i14_t : isf_magnetometer_types.h
- mag3110_status_t : mag3110.h
- mma865x_status_t : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.c

### - o -

- isf_orientation_euler_deg_float_t : isf_orientation_types.h
- isf_orientation_quaternion_float_t : isf_orientation_types.h
- isf_orientation_rot_float_t : isf_orientation_types.h

### - p -

- isf_pressure_kPa_fixed_32s1i16_t : isf_pressure_types.h
- isf_pressure_kPa_float_t : isf_pressure_types.h
- pit_isr_callback_t : fsl_pit_driver.h
- pit_user_config_t : fsl_pit_driver.h
- power_level_t : isf_pm.h
- Protocol1_Type : Protocol1.h

### - q -

- quaternion_type : fusion_types.h

### - r -

- isf_rli_err_t : isf_rli.h
- RLI_CHANNEL_HANDLE : isf_rli.h
- RLI_DEV_HANDLE : isf_rli.h

### - s -

- isf_SensorConfig_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_SensorHandle_t : isf_dsa_adapter.h
- isf_status_t : isf.h
- SensorId_t : isf_sensor_configuration.h
- Serial_ISF_UART1_TDeviceDataPtr : Serial_ISF_UART1.h
- sm_result_t : isf_sm_types.h
- sm_token_t : isf_sm_types.h
- spi_clock_phase_t : fsl_spi_hal.h
- spi_clock_polarity_t : fsl_spi_hal.h
- spi_config_t : fsl_spi_hal.h
- spi_handle_t : fsl_spi_master_driver.h
- spi_master_busConfig_t : isf_spi_master_types.h
- spi_master_busHandle_t : isf_spi_master_types.h
- spi_master_Endpoint_t : isf_spi_master_adapter.h
- spi_master_readFlags_t : isf_spi_master_adapter.h
- spi_master_slave_mode_t : fsl_spi_hal.h
- spi_master_slaveInfo_t : isf_spi_master_types.h
- spi_master_state_t : fsl_spi_master_driver.h
- spi_master_writeFlags_t : isf_spi_master_adapter.h
- spi_mater_slaveCmd_t : isf_spi_master_types.h
- spi_pin_mode_t : fsl_spi_hal.h
- spi_shift_direction_t : fsl_spi_hal.h
- spi_ss_output_mode_t : fsl_spi_hal.h
- spi_status_t : fsl_spi_hal.h
- spi_user_config_t : fsl_spi_master_driver.h
- SubscriptionSettingsChoices_t : isf_sm_types.h
- sys_channelId_t : isf_sysconf_types.h

### - t -

- isf_temperature_degC_fixed_32s1i16_t : isf_temperature_types.h
- isf_temperature_degC_float_t : isf_temperature_types.h
- isf_timestamp_t : isf_sensor_base_types.h

### - u -

- uart_bit_count_per_char_t : fsl_uart_hal.h
- uart_break_char_length_t : fsl_uart_hal.h
- uart_BusConfig_t : isf_uart_types.h
- uart_busHandle_t : isf_uart_types.h
- uart_config_t : fsl_uart_hal.h
- uart_Endpoint_t : isf_uart_adapter.h
- uart_idle_line_select_t : fsl_uart_hal.h
- uart_operation_config_t : fsl_uart_hal.h
- uart_parity_mode_t : fsl_uart_hal.h
- uart_readFlags_t : isf_uart_adapter.h
- uart_state_t : fsl_uart_driver.h
- uart_status_t : fsl_uart_hal.h
- uart_stop_bit_count_t : fsl_uart_hal.h
- uart_user_config_t : fsl_uart_driver.h
- uart_wakeup_method_t : fsl_uart_hal.h
- uart_writeFlags_t : isf_uart_adapter.h
- uint16 : isf_types.h , basic_types.h
- uint32 : isf_types.h , basic_types.h
- uint64 : isf_types.h
- uint8 : isf_types.h , basic_types.h

### - v -

- vint16 : isf_types.h
- vint32 : isf_types.h
- vint64 : isf_types.h
- vint8 : isf_types.h
- vuint16 : isf_types.h
- vuint32 : isf_types.h
- vuint64 : isf_types.h
- vuint8 : isf_types.h

- © Freescale Semiconductor, Inc. 2015. All Rights Reserved.