| ISF 2.1 Intelligent Sensing Framework for Kinetis with Processor Expert

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- c
- d
- f
- i
- k
- l
- m
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- x
- y
- z

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Modules Pages

### - f -

- FSL_FXLS8471_ACCEL_100HZ : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_FXLS8471_ACCEL_12p5HZ : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_FXLS8471_ACCEL_1p56HZ : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_FXLS8471_ACCEL_200HZ : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_FXLS8471_ACCEL_400HZ : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_FXLS8471_ACCEL_50HZ : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_FXLS8471_ACCEL_6p25HZ : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_FXLS8471_ACCEL_800HZ : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_FXLS8471_ACCEL_SCALE_2G : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_FXLS8471_ACCEL_SCALE_4G : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_FXLS8471_ACCEL_SCALE_8G : fsl_fxls8471_i2cspi_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_100HZ : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_12p5HZ : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_1p56HZ : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_200HZ : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_400HZ : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_50HZ : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_6p25HZ : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_800HZ : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_DATA_8BIT : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_DATA_FULL : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_SCALE_2G : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_SCALE_4G : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MMA865x_ACCEL_SCALE_8G : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_100HZ : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_12p5HZ : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_1p56HZ : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_200HZ : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_400HZ : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_50HZ : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_6p25HZ : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_800HZ : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_SCALE_2G : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_SCALE_4G : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_MPL3115_ACCEL_SCALE_8G : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h
- FSL_RLI_APP_ID : rli_project.c
- FX0S8700_ERRO_READ : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FX0S8700_ERRO_WRITE : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXAS21002_CTRL_REG0 : fxas21002.h
- FXAS21002_CTRL_REG1 : fxas21002.h
- FXAS21002_CTRL_REG2 : fxas21002.h
- FXAS21002_CTRL_REG3 : fxas21002.h
- FXAS21002_DR_STATUS : fxas21002.h
- FXAS21002_ERROR_BURSTWRITE : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_ERROR_CONFIG : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_ERROR_READ : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_ERROR_SETPOWER : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_ERROR_WAITFORACTIVE : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_ERROR_WHOAMI : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_ERROR_WRITE : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_F_EVENT : fxas21002.h
- FXAS21002_F_SETUP : fxas21002.h
- FXAS21002_F_STATUS : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_SRC_FLAG : fxas21002.h
- FXAS21002_OUT_X_LSB : fxas21002.h
- FXAS21002_OUT_X_MSB : fxas21002.h
- FXAS21002_OUT_Y_LSB : fxas21002.h
- FXAS21002_OUT_Y_MSB : fxas21002.h
- FXAS21002_OUT_Z_LSB : fxas21002.h
- FXAS21002_OUT_Z_MSB : fxas21002.h
- FXAS21002_POWER_ACTIVE : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_POWER_STANDBY : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_RANGE_1000DPS : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_RANGE_2000DPS : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_RANGE_500DPS : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_RANGE_MAX : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_RESERVED : fxas21002.h
- FXAS21002_RT_CFG : fxas21002.h
- FXAS21002_RT_COUNT : fxas21002.h
- FXAS21002_RT_SRC : fxas21002.h
- FXAS21002_RT_THS : fxas21002.h
- FXAS21002_STATE_CONFIGURED : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_STATE_INITIALIZED : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_STATE_STARTED : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_STATE_UNINTIALIZED : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_STATUS : fxas21002.h
- FXAS21002_TEMP : fxas21002.h
- FXAS21002_WHO_AM_I : fxas21002.h
- FXLS8471_A_FFMT_THS_X_LSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_THS_X_MSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_THS_Y_LSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_THS_Y_MSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_THS_Z_LSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_THS_Z_MSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_CFG : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_CNT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_INITX_LSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_INITX_MSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_INITY_LSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_INITY_MSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_INITZ_LSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_INITZ_MSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_THS_LSB : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_THS_MSB : fxls8471.h
- FXLS8471_ASLP_COUNT : fxls8471.h
- FXLS8471_CTRL_REG1 : fxls8471.h
- FXLS8471_CTRL_REG2 : fxls8471.h
- FXLS8471_CTRL_REG3 : fxls8471.h
- FXLS8471_CTRL_REG4 : fxls8471.h
- FXLS8471_CTRL_REG5 : fxls8471.h
- FXLS8471_DATA_OVERWRITE : fxls8471.h
- FXLS8471_ERROR : fxls8471.h
- FXLS8471_F_SETUP : fxls8471.h
- FXLS8471_FFMT_CFG : fxls8471.h
- FXLS8471_FFMT_COUNT : fxls8471.h
- FXLS8471_FFMT_SRC : fxls8471.h
- FXLS8471_FFMT_THS : fxls8471.h
- FXLS8471_HP_FILTER_CUTOFF : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_SOURCE : fxls8471.h
- FXLS8471_OFF_X : fxls8471.h
- FXLS8471_OFF_Y : fxls8471.h
- FXLS8471_OFF_Z : fxls8471.h
- FXLS8471_OUT_X_LSB : fxls8471.h
- FXLS8471_OUT_X_MSB : fxls8471.h
- FXLS8471_OUT_Y_lSB : fxls8471.h
- FXLS8471_OUT_Y_MSB : fxls8471.h
- FXLS8471_OUT_Z_LSB : fxls8471.h
- FXLS8471_OUT_Z_MSB : fxls8471.h
- FXLS8471_PL_BF_ZCOMP : fxls8471.h
- FXLS8471_PL_CFG : fxls8471.h
- FXLS8471_PL_COUNT : fxls8471.h
- FXLS8471_PL_STATUS : fxls8471.h
- FXLS8471_PL_THS : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_CFG : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_LTCY : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_SRC : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_THSX : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_THSY : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_THSZ : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_TMLT : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_WIND : fxls8471.h
- FXLS8471_STATUS : fxls8471.h
- FXLS8471_SUCCESS : fxls8471.h
- FXLS8471_SYSMOD : fxls8471.h
- FXLS8471_TRANSIENT_CFG : fxls8471.h
- FXLS8471_TRANSIENT_COUNT : fxls8471.h
- FXLS8471_TRANSIENT_SRC : fxls8471.h
- FXLS8471_TRANSIENT_THS : fxls8471.h
- FXLS8471_TRIG_CFG : fxls8471.h
- FXLS8471_WHO_AM_I : fxls8471.h
- FXLS8471_XYZ_DATA_CFG : fxls8471.h
- FXOS8700_A_FFMT_THS_X_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_FFMT_THS_X_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_FFMT_THS_Y_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_FFMT_THS_Y_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_FFMT_THS_Z_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_FFMT_THS_Z_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_VECM_CFG : fxos8700.h
- FXOS8700_A_VECM_CNT : fxos8700.h
- FXOS8700_A_VECM_INITX_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_VECM_INITX_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_VECM_INITY_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_VECM_INITY_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_VECM_INITZ_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_VECM_INITZ_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_VECM_THS_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_A_VECM_THS_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_ASLP_COUNT : fxos8700.h
- FXOS8700_CMP_X_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_CMP_X_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_CMP_Y_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_CMP_Y_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_CMP_Z_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_CMP_Z_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_CTRL_REG1 : fxos8700.h
- FXOS8700_CTRL_REG2 : fxos8700.h
- FXOS8700_CTRL_REG3 : fxos8700.h
- FXOS8700_CTRL_REG4 : fxos8700.h
- FXOS8700_CTRL_REG5 : fxos8700.h
- FXOS8700_ERROR_BURSTWRITE : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_ERROR_CONFIG : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_ERROR_SETPOWER : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_ERROR_WAITFORACTIVE : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_ERROR_WHOAMI : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_F_SETUP : fxos8700.h
- FXOS8700_FF_MT_CFG : fxos8700.h
- FXOS8700_FF_MT_COUNT : fxos8700.h
- FXOS8700_FF_MT_SRC : fxos8700.h
- FXOS8700_FF_MT_THS : fxos8700.h
- FXOS8700_HP_FILTER_CUTOFF : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_SOURCE : fxos8700.h
- FXOS8700_M_CTRL_REG1 : fxos8700.h
- FXOS8700_M_CTRL_REG2 : fxos8700.h
- FXOS8700_M_CTRL_REG3 : fxos8700.h
- FXOS8700_M_DR_STATUS : fxos8700.h
- FXOS8700_M_INT_SRC : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OFF_X_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OFF_X_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OFF_Y_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OFF_Y_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OFF_Z_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OFF_Z_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OUT_X_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OUT_X_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OUT_Y_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OUT_Y_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OUT_Z_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OUT_Z_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_CFG : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_COUNT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_SRC : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_X_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_X_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_Y_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_Y_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_Z_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_Z_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_VECM_CFG : fxos8700.h
- FXOS8700_M_VECM_CNT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_VECM_INITX_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_VECM_INITX_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_VECM_INITY_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_VECM_INITY_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_VECM_INITZ_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_VECM_INITZ_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_VECM_THS_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_M_VECM_THS_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MAX_X_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MAX_X_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MAX_Y_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MAX_Y_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MAX_Z_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MAX_Z_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MIN_X_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MIN_X_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MIN_Y_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MIN_Y_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MIN_Z_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MIN_Z_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_MODE_ACCELEROMETER : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_MODE_EXTEND : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_MODE_HYBRID : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_MODE_MAGNETOMETER : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_OFF_X : fxos8700.h
- FXOS8700_OFF_Y : fxos8700.h
- FXOS8700_OFF_Z : fxos8700.h
- FXOS8700_OUT_X_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_OUT_X_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_OUT_Y_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_OUT_Y_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_OUT_Z_LSB : fxos8700.h
- FXOS8700_OUT_Z_MSB : fxos8700.h
- FXOS8700_PL_BF_ZCOMP : fxos8700.h
- FXOS8700_PL_CFG : fxos8700.h
- FXOS8700_PL_COUNT : fxos8700.h
- FXOS8700_PL_STATUS : fxos8700.h
- FXOS8700_PL_THS_REG : fxos8700.h
- FXOS8700_POWER_ACTIVE : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_POWER_STANDBY : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_PULSE_CFG : fxos8700.h
- FXOS8700_PULSE_LTCY : fxos8700.h
- FXOS8700_PULSE_SRC : fxos8700.h
- FXOS8700_PULSE_THSX : fxos8700.h
- FXOS8700_PULSE_THSY : fxos8700.h
- FXOS8700_PULSE_THSZ : fxos8700.h
- FXOS8700_PULSE_WIND : fxos8700.h
- FXOS8700_RANGE_2G : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_RANGE_4G : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_RANGE_8G : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_RANGE_MAX : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_RESOLUTION_8_BIT : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_RESOLUTION_NORMAL : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_STATE_CONFIGURED : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_STATE_INITIALIZED : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_STATE_STARTED : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_STATE_UNINTIALIZED : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_STATUS : fxos8700.h
- FXOS8700_SYSMOD : fxos8700.h
- FXOS8700_TEMP : fxos8700.h
- FXOS8700_TMLT : fxos8700.h
- FXOS8700_TRANSIENT_CFG : fxos8700.h
- FXOS8700_TRANSIENT_COUNT : fxos8700.h
- FXOS8700_TRANSIENT_SRC : fxos8700.h
- FXOS8700_TRANSIENT_THS : fxos8700.h
- FXOS8700_TRIG_CFG : fxos8700.h
- FXOS8700_WHO_AM_I : fxos8700.h
- FXOS8700_XYZ_DATA_CFG : fxos8700.h

- © Freescale Semiconductor, Inc. 2015. All Rights Reserved.