| ISF 2.1 Intelligent Sensing Framework for Kinetis with Processor Expert

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Modules Pages

### - s -

- sampleRateIndex : fxls8471_Specific_Settings_t , mma865x_Specific_Settings_t , mpl3115_Specific_Settings_t
- sampleSize : isf_fifo_t
- SavedISRSettings : Serial_ISF_UART1_TDeviceData
- SavedISRSettings_TUInterrupt : BMTimer1_TDeviceData
- scalar : isf_Orientation3D_Quaterion_EngFloat_t
- secure_mode : device_info_t
- semCount : sync_object_t
- sensorDataReady : fsl_fusion_DeviceDescriptor_t
- sensorId : SensorInfo_t
- sensorLWEvent : fsl_fusion_DeviceDescriptor_t
- sensorSettings : isf_dsa_ControlData_st
- SerFlag : Serial_ISF_UART1_TDeviceData
- settings : App1AppInstance_t
- shiftDirection : SpiConfig
- Shutdown : isf_dsa_ControlInterface_st
- size : fxas21002_ConfigTable_tag , fxos8700_ConfigTable_tag , spi_mater_SlaveCmd
- skipFramecnt : DeviceDescriptor_struct
- slaveinit : spi_mater_slaveInfo
- smAdapterHandle : SensorInfo_t
- smLWEvent : App1AppInstance_t
- softReset : fusion_state_t
- spiHandle : spi_mater_BusHandle_struct
- ssOutputMode : SpiConfig
- startAddress : fxas21002_ConfigTable_tag , fxos8700_ConfigTable_tag
- StartData : isf_dsa_ControlInterface_st
- status : rliAppState_t
- stopBitCount : UartConfig , UartUserConfig
- StreamCtrlReg1 : ci_stream_regs_t
- systick : SV_1DOF_P_BASIC , SV_3DOF_B_BASIC , SV_3DOF_G_BASIC , SV_3DOF_Y_BASIC , SV_6DOF_GB_BASIC , SV_6DOF_GY_KALMAN , SV_9DOF_GBY_KALMAN

- © Freescale Semiconductor, Inc. 2015. All Rights Reserved.