| ISF 2.2 rev 5 Intelligent Sensing Framework for Kinetis with Processor Expert

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- w
- x
- y
- z

### - m -

- MAG3100_READ_BUF_SIZE : fxas21002.h , mag3110.h
- MAG3110_1_DATA_TYPE : MAG3110_1.h
- MAG3110_AC_MASK : mag3110.h
- MAG3110_AC_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_AUTO_MRST_EN_MASK : mag3110.h
- MAG3110_AUTO_MRST_EN_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_DR_MASK : mag3110.h
- MAG3110_DR_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_FR_MASK : mag3110.h
- MAG3110_FR_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_GET_FIELD : mag3110.h
- MAG3110_IIC_ADDRESS : mag3110.h
- MAG3110_MAG_FIXED_CONVERSION_FACTOR : fsl_mag3110_i2c_3D_mag.c
- MAG3110_MAG_FIXED_CONVERSION_OFFSET : fsl_mag3110_i2c_3D_mag.c
- MAG3110_MAG_FLOAT_CONVERSION_FACTOR : fsl_mag3110_i2c_3D_mag.c
- MAG3110_MAG_FLOAT_CONVERSION_OFFSET : fsl_mag3110_i2c_3D_mag.c
- MAG3110_MAG_RST_MASK : mag3110.h
- MAG3110_MAG_RST_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_NUMBER_AXIS : mag3110.h
- MAG3110_NUMBER_BYTES_AXIS : mag3110.h
- MAG3110_OS_MASK : mag3110.h
- MAG3110_OS_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_RAW_MASK : mag3110.h
- MAG3110_RAW_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_SET_FIELD : mag3110.h
- MAG3110_STANDBY_TO_ACTIVE_SAMPLE_WAIT : mag3110.h
- MAG3110_SYSMOD0_MASK : mag3110.h
- MAG3110_SYSMOD0_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_SYSMOD1_MASK : mag3110.h
- MAG3110_SYSMOD1_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_TM_MASK : mag3110.h
- MAG3110_TM_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_WHOAMI_VALUE : mag3110.h
- MAG3110_XDR_MASK : mag3110.h
- MAG3110_XDR_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_XOW_MASK : mag3110.h
- MAG3110_XOW_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_YDR_MASK : mag3110.h
- MAG3110_YDR_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_YOW_MASK : mag3110.h
- MAG3110_YOW_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_ZDR_MASK : mag3110.h
- MAG3110_ZDR_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_ZOW_MASK : mag3110.h
- MAG3110_ZOW_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_ZYXDR_MASK : mag3110.h
- MAG3110_ZYXDR_SHIFT : mag3110.h
- MAG3110_ZYXOW_MASK : mag3110.h
- MAG3110_ZYXOW_SHIFT : mag3110.h
- MAG_DATA_READY_EVENT : fsl_fusion_virt_3D_orient.c
- MAG_GET_HAL_X_VALUE : fusion_config.h
- MAG_GET_HAL_Y_VALUE : fusion_config.h
- MAG_HAL_X_INDEX : fusion_config.h
- MAG_HAL_Y_INDEX : fusion_config.h
- MAG_HAL_Z_INDEX : fusion_config.h
- MAG_OVERSAMPLE_RATIO : fusion_config.h
- MAGBUFFSIZEX : magnetic_config.h
- MAGBUFFSIZEY : magnetic_config.h
- MAGCAL_EVENT_FLAG : fsl_fusion_virt_3D_orient.c
- MainTask_PEX_RTOS_COMPONENTS_INIT : MainTask.h
- MAINTASK_TASK : mqx_ksdk.h
- MAINTASK_TASK_NAME : MainTask.h
- MAINTASK_TASK_PRIORITY : MainTask.h
- MAINTASK_TASK_STACK_SIZE : MainTask.h
- MAX_ACCEL_FULL_SCALE_RANGE : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.c , fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.c
- MAX_ADC_CHANNELS : fsl_Sensor_Analog_1_Functions.h
- MAX_BM_CALLBACKS : isf_bm.h
- MAX_BM_PERIOD_USEC : isf_bm.h
- MAX_BUF_SIZE : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.c
- MAX_DATA_READ_SIZE : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.c , fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.c
- MAX_EVENTS : isf_eventhandler.h
- MAX_FXAS21002_DM_BYTES : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.c
- MAX_FXLS8952_DM_BYTES : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.c
- MAX_FXOS8700_DM_BYTES : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.c
- MAX_GYRO_FULL_SCALE_RANGE : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.c
- MAX_ISF_APPLICATIONS : isf.h
- MAX_ISF_COMMIT_ID_SIZE : isf.h
- MAX_NUM_AXES : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.c , fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.c
- MAX_NUM_MAILBOXES : ci_protocol_mbox.h
- MAX_NUM_OUT_BUFFER : ci_protocol_mbox.h
- MAXBFITUT : magnetic_config.h
- MAXMEASUREMENTS : magnetic_config.h
- MB_APP_RESP_DATA_START : ci_protocol_mbox.h
- MB_APP_RESP_SIZE : ci_protocol_mbox.h
- MB_HOST_APP_ID : ci_protocol_mbox.h
- MB_HOST_CMD : ci_protocol_mbox.h
- MB_HOST_CMD_SIZE : ci_protocol_mbox.h
- MB_HOST_COUNT : ci_protocol_mbox.h
- MB_HOST_COUNT_EXT : ci_protocol_mbox.h
- MB_HOST_OFFSET : ci_protocol_mbox.h
- MB_HOST_OFFSET_EXT : ci_protocol_mbox.h
- MB_HOST_WR_DATA_START : ci_protocol_mbox.h
- MB_RESP_APP_ID : ci_protocol_mbox.h
- MB_RESP_BYTES_XFER : ci_protocol_mbox.h
- MB_RESP_COUNT : ci_protocol_mbox.h
- MB_RESP_INDEX_APP_ID : ci_protocol_mbox.h
- MB_RESP_INDEX_BYTES_XFER : ci_protocol_mbox.h
- MB_RESP_INDEX_COUNT : ci_protocol_mbox.h
- MB_RESP_INDEX_STATUS_CC : ci_protocol_mbox.h
- MB_RESP_STATUS_CC : ci_protocol_mbox.h
- MBOX_APP_DATA : ci_protocol_mbox.c
- MBOX_CRC_BYTE_SIZE : ci_protocol_mbox.h
- MESHDELTACOUNTS : magnetic_config.h
- MIN_BM_PERIOD_USEC : isf_bm.h
- MINBFITUT : magnetic_config.h
- MINMEASUREMENTS10CAL : magnetic_config.h
- MINMEASUREMENTS4CAL : magnetic_config.h
- MINMEASUREMENTS7CAL : magnetic_config.h
- MK64F : build.h
- MMA8491Q_1_DATA_TYPE : MMA8491Q_1.h
- MMA8491Q_ACCEL_FIXED_CONVERSION_FACTOR : fsl_mma8491q_i2c_3D_accel.c
- MMA8491Q_ACCEL_FLOAT_CONVERSION_FACTOR : fsl_mma8491q_i2c_3D_accel.c
- MMA8491Q_WHOAMI_VALUE : mma8491q.h
- mma8491q_xyz_format : fsl_mma8491q_i2c_3D_accel.c
- MMA865x_1_DATA_TYPE : MMA865x_1.h
- MMA865x_ACTIVE : mma865x.h
- MMA865x_ACTIVE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE_12_5HZ : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE_160MS : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE_1_56HZ : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE_20MS : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE_50HZ : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE_640MS : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE_6_25HZ : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE_80MS : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ASLP_RATE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_AXX_MASK : mma865x.h
- MMA865x_AXY_MASK : mma865x.h
- MMA865x_AXZ_MASK : mma865x.h
- MMA865x_BAFRO_MASK : mma865x.h
- MMA865x_BAFRO_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_BKFR0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_BKFR1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_BKFR_MASK : mma865x.h
- MMA865x_BKFR_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_100HZ : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_10MS : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_1250US : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_12_5HZ : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_160MS : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_1_56HZ : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_200HZ : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_20MS : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_2500US : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_400HZ : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_50HZ : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_5MS : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_640MS : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_6_25HZ : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_800HZ : mma865x.h
- MMA865x_DATA_RATE_80MS : mma865x.h
- MMA865x_DBCNTM_MASK : mma865x.h
- MMA865x_DBCNTM_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_DPA_MASK : mma865x.h
- MMA865x_DPA_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_DPE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_DR0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_DR1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_DR2_MASK : mma865x.h
- MMA865x_DR_MASK : mma865x.h
- MMA865x_DR_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_EA_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ELE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ELE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_F_CNT0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_CNT1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_CNT2_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_CNT3_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_CNT4_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_CNT5_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_CNT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_MODE0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_MODE1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_MODE_CIRCULAR : mma865x.h
- MMA865x_F_MODE_DISABLED : mma865x.h
- MMA865x_F_MODE_FILL : mma865x.h
- MMA865x_F_MODE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_MODE_TRIGGER : mma865x.h
- MMA865x_F_OVF_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_WMRK0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_WMRK1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_WMRK2_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_WMRK3_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_WMRK4_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_WMRK5_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_WMRK_FLAG_MASK : mma865x.h
- MMA865x_F_WMRK_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FFMT_OUTPUT_EN : mma865x.h
- MMA865x_FGERR_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FGT_0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FGT_1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FGT_2_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FGT_3_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FGT_4_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FGT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FIFO_GATE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FIFO_GATE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_FREAD_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FREAD_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_FS0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FS1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_FS_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_FULL_SCALE_2G : mma865x.h
- MMA865x_FULL_SCALE_4G : mma865x.h
- MMA865x_FULL_SCALE_8G : mma865x.h
- MMA865x_GET_FIELD : mma865x.h
- MMA865x_HPF_BYP_MASK : mma865x.h
- MMA865x_HPF_BYP_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_HPF_OUT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_HPF_OUT_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_HYS0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_HYS1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_HYS2_MASK : mma865x.h
- MMA865x_HYS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_HYS_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_ASLP_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_ASLP_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_DRDY_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_DRDY_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_FF_MT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_FF_MT_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_FIFO_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_FIFO_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_LNDPRT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_LNDPRT_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_PULSE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_PULSE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_TRANS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_CFG_TRANS_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_ASLP_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_ASLP_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_DRDY_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_DRDY_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_FF_MT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_FF_MT_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_FIFO_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_FIFO_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_LNDPRT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_LNDPRT_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_PULSE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_PULSE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_TRANS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_INT_EN_TRANS_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_IPOL_MASK : mma865x.h
- MMA865x_IPOL_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_LAPO0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_LAPO1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_LAPO_MASK : mma865x.h
- MMA865x_LAPO_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_LNOISE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_LO_MASK : mma865x.h
- MMA865x_LO_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_MMA865xQ : mma865x.h
- MMA865x_MOD_HIGH_RES : mma865x.h
- MMA865x_MOD_LOW_NOISE : mma865x.h
- MMA865x_MOD_LOW_POWER : mma865x.h
- MMA865x_MOD_NORMAL : mma865x.h
- MMA865x_MODS0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_MODS1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_MODS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_MODS_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_NEWLP_MASK : mma865x.h
- MMA865x_OAE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_OAE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_P_L_THS0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_P_L_THS1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_P_L_THS2_MASK : mma865x.h
- MMA865x_P_L_THS3_MASK : mma865x.h
- MMA865x_P_L_THS4_MASK : mma865x.h
- MMA865x_P_L_THS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_P_L_THS_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_PEA_MASK : mma865x.h
- MMA865x_PELE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_PELE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_PL_EN_MASK : mma865x.h
- MMA865x_PL_EN_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_PL_OUTPUT_EN : mma865x.h
- MMA865x_POLX_MASK : mma865x.h
- MMA865x_POLY_MASK : mma865x.h
- MMA865x_POLZ_MASK : mma865x.h
- MMA865x_PP_OD_MASK : mma865x.h
- MMA865x_PP_OD_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_PTHS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_PTHS_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_HPF_BYP_MASK : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_HPF_BYP_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_LPF_EN_MASK : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_LPF_EN_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_OUTPUT_EN : mma865x.h
- MMA865x_RST_MASK : mma865x.h
- MMA865x_RST_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_SEL0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SEL1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SEL_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SEL_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_SET_FIELD : mma865x.h
- MMA865x_SLPE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SLPE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_SMOD_HIGH_RES : mma865x.h
- MMA865x_SMOD_LOW_NOISE : mma865x.h
- MMA865x_SMOD_LOW_POWER : mma865x.h
- MMA865x_SMOD_NORMAL : mma865x.h
- MMA865x_SMODS0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SMODS1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SMODS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SMODS_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_SRC_ASLP_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SRC_DRDY_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SRC_FF_MT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SRC_FIFO_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SRC_LNDPRT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SRC_PULSE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SRC_TRANS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ST_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ST_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_STANDBY : mma865x.h
- MMA865x_SYSMOD_MASK : mma865x.h
- MMA865x_SYSMOD_SLEEP : mma865x.h
- MMA865x_SYSMOD_STANDBY : mma865x.h
- MMA865x_SYSMOD_WAKE : mma865x.h
- MMA865x_TEA_MASK : mma865x.h
- MMA865x_TELE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_TELE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_THS0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_THS2_MASK : mma865x.h
- MMA865x_THS3_MASK : mma865x.h
- MMA865x_THS4_MASK : mma865x.h
- MMA865x_THS5_MASK : mma865x.h
- MMA865x_THS6_MASK : mma865x.h
- MMA865x_THS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_THS_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_TRANS_OUTPUT_EN : mma865x.h
- MMA865x_TRIG_FF_MT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_TRIG_LNDPRT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_TRIG_PULSE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_TRIG_TRANS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_TXS1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_WAKE_FF_MT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_WAKE_FF_MT_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_WAKE_LNDPRT_MASK : mma865x.h
- MMA865x_WAKE_LNDPRT_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_WAKE_PULSE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_WAKE_PULSE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_WAKE_TRANS_MASK : mma865x.h
- MMA865x_WAKE_TRANS_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_WHOAMI_VALUE_8652 : mma865x.h
- MMA865x_WHOAMI_VALUE_8653 : mma865x.h
- MMA865x_X_TRANS_POL_MASK : mma865x.h
- MMA865x_XDPEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_XDPEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_XDR_MASK : mma865x.h
- MMA865x_XEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_XEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_XHE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_XHP_MASK : mma865x.h
- MMA865x_XOW_MASK : mma865x.h
- MMA865x_XSPEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_XSPEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_XTEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_XTEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_XTRANSE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_Y_TRANS_POL_MASK : mma865x.h
- MMA865x_YDPEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_YDPEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_YDR_MASK : mma865x.h
- MMA865x_YEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_YEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_YHE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_YHP_MASK : mma865x.h
- MMA865x_YOW_MASK : mma865x.h
- MMA865x_YSPEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_YSPEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_YTEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_YTEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_YTRANSE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_Z_TRANS_POL_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZDPEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZDPEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_ZDR_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_ZHE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZHP_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZLOCK0_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZLOCK1_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZLOCK2_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZLOCK_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZLOCK_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_ZOW_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZSPEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZSPEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_ZTEFE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZTEFE_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_ZTRANSE_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZYXDR_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZYXDR_SHIFT : mma865x.h
- MMA865x_ZYXOW_MASK : mma865x.h
- MMA865x_ZYXOW_SHIFT : mma865x.h
- MMA955x_1_ACC_FLOAT_CONVERSION_FACTOR_2g : MMA955x_1.h
- MMA955x_1_ACC_FLOAT_CONVERSION_FACTOR_4g : MMA955x_1.h
- MMA955x_1_ACC_FLOAT_CONVERSION_FACTOR_8g : MMA955x_1.h
- MMA955x_1_CONFIG_REGISTER_READ_OFFSET : MMA955x_1.h
- MMA955x_1_CONFIG_REGISTER_SIZE : MMA955x_1.h
- MMA955x_1_DATA_TYPE : MMA955x_1.h
- MMA955x_1_SAMPLE_OFFSET : MMA955x_1.h
- MMA955x_1_SAMPLE_SIZE : MMA955x_1.h
- MMA955x_2_ACC_FLOAT_CONVERSION_FACTOR_2g : MMA955x_2.h
- MMA955x_2_ACC_FLOAT_CONVERSION_FACTOR_4g : MMA955x_2.h
- MMA955x_2_ACC_FLOAT_CONVERSION_FACTOR_8g : MMA955x_2.h
- MMA955x_2_CONFIG_REGISTER_READ_OFFSET : MMA955x_2.h
- MMA955x_2_CONFIG_REGISTER_SIZE : MMA955x_2.h
- MMA955x_2_DATA_TYPE : MMA955x_2.h
- MMA955x_2_SAMPLE_OFFSET : MMA955x_2.h
- MMA955x_2_SAMPLE_SIZE : MMA955x_2.h
- MODE_OFFSET : fxlc95000.h
- MPL3115_1_DATA_TYPE : MPL3115_1.h
- MPL3115_ACTIVE_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_ALARM_SEL_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_ALARM_SEL_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_ALT_FIXED_CONVERSION_FACTOR : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_ALT_FIXED_CONVERSION_OFFSET : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_ALT_FLOAT_CONVERSION_FACTOR : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_ALT_FLOAT_CONVERSION_OFFSET : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_ALT_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_ALT_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_DREM_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_DREM_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_GET_FIELD : mpl3115.h
- MPL3115_IIC_ADDRESS : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_DRDY_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_DRDY_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_PCHG_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_PCHG_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_PTH_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_PTH_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_PW_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_PW_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_TCHG_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_TCHG_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_TTH_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_TTH_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_TW_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_CFG_TW_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_DRDY_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_DRDY_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_PCHG_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_PCHG_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_PTH_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_PTH_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_PW_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_PW_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_TCHG_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_TCHG_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_TTH_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_TTH_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_TW_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_INT_EN_TW_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_IPOL1_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_IPOL1_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_IPOL2_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_IPOL2_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_LOAD_OUT_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_LOAD_OUT_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_OS_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_OS_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_OST_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_OST_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_PDEFE_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_PDEFE_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_PDR_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_PDR_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_PP_OD1_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_PP_OD1_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_PP_OD2_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_PP_OD2_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_PRESS_FIXED_CONVERSION_FACTOR : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_PRESS_FIXED_CONVERSION_OFFSET : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_PRESS_FLOAT_CONVERSION_FACTOR : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_PRESS_FLOAT_CONVERSION_OFFSET : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_PTDR_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_PTDR_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_PTOW_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_PTOW_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_RAW_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_RAW_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_RST_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_RST_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_SBYB_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_SBYB_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_SET_FIELD : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_DRDY_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_DRDY_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_PCHG_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_PCHG_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_PTH_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_PTH_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_PW_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_PW_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_TCHG_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_TCHG_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_TTH_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_TTH_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_TW_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_SRC_TW_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_ST_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_ST_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_SYSMOD_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_SYSMOD_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_TDEFE_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_TDEFE_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_TDR_MASK : mpl3115.h
- MPL3115_TDR_SHIFT : mpl3115.h
- MPL3115_TEMP_FIXED_CONVERSION_FACTOR : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_TEMP_FIXED_CONVERSION_OFFSET : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_TEMP_FLOAT_CONVERSION_FACTOR : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_TEMP_FLOAT_CONVERSION_OFFSET : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MPL3115_WHOAMI_VALUE : mpl3115.h
- MSG_SIZE : fsl_Sensor_Analog_1_Functions.c

- © Freescale Semiconductor, Inc. 2016. All Rights Reserved.