| ISF 2.2 rev 5 Intelligent Sensing Framework for Kinetis with Processor Expert

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

Macros | Variables
uart1 module documentation

## Macros
#define | FSL_UART1 UART1_IDX

## Variables
const uart_user_config_t | uart1_InitConfig0
| UART configuration declaration. More...
const uart_user_config_t | uart1_InitConfig0
| UART configuration declaration. More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define FSL_UART1 UART1_IDX

Device instance number

Definition at line 76 of file uart1.h.

## Variable Documentation

const uart_user_config_t uart1_InitConfig0

Initial value:
= {
.baudRate = 115200U,
.parityMode = kUartParityDisabled,
.stopBitCount = kUartOneStopBit,
.bitCountPerChar = kUart8BitsPerChar,
}

UART configuration declaration.

uart1 configuration structure

Definition at line 61 of file uart1.c.

const uart_user_config_t uart1_InitConfig0

UART configuration declaration.

uart1 configuration structure

Definition at line 61 of file uart1.c.

- © Freescale Semiconductor, Inc. 2016. All Rights Reserved.