| ISF 2.2 rev 5 Intelligent Sensing Framework for Kinetis with Processor Expert

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- _
- a
- c
- d
- f
- i
- m
- p
- q
- r
- s
- u

### - _ -

- _ChipSelect_pinNames : ChipSelect.h
- _OutX_pinNames : OutX.h
- _OutY_pinNames : OutY.h
- _OutZ_pinNames : OutZ.h
- _ResetSensor_pinNames : ResetSensor.h
- _SensorEnable_pinNames : SensorEnable.h
- _SensorReset_pinNames : SensorReset.h
- _SPIChipSelect_pinNames : SPIChipSelect.h
- _SPISelect_pinNames : SPISelect.h

### - a -

- analog_sensor_types : Analog_1.h
- App1AppState_t : App1_types.h
- isf_app_id_enum : isf.h
- isf_app_type_enum : isf.h

### - c -

- ci_commands_enum : isf_ci.h
- ci_commands_stream_enum : isf_ci_stream.h
- ci_escape_state_enum : task_ci.h
- ci_packet_recv_status_t : task_ci.h
- ci_protocol_id_internal_enum : isf_ci_protocol.h
- ci_recv_state_t : task_ci.h
- ci_response_enum : isf_ci.h
- ci_response_stream_enum : isf_ci_stream.h
- ci_rw_enum : isf_ci.h
- ci_status_enum : isf_ci.h
- ci_tx_state_t : task_ci.h
- comm_Error_vals : isf_comm.h
- comm_State_vals : isf_comm.h

### - d -

- isf_dsa_AdapterStatus_enums : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_error_enums : isf_dsa_adapter.h
- isf_dsa_result_enums : isf_dsa_adapter.h

### - f -

- fxas21002_Error_tag : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxas21002_InternalState_tag : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxas21002_Power_tag : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxas21002_Range_tag : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- fxls8952_Error_tag : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.h
- fxls8952_InternalState_tag : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.h
- fxls8952_Power_tag : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.h
- fxls8952_Range_tag : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.h
- fxos8700_Error_tag : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_InternalState_tag : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_Mode_tag : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_Power_tag : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_Range_tag : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- fxos8700_regmap_tag : fxos8700.h
- fxos8700_Resolution_tag : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h

### - i -

- i2c_comm_flag : isf_i2c_master_adapter.h

### - m -

- mma8491q_mode_t : mma8491q.h
- mpl3115_status_t : mpl3115.h

### - p -

- pm_power_level_enum : isf_pm.h

### - q -

- quaternion : fusion_types.h

### - r -

- isf_rli_error_types : isf_rli.h

### - s -

- isf_SensorDataTypes_t : isf_sensor_types.h
- isf_SensorTypes_t : isf_sensor_types.h
- isf_status_enum : isf.h
- sensor_mode_t : isf_sensors.h
- Sensor_sensors_en : isf_sensor_configuration.h
- spi_comm_flag : isf_spi_master_adapter.h
- spi_lock_type : isf_spi_master_adapter.h
- SubscriptionSettingChoices : isf_sm_types.h
- sys_protocolType_t : isf_sysconf_types.h

### - u -

- uart_comm_flag : isf_uart_adapter.h
- uart_lock_type : isf_uart_adapter.h
- uart_operation_mode : isf_uart_adapter.h

- © Freescale Semiconductor, Inc. 2016. All Rights Reserved.