| ISF 2.2 rev 5 Intelligent Sensing Framework for Kinetis with Processor Expert

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- w
- x
- y
- z

### - f -

- F180OVERPI : fusion_types.h
- F180OVERPISQ : fusion_types.h
- false : basic_types.h
- FALSE : isf_types.h
- FDEGTORAD : math_constants.h
- FGYRO_OFFSET_MAX_9DOF_GBY_KALMAN : fusion.h
- FGYRO_OFFSET_MIN_9DOF_GBY_KALMAN : fusion.h
- FIFO_FULL_BIT : isf_fifo.c
- FIFO_FULL_CLR_MASK : isf_fifo.c
- FIRST_DATA_MAILBOX_NUM : ci_protocol_mbox.h
- FIRST_QR_MAILBOX_NUM : ci_protocol_mbox.h
- FITERRORAGINGSECS : magnetic_config.h
- FPIOVER180 : fusion_types.h
- FQVBQD_MIN_9DOF_GBY_KALMAN : fusion.h
- FQVY_6DOF_GY_KALMAN : fusion.h
- FQVY_9DOF_GBY_KALMAN : fusion.h
- FQWB_6DOF_GY_KALMAN : fusion.h
- FQWB_9DOF_GBY_KALMAN : fusion.h
- FQWDLT_9DOF_GBY_KALMAN : fusion.h
- FRADTODEG : math_constants.h
- FSL_ADC1 : ADC1.h
- FSL_BMTIMER1 : BMTIMER1.h
- FSL_BMTIMER1_CHANNEL : BMTIMER1.h
- FSL_CLOCK_MANAGER_CALLBACK_CNT : clockMan1.h
- FSL_CLOCK_MANAGER_CONFIG_CNT : clockMan1.h
- FSL_FSL_HWTIMER1_LL_DEVIF : fsl_hwtimer1.h
- FSL_FSL_HWTIMER1_LL_ID : fsl_hwtimer1.h
- FSL_FSL_HWTIMER1_PERIOD_CNF0 : fsl_hwtimer1.h
- FSL_FSL_MPU1 : fsl_mpu1.h
- FSL_ISF_I2C1 : ISF_I2C1.h
- FSL_ISF_SPI1 : ISF_SPI1.h
- FSL_ISF_UART1 : ISF_UART1.h
- FSL_OSC0_INSTANCE : clockMan1.h
- FSL_SENSOR_SPI_CMD_LENG : FXAS21002_2.c , FXLC95000_2.c , FXLS8471_1.c , FXOS8700_2.c , MMA955x_2.c
- FSL_UART1 : uart1.h
- FUTPERCOUNT : magnetic_config.h
- FXAS21000_WHO_AM_I_VALUE : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21000_WHOAMI_VALUE : fxas21002.h
- FXAS21002_1_DATA_TYPE : FXAS21002_1.h
- FXAS21002_2_DATA_TYPE : FXAS21002_2.h
- FXAS21002_ACTIVE_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_ACTIVE_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_BOOTEND_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_BOOTEND_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_BW_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_BW_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_DR_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_DR_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_EXTCTRLEN_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_EXTCTRLEN_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_F_EVENT_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_F_EVENT_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_F_MODE_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_F_MODE_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_F_OVF_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_F_OVF_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_F_WMKF_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_F_WMKF_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_F_WMRK_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_F_WMRK_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_FE_TIME_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_FE_TIME_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_FS_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_FS_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_FSDOUBLE_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_FSDOUBLE_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_GET_FIELD : fxas21002.h
- FXAS21002_HPF_EN_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_HPF_EN_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_IIC_ADDRESS : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_CFG_DRDY_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_CFG_DRDY_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_CFG_FIFO_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_CFG_FIFO_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_CFG_RT_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_CFG_RT_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_EN_DRDY_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_EN_DRDY_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_EN_FIFO_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_EN_FIFO_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_EN_RT_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_INT_EN_RT_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_IPOL_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_IPOL_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_NUMBER_AXIS : fxas21002.h
- FXAS21002_NUMBER_BYTES_AXIS : fxas21002.h
- FXAS21002_PP_OD_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_PP_OD_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_READY_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_READY_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_RST_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_RST_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_SAMPLE_PERIOD_MAX : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.c
- FXAS21002_SAMPLE_PERIOD_MIN : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.c
- FXAS21002_SEL_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_SEL_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_SET_FIELD : fxas21002.h
- FXAS21002_SPIW_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_SPIW_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_SRC_DRDY_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_SRC_DRDY_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_SRC_FIFO_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_SRC_FIFO_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_SRC_RT_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_SRC_RT_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_ST_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_ST_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_STANDBY_TO_ACTIVE_SAMPLE_WAIT : fxas21002.h
- FXAS21002_TEMP_FIXED_CONVERSION_FACTOR : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.c
- FXAS21002_TEMP_FIXED_CONVERSION_OFFSET : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.c
- FXAS21002_TEMP_FLOAT_CONVERSION_FACTOR : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.c
- FXAS21002_TEMP_FLOAT_CONVERSION_OFFSET : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.c
- FXAS21002_WHO_AM_I_VALUE_PRE_RELEASE : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_WHO_AM_I_VALUE_RELEASE : fsl_fxas21002_i2cspi_3D_gyro.h
- FXAS21002_WHOAMI_VALUE_PRE_RELEASE : fxas21002.h
- FXAS21002_WHOAMI_VALUE_RELEASE : fxas21002.h
- FXAS21002_WRAPTOONE_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_WRAPTOONE_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_XDR_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_XDR_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_XOW_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_XOW_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_YDR_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_YDR_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_YOW_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_YOW_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_ZDR_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_ZDR_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_ZOW_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_ZOW_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_ZYXDR_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_ZYXDR_SHIFT : fxas21002.h
- FXAS21002_ZYXOW_MASK : fxas21002.h
- FXAS21002_ZYXOW_SHIFT : fxas21002.h
- FXLC95000_1_ACC_ACCEL_RANGE_2G : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_ACC_ACCEL_RANGE_4G : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_ACC_ACCEL_RANGE_8G : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_ACC_ACCEL_RESOLUTION_16_BIT : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_ACC_FLOAT_CONVERSION_FACTOR : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_ACC_MODE_ACCEL_ONLY : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_CONFIG_REGISTER_CMD_OFFSET : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_CONFIG_REGISTER_READ_OFFSET : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_CONFIG_REGISTER_SIZE : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_DATA_TYPE : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_SAMPLE_OFFSET : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_1_SAMPLE_SIZE : FXLC95000_1.h
- FXLC95000_2_ACC_ACCEL_RANGE_2G : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_ACC_ACCEL_RANGE_4G : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_ACC_ACCEL_RANGE_8G : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_ACC_ACCEL_RESOLUTION_16_BIT : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_ACC_FLOAT_CONVERSION_FACTOR : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_ACC_MODE_ACCEL_ONLY : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_CONFIG_REGISTER_CMD_OFFSET : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_CONFIG_REGISTER_READ_OFFSET : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_CONFIG_REGISTER_SIZE : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_DATA_TYPE : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_SAMPLE_OFFSET : FXLC95000_2.h
- FXLC95000_2_SAMPLE_SIZE : FXLC95000_2.h
- FXLS8471_1_DATA_TYPE : FXLS8471_1.h
- FXLS8471_2_DATA_TYPE : FXLS8471_2.h
- FXLS8471_A_FFMT_DBCNTM_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_DBCNTM_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_EA_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_EA_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_ELE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_ELE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_OAE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_OAE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_THS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_THS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_THS_XYZ_EN_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_THS_XYZ_EN_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_XEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_XEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_XHE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_XHE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_XHP_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_XHP_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_YEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_YEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_YHE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_YHE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_YHP_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_YHP_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_ZEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_ZEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_ZHE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_ZHE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_ZHP_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_FFMT_ZHP_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_DBCNTM_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_DBCNTM_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_ELE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_ELE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_EN_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_EN_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_INITM_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_INITM_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_THS_MSB_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_THS_MSB_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_UPDM_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_A_VECM_UPDM_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_ACTIVE : fxls8471.h
- FXLS8471_ACTIVE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ACTIVE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_ASLP_RATE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ASLP_RATE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_AXX_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_AXY_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_AXZ_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_BAFRO_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_BAFRO_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_BKFR_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_BKFR_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_DBCNTM_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_DBCNTM_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_DPA_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_DPA_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_DPE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_DR_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_DR_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_F_CNT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_F_CNT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_F_MODE_CIRCULAR : fxls8471.h
- FXLS8471_F_MODE_DISABLED : fxls8471.h
- FXLS8471_F_MODE_FILL : fxls8471.h
- FXLS8471_F_MODE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_F_MODE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_F_MODE_TRIGGER : fxls8471.h
- FXLS8471_F_OVF_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_F_OVF_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_F_WMRK_FLAG_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_F_WMRK_FLAG_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_F_WMRK_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_F_WMRK_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_FGERR_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_FGERR_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_FGT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_FGT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_FIFO_GATE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_FIFO_GATE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_FREAD_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_FREAD_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_FS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_FS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_GET_FIELD : fxls8471.h
- FXLS8471_HPF_BYP_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_HPF_BYP_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_HPF_OUT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_HPF_OUT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_HYS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_HYS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_A_VECM_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_A_VECM_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_ASLP_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_ASLP_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_DRDY_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_DRDY_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_FFMT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_FFMT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_FIFO_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_FIFO_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_LNDPRT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_LNDPRT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_PULSE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_PULSE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_TRANS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_CFG_TRANS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_A_VECM_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_A_VECM_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_ASLP_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_ASLP_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_DRDY_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_DRDY_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_FFMT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_FFMT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_FIFO_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_FIFO_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_LNDPRT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_LNDPRT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_PULSE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_PULSE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_TRANS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_INT_EN_TRANS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_IPOL_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_IPOL_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_LAPO_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_LAPO_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_LNOISE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_LNOISE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_LO_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_LO_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_MODS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_MODS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_NEWLP_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_NEWLP_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_PEA_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_PELE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_PELE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_PL_EN_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_PL_EN_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_PL_THS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_PL_THS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_POLX_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_POLY_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_POLZ_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_PP_OD_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_PP_OD_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_PTHS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_PTHS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_HPF_BYP_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_HPF_BYP_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_LPF_EN_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_PULSE_LPF_EN_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_RST_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_RST_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SEL_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SEL_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SET_FIELD : fxls8471.h
- FXLS8471_SLPE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SLPE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SMODS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SMODS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_A_VECM_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_A_VECM_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_ASLP_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_ASLP_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_DRDY_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_DRDY_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_FFMT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_FFMT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_FIFO_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_FIFO_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_LNDPRT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_LNDPRT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_PULSE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_PULSE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_TRANS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SRC_TRANS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_ST_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ST_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_STANDBY : fxls8471.h
- FXLS8471_SYSMOD_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_SYSMOD_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_SYSMOD_SLEEP : fxls8471.h
- FXLS8471_SYSMOD_STANDBY : fxls8471.h
- FXLS8471_SYSMOD_WAKE : fxls8471.h
- FXLS8471_TEA_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_TELE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_TELE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_TRIG_A_VECM_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_TRIG_A_VECM_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_TRIG_FFMT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_TRIG_FFMT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_TRIG_LNDPRT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_TRIG_LNDPRT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_TRIG_PULSE_MASK : fxls8471.h
- FXLs8471_TRIG_PULSE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_TRIG_TRANS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_TRIG_TRANS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_WAKE_A_VECM_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_WAKE_A_VECM_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_WAKE_FFMT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_WAKE_FFMT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_WAKE_LNDPRT_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_WAKE_LNDPRT_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_WAKE_PULSE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_WAKE_PULSE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_WAKE_TRANS_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_WAKE_TRANS_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_WHOAMI_VALUE : fxls8471.h
- FXLS8471_X_TRANS_POL_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_XDPEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_XDPEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_XDR_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_XOW_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_XSPEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_XSPEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_XTEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_XTEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_XTRANSE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_Y_TRANS_POL_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_YDPEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_YDPEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_YDR_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_YOW_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_YSPEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_YSPEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_YTEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_YTEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_YTRANSE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_Z_TRANS_POL_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ZDPEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ZDPEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_ZDR_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ZLOCK_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ZLOCK_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_ZOW_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ZSPEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ZSPEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_ZTEFE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ZTEFE_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_ZTRANSE_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ZYXDR_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ZYXDR_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8471_ZYXOW_MASK : fxls8471.h
- FXLS8471_ZYXOW_SHIFT : fxls8471.h
- FXLS8952_1_DATA_TYPE : FXLS8952_1.h
- FXLS8952_ACCEL_FIXED_CONVERSION_FACTOR : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.c
- FXLS8952_ACCEL_FIXED_CONVERSION_OFFSET : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.c
- FXLS8952_ACCEL_FLOAT_CONVERSION_FACTOR : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.c
- FXLS8952_ACCEL_FLOAT_CONVERSION_OFFSET : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.c
- FXLS8952_ACTIVE_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ACTIVE_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_AINC_TEMP_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_AINC_TEMP_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ASLP_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ASLP_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ASLP_INT2_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ASLP_INT2_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BAFRO_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BAFRO_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BOOT_DIS_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BOOT_DIS_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BOOT_INT2_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BOOT_INT2_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_CFG_WMRK_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_CFG_WMRK_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_CNT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_CNT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_FLUSH_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_FLUSH_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_GATE_CNT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_GATE_CNT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_GATE_ERR_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_GATE_ERR_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_GATE_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_GATE_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_INT2_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_INT2_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_MODE_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_MODE_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_OVF_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_OVF_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_TYPE_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_TYPE_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_WMRK_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_BUF_WMRK_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_DRDY_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_DRDY_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_DRDY_INT2_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_DRDY_INT2_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_DRDY_PUL_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_DRDY_PUL_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_EXT_TRIG_M_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_EXT_TRIG_M_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_F_READ_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_F_READ_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_FSR_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_FSR_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_GET_FIELD : fxls8952.h
- FXLS8952_HYS_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_HYS_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_INT2_FUNC_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_INT2_FUNC_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_INT_POL_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_INT_POL_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_INT_PP_OD_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_INT_PP_OD_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_LAPO_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_LAPO_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_LE_BE_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_LE_BE_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_LO_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_LO_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_NEW_ORIENT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_NEW_ORIENT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_BKFR_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_BKFR_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_DBCNTM_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_DBCNTM_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_DBCOUNT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_DBCOUNT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_ENABLE_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_ENABLE_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_INT2_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_INT2_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_THS_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_THS_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_ZLOCK_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ORIENT_ZLOCK_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_OT_DBCTM_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_OT_DBCTM_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_OT_ELE_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_OT_ELE_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_REF_UPD_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_REF_UPD_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_REF_UPDM_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_REF_UPDM_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_RST_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_RST_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SAMPLE_PERIOD_MAX : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.c
- FXLS8952_SAMPLE_PERIOD_MIN : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.c
- FXLS8952_SDCD_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_OT_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_OT_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_OT_INT2_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_OT_INT2_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_WT_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_WT_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_WT_INT2_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_WT_INT2_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_X_WT_EF_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_X_WT_EF_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_Y_WT_EF_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_Y_WT_EF_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_Z_WT_EF_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SDCD_Z_WT_EF_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SET_FIELD : fxls8952.h
- FXLS8952_SLEEP_ODR_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SLEEP_ODR_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SLEEP_PM_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SLEEP_PM_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_ASLP_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_ASLP_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_BOOT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_BOOT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_BUF_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_BUF_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_DRDY_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_DRDY_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_ORIENT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_ORIENT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_OVF_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_OVF_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_SDCD_AND_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_SDCD_AND_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_SDCD_OR_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SRC_SDCD_OR_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ST_AXIS_SEL_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ST_AXIS_SEL_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_ST_POL_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_ST_POL_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_SYS_MODE_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_SYS_MODE_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_TRIG_ORIENT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_TRIG_ORIENT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_TRIG_SDCD_OT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_TRIG_SDCD_OT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_TRIG_SDCD_WT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_TRIG_SDCD_WT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_ODR_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_ODR_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_ORIENT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_ORIENT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_OUT_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_OUT_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_OUT_INT2_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_OUT_INT2_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_PM_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_PM_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_SDCD_OT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_SDCD_OT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_SDCD_WT_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_SDCD_WT_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_SRC_BUF_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WAKE_SRC_BUF_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WHO_AM_I_VALUE : fsl_fxls8952_i2c_3D_accel.h
- FXLS8952_WHOAMI_VALUE : fxls8952.h
- FXLS8952_WT_DBCTM_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WT_DBCTM_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WT_ELE_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WT_ELE_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_WT_LOG_SEL_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_WT_LOG_SEL_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_X_OT_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_X_OT_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_X_WT_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_X_WT_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_Y_OT_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_Y_OT_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_Y_WT_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_Y_WT_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_Z_OT_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_Z_OT_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXLS8952_Z_WT_EN_MASK : fxls8952.h
- FXLS8952_Z_WT_EN_SHIFT : fxls8952.h
- FXOS8700_1_DATA_TYPE : FXOS8700_1.h
- FXOS8700_2_DATA_TYPE : FXOS8700_2.h
- FXOS8700_ACTIVE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ACTIVE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_ASLP_RATE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ASLP_RATE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_AXX_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_AXY_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_AXZ_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_BAFRO_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_BAFRO_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_BKFR_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_BKFR_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_DBCNTM_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_DBCNTM_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_DPA_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_DPA_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_DPE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_DR_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_DR_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_DR_STATUS : fxos8700.h
- FXOS8700_EA_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ELE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ELE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_F_READ_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_F_READ_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_F_STATUS : fxos8700.h
- FXOS8700_FIFO_GATE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_FIFO_GATE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_FS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_FS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_GET_FIELD : fxos8700.h
- FXOS8700_HPF_BYP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_HPF_BYP_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_HPF_OUT_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_HPF_OUT_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_HYS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_HYS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_ASLP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_ASLP_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_DRDY_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_DRDY_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_FF_MT_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_FF_MT_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_FIFO_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_FIFO_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_LNDPRT_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_LNDPRT_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_PULSE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_PULSE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_TRANS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_TRANS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_VECM_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_CFG_VECM_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_ASLP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_ASLP_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_DRDY_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_DRDY_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_FF_MT_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_FF_MT_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_FIFO_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_FIFO_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_LNDPRT_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_LNDPRT_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_PULSE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_PULSE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_TRANS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_INT_EN_TRANS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_IPOL_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_IPOL_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_LAPO_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_LAPO_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_LNOISE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_LNOISE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_LO_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_LO_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_ACAL_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_ACAL_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_ASLP_OS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_ASLP_OS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_AUTOINC_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_AUTOINC_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_HMS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_HMS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_MAXMIN_DIS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_MAXMIN_DIS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_MAXMIN_DIS_THS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_MAXMIN_DIS_THS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_MAXMIN_RST_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_MAXMIN_RST_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OST_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_OST_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_RAW_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_RAW_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_RST_CNT_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_RST_CNT_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_RST_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_RST_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_ST_XY_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_ST_XY_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_ST_Z_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_ST_Z_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_EA_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_EA_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_ELE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_ELE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_INT_CFG_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_INT_CFG_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_INT_EN_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_INT_EN_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_OAE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_OAE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_WAKE_EN_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_WAKE_EN_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_XEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_XEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_XHE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_XHE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_XHP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_XHP_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_XYZ_UPDATE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_XYZ_UPDATE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_YEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_YEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_YHE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_YHE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_YHP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_YHP_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_ZEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_ZEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_ZHE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_ZHE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_ZHP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_M_THS_ZHP_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_MAG_FIXED_CONVERSION_FACTOR : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.c
- FXOS8700_MAG_FIXED_CONVERSION_OFFSET : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.c
- FXOS8700_MAG_FLOAT_CONVERSION_FACTOR : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.c
- FXOS8700_MAG_FLOAT_CONVERSION_OFFSET : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.c
- FXOS8700_MODS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_MODS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_NEWLP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_NEWLP_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_OAE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_OAE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_PEA_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_PELE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_PELE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_PL_EN_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_PL_EN_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_PL_THS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_PL_THS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_POLX_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_POLY_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_POLZ_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_PP_OD_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_PP_OD_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_PULSE_HPF_BYP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_PULSE_HPF_BYP_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_PULSE_LPF_EN_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_PULSE_LPF_EN_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_RST_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_RST_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_SAMPLE_PERIOD_MAX : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.c
- FXOS8700_SAMPLE_PERIOD_MIN : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.c
- FXOS8700_SEL_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_SEL_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_SET_FIELD : fxos8700.h
- FXOS8700_SLPE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_SLPE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_SMODS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_SMODS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_SRC_M_DRDY_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_SRC_M_DRDY_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_SRC_M_THS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_SRC_M_THS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_SRC_M_VECM_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_SRC_M_VECM_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_TEA_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_TELE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_TELE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_THS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_THS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_WAKE_FF_MT_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_WAKE_FF_MT_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_WAKE_LNDPRT_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_WAKE_LNDPRT_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_WAKE_PULSE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_WAKE_PULSE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_WAKE_TRANS_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_WAKE_TRANS_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_WHO_AM_I_VALUE1 : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_WHO_AM_I_VALUE2 : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_WHO_AM_I_VALUE3 : fsl_fxos8700_i2cspi_6D_AccMag.h
- FXOS8700_X_TRANS_POL_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_XDPEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_XDPEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_XDR_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_XEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_XEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_XHE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_XHP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_XOW_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_XSPEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_XSPEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_XTEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_XTEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_XTRANSE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_Y_TRANS_POL_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_YDPEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_YDPEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_YDR_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_YEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_YEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_YHE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_YHP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_YOW_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_YSPEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_YSPEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_YTEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_YTEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_YTRANSE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_Z_TRANS_POL_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZDPEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZDPEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_ZDR_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_ZHE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZHP_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZLOCK_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZLOCK_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_ZOW_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZSPEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZSPEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_ZTEFE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZTEFE_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_ZTRANSE_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZYXDR_MASK : fxos8700.h
- FXOS8700_ZYXDR_SHIFT : fxos8700.h
- FXOS8700_ZYXOW_MASK : fxos8700.h

- © Freescale Semiconductor, Inc. 2016. All Rights Reserved.