| ISF 2.2 rev 5 Intelligent Sensing Framework for Kinetis with Processor Expert

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

Variables
UART2 module documentation

## Variables
const uart_UserDefinedVars_t | UART2_UserDefinedVars
const uart_UserDefinedVars_t | UART2_UserDefinedVars

## Detailed Description

## Variable Documentation

const uart_UserDefinedVars_t UART2_UserDefinedVars

Initial value:
= {
.uartMode = UART_MODE_INT,
.timeout = 1000
}
UART_MODE_INT
Definition: isf_uart_adapter.h:36

Definition at line 44 of file UART2.c.

Referenced by Components_Init().

const uart_UserDefinedVars_t UART2_UserDefinedVars

Definition at line 44 of file UART2.c.

Referenced by Components_Init().

- © Freescale Semiconductor, Inc. 2016. All Rights Reserved.