| ISF 2.2 rev 5 Intelligent Sensing Framework for Kinetis with Processor Expert

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- c
- d
- f
- i
- j
- l
- m
- n
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- x
- y
- z

### - m -

- MAG3110_CTRL_REG1 : mag3110.h
- MAG3110_CTRL_REG2 : mag3110.h
- MAG3110_DEVICE_ID : mag3110.h
- MAG3110_DIE_TEMP : mag3110.h
- MAG3110_DR_STATUS : mag3110.h
- MAG3110_OFF_X_LSB : mag3110.h
- MAG3110_OFF_X_MSB : mag3110.h
- MAG3110_OFF_Y_LSB : mag3110.h
- MAG3110_OFF_Y_MSB : mag3110.h
- MAG3110_OFF_Z_LSB : mag3110.h
- MAG3110_OFF_Z_MSB : mag3110.h
- MAG3110_OUT_X_LSB : mag3110.h
- MAG3110_OUT_X_MSB : mag3110.h
- MAG3110_OUT_Y_LSB : mag3110.h
- MAG3110_OUT_Y_MSB : mag3110.h
- MAG3110_OUT_Z_LSB : mag3110.h
- MAG3110_OUT_Z_MSB : mag3110.h
- MAG3110_SYS_MOD : mag3110.h
- MAG3110_WHO_AM_I : mag3110.h
- MAX_SUPPORTED : Analog_1.h
- MMA7330L : Analog_1.h
- MMA7340L : Analog_1.h
- MMA7360L : Analog_1.h
- MMA8491Q_ACTIVE : mma8491q.h
- MMA8491Q_DATA_FAIL : mma8491q.h
- MMA8491Q_DATA_SUCCESS : mma8491q.h
- MMA8491Q_OUT_X_LSB : mma8491q.h
- MMA8491Q_OUT_X_MSB : mma8491q.h
- MMA8491Q_OUT_Y_lSB : mma8491q.h
- MMA8491Q_OUT_Y_MSB : mma8491q.h
- MMA8491Q_OUT_Z_LSB : mma8491q.h
- MMA8491Q_OUT_Z_MSB : mma8491q.h
- MMA8491Q_SHUTDOWN : mma8491q.h
- MMA8491Q_STANDBY : mma8491q.h
- MMA8491Q_STATUS_00 : mma8491q.h
- MMA865x_ASLP_COUNT : mma865x.h
- MMA865x_CTRL_REG1 : mma865x.h
- MMA865x_CTRL_REG2 : mma865x.h
- MMA865x_CTRL_REG3 : mma865x.h
- MMA865x_CTRL_REG4 : mma865x.h
- MMA865x_CTRL_REG5 : mma865x.h
- MMA865x_DATA_OVERWRITE : mma865x.h
- MMA865x_ERROR : mma865x.h
- MMA865x_F_SETUP : mma865x.h
- MMA865x_FF_MT_CFG : mma865x.h
- MMA865x_FF_MT_COUNT : mma865x.h
- MMA865x_FF_MT_SRC : mma865x.h
- MMA865x_FF_MT_THS : mma865x.h
- MMA865x_HP_FILTER_CUTOFF : mma865x.h
- MMA865x_INT_SOURCE : mma865x.h
- MMA865x_OFF_X : mma865x.h
- MMA865x_OFF_Y : mma865x.h
- MMA865x_OFF_Z : mma865x.h
- MMA865x_OUT_X_LSB : mma865x.h
- MMA865x_OUT_X_MSB : mma865x.h
- MMA865x_OUT_Y_lSB : mma865x.h
- MMA865x_OUT_Y_MSB : mma865x.h
- MMA865x_OUT_Z_LSB : mma865x.h
- MMA865x_OUT_Z_MSB : mma865x.h
- MMA865x_PL_BF_ZCOMP : mma865x.h
- MMA865x_PL_CFG : mma865x.h
- MMA865x_PL_COUNT : mma865x.h
- MMA865x_PL_P_L_THS : mma865x.h
- MMA865x_PL_STATUS : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_CFG : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_LTCY : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_SRC : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_THSX : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_THSY : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_THSZ : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_TMLT : mma865x.h
- MMA865x_PULSE_WIND : mma865x.h
- MMA865x_RSVD_0 : mma865x.h
- MMA865x_RSVD_1 : mma865x.h
- MMA865x_RSVD_2 : mma865x.h
- MMA865x_RSVD_3 : mma865x.h
- MMA865x_RSVD_4 : mma865x.h
- MMA865x_RSVD_5 : mma865x.h
- MMA865x_STATUS_00 : mma865x.h
- MMA865x_SUCCESS : mma865x.h
- MMA865x_SYSMOD : mma865x.h
- MMA865x_TRANSIENT_CFG : mma865x.h
- MMA865x_TRANSIENT_COUNT : mma865x.h
- MMA865x_TRANSIENT_SRC : mma865x.h
- MMA865x_TRANSIENT_THS : mma865x.h
- MMA865x_TRIG_CFG : mma865x.h
- MMA865x_WHO_AM_I : mma865x.h
- MMA865x_XYZ_DATA_CFG : mma865x.h
- MPL3115_BAR_IN_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_BAR_IN_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_CTRL_REG1 : mpl3115.h
- MPL3115_CTRL_REG2 : mpl3115.h
- MPL3115_CTRL_REG3 : mpl3115.h
- MPL3115_CTRL_REG4 : mpl3115.h
- MPL3115_CTRL_REG5 : mpl3115.h
- MPL3115_ERROR : mpl3115.h
- MPL3115_F_DATA : mpl3115.h
- MPL3115_F_SETUP : mpl3115.h
- MPL3115_F_STATUS : mpl3115.h
- MPL3115_INT_SOURCE : mpl3115.h
- MPL3115_OFF_H : mpl3115.h
- MPL3115_OFF_P : mpl3115.h
- MPL3115_OFF_T : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_DR_STATUS : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_P_CSB : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_P_DELTA_CSB : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_P_DELTA_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_P_DELTA_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_P_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_P_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_T_DELTA_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_T_DELTA_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_T_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_OUT_T_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_P_ARM_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_P_ARM_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_P_ARM_WND_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_P_ARM_WND_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_P_MAX_CSB : mpl3115.h
- MPL3115_P_MAX_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_P_MAX_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_P_MIN_CSB : mpl3115.h
- MPL3115_P_MIN_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_P_MIN_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_PT_DATA_CFG : mpl3115.h
- MPL3115_STATUS_00 : mpl3115.h
- MPL3115_SUCCESS : mpl3115.h
- MPL3115_SYSMOD : mpl3115.h
- MPL3115_T_ARM : mpl3115.h
- MPL3115_T_ARM_WND : mpl3115.h
- MPL3115_T_MAX_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_T_MAX_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_T_MIN_LSB : mpl3115.h
- MPL3115_T_MIN_MSB : mpl3115.h
- MPL3115_TIME_DLY : mpl3115.h
- MPL3115_WHO_AM_I : mpl3115.h
- MPxx5004 : Analog_1.h

- © Freescale Semiconductor, Inc. 2016. All Rights Reserved.