| ISF 2.2 rev 5 Intelligent Sensing Framework for Kinetis with Processor Expert

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- w
- x
- y
- z

### - m -

- MAG3110_1_Adapter : MAG3110_1.c , MAG3110_1.h
- MAG3110_1_DeviceInfo : MAG3110_1.h , MAG3110_1.c
- MAG3110_1_Sensor_Specific_Config : MAG3110_1.c , MAG3110_1.h
- mag3110_SupportedDataTypes : fsl_mag3110_i2c_3D_mag.h , fsl_mag3110_i2c_3D_mag.c
- mag3110_SupportedSensorTypes : fsl_mag3110_i2c_3D_mag.c , fsl_mag3110_i2c_3D_mag.h
- MBoxQRDataXYZ : MMA955x_1.c , MMA955x_2.c
- MMA8491Q_1_Adapter : MMA8491Q_1.c , MMA8491Q_1.h
- MMA8491Q_1_DeviceInfo : MMA8491Q_1.h , MMA8491Q_1.c
- MMA8491Q_1_Sensor_Specific_Config : MMA8491Q_1.c , MMA8491Q_1.h
- mma8491q_mode : fsl_mma8491q_i2c_3D_accel.c
- mma8491q_SupportedDataTypes : fsl_mma8491q_i2c_3D_accel.c , fsl_mma8491q_i2c_3D_accel.h
- mma8491q_SupportedSensorTypes : fsl_mma8491q_i2c_3D_accel.c , fsl_mma8491q_i2c_3D_accel.h
- MMA865x_1_Adapter : MMA865x_1.c , MMA865x_1.h
- MMA865x_1_DeviceInfo : MMA865x_1.c , MMA865x_1.h
- MMA865x_1_Sensor_Specific_Config : MMA865x_1.c , MMA865x_1.h
- mma865x_SupportedDataTypes : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.c , fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- mma865x_SupportedSensorTypes : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.c , fsl_mma865x_i2c_3D_accel.h
- mma865xAccelConvTable : fsl_mma865x_i2c_3D_accel.c
- MMA955x_1_Adapter : MMA955x_1.c , MMA955x_1.h
- MMA955x_1_ConfigRegisterBuffer : MMA955x_1.c
- MMA955x_1_DeviceInfo : MMA955x_1.c , MMA955x_1.h
- MMA955x_1_Sensor_Specific_Config : MMA955x_1.c , MMA955x_1.h
- MMA955x_2_Adapter : MMA955x_2.c , MMA955x_2.h
- MMA955x_2_ConfigRegisterBuffer : MMA955x_2.c
- MMA955x_2_DeviceInfo : MMA955x_2.c , MMA955x_2.h
- MMA955x_2_Sensor_Specific_Config : MMA955x_2.c , MMA955x_2.h
- MMA955x_ConfigureSequence : MMA955x_1.c , MMA955x_2.c
- MMA955x_InitializeSequence : MMA955x_1.c , MMA955x_2.c
- MMA955x_ReadConfigurationSequence : MMA955x_1.c , MMA955x_2.c
- MMA955x_ReadPeadometerDataSequence : MMA955x_2.c , MMA955x_1.c
- MMA955x_ShutdownDataSequence : MMA955x_2.c , MMA955x_1.c
- MMA955x_StartDataSequence : MMA955x_1.c , MMA955x_2.c
- MMA955x_StopDataSequence : MMA955x_1.c , MMA955x_2.c
- mma955x_SupportedDataTypes : fsl_mma955x_i2cspi_pedo.h , fsl_mma955x_i2cspi_pedo.c
- mma955x_SupportedSensorTypes : fsl_mma955x_i2cspi_pedo.c , fsl_mma955x_i2cspi_pedo.h
- MMA955x_WriteConfigurationSequence : MMA955x_2.c , MMA955x_1.c
- MPL3115_1_Adapter : MPL3115_1.c , MPL3115_1.h
- MPL3115_1_DeviceInfo : MPL3115_1.h , MPL3115_1.c
- MPL3115_1_Sensor_Specific_Config : MPL3115_1.c , MPL3115_1.h
- mpl3115_osTable : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- mpl3115_SupportedDataTypes : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h , fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- mpl3115_SupportedSensorTypes : fsl_mpl3115_i2c_1D_press.h , fsl_mpl3115_i2c_1D_press.c
- MQX_init_struct : mqx_ksdk.h
- mqx_task_stack_pointers : fsl_fusion_virt_3D_orient.c
- MQX_template_list : mqx_ksdk.c

- © Freescale Semiconductor, Inc. 2016. All Rights Reserved.