<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
  <PE_product_version v="version 10.5 for Freescale Microcontrollers" />
  <PE_core_version v="Processor Expert Version 0521" />
  <CPU_Bean name="Cpu" type="MK64FN1M0LQ12">
    <Enabled v="N" />
    <Properties>
      <Component_name v="Cpu" />
      <CPU_type v="MK64FN1M0VLQ12" />
      <group name="Low power mode settings">
        <EmptySection_DummyValue />
      </group>
      <group name="Common settings">
        <Initialization_priority v="minimal priority" />
        <Watchdog_disable v="yes" />
        <Utilize_after_reset_values v="default" />
      </group>
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <Event_module_name v="Events" />
    </Events>
    <Compiler v="GNU C Compiler" />
    <CompilerProperties>
      <Compiler v="GNU C Compiler" />
      <boolgroup name="Generate linker file" v="yes">
        <Stack_size v="1024" />
        <Heap_size v="0" />
        <Set_memory_segments_to_default v="Click to set default &amp;gt;" />
        <Default_memory_for_interrupts v="INTERNAL RAM" />
        <Default_memory_for_code v="INTERNAL RAM" />
        <Default_memory_for_data v="INTERNAL RAM" />
        <list name="ROM/RAM Areas" v="5">
          <group name="MemoryArea0">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_interrupts" />
              <Qualifier v="RX" />
              <Address v="0" />
              <Size v="408" />
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea1">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Disabled" />
          </group>
          <group name="MemoryArea2">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_text" />
              <Qualifier v="RX" />
              <Address v="1040" />
              <Size v="1047536" />
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea3">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_data_1FFF0000" />
              <Qualifier v="RW" />
              <Address v="536805376" />
              <Size v="65536" />
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea4">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_data" />
              <Qualifier v="RW" />
              <Address v="536870912" />
              <Size v="196608" />
            </boolgroup>
          </group>
        </list>
      </boolgroup>
    </CompilerProperties>
  </CPU_Bean>
  <CPU_Bean name="Cpu" type="MK64FN1M0LQ12">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Cpu" />
      <CPU_type v="MK64FN1M0VLQ12" />
      <group name="Low power mode settings">
        <EmptySection_DummyValue />
      </group>
      <group name="Common settings">
        <Initialization_priority v="minimal priority" />
        <Watchdog_disable v="yes" />
        <Utilize_after_reset_values v="default" />
      </group>
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <Event_module_name v="Events" />
    </Events>
    <Compiler v="GNU C Compiler" />
    <CompilerProperties>
      <Compiler v="GNU C Compiler" />
      <enumgroup name="Unhandled vectors" v="One handler for all">
        <EmptySection_DummyValue />
      </enumgroup>
      <boolgroup name="Generate debugger files" v="no" />
      <group name="Startup">
        <Add_startup_file v="yes" />
      </group>
      <boolgroup name="Generate linker file" v="yes">
        <Stack_size v="1024" />
        <Heap_size v="0" />
        <Set_memory_segments_to_default v="Click to set default &amp;gt;" />
        <Default_memory_for_interrupts v="INTERNAL FLASH" />
        <Default_memory_for_code v="INTERNAL FLASH" />
        <Default_memory_for_data v="INTERNAL RAM" />
        <list name="ROM/RAM Areas" v="5">
          <group name="MemoryArea0">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_interrupts" />
              <Qualifier v="RX" />
              <Address v="0" />
              <Size v="408" />
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea1">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Disabled" />
          </group>
          <group name="MemoryArea2">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_text" />
              <Qualifier v="RX" />
              <Address v="1040" />
              <Size v="1047536" />
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea3">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_data_1FFF0000" />
              <Qualifier v="RW" />
              <Address v="536805376" />
              <Size v="65536" />
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea4">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_data" />
              <Qualifier v="RW" />
              <Address v="536870912" />
              <Size v="196608" />
            </boolgroup>
          </group>
        </list>
      </boolgroup>
    </CompilerProperties>
  </CPU_Bean>
  <Bean name="Pins1" type="PinSettings">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Pins1" />
      <PinSettings_IP_Block v="PinSettings" />
      <Processor v="MK64FN1M0LQ12" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="G4XS1" type="Gen4eXtremeSwitch">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_Name v="G4XS1" />
      <SPI_Configuration v="Parallel SPI" />
      <group name="Global Configuration">
        <inhrbean type="BitIO_LDD">
          <Enabled v="Y" />
          <Properties>
            <Component_name v="RSTBPin1" />
            <Pin_for_I_O v="PTC4/LLWU_P8/SPI0_PCS0/UART1_TX/FTM0_CH3/FB_AD11/CMP1_OUT" />
            <Direction v="Output" />
            <group name="Initialization">
              <Init__direction v="Output" />
              <Init__value v="0" />
              <Auto_initialization v="yes" />
            </group>
            <Safe_mode v="no" />
          </Properties>
          <Methods>
            <Init v="generate code" />
            <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
            <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
            <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
            <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
            <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
            <GetVal v="generate code" />
            <PutVal v="generate code" />
            <ClrVal v="generate code" />
            <SetVal v="generate code" />
            <NegVal v="don&amp;apos;t generate code" />
            <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
            <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
          </Methods>
          <Events>
            <EmptySection_DummyValue />
          </Events>
        </inhrbean>
        <RSTB_Pin v="PTC4/LLWU_P8/SPI0_PCS0/UART1_TX/FTM0_CH3/FB_AD11/CMP1_OUT" />
        <inhrbean type="PWM_LDD">
          <Enabled v="Y" />
          <Properties>
            <Component_name v="CLK1" />
            <Period_device v="FTM0_MOD" />
            <Duty_device v="FTM0_C1V" />
            <Output_pin v="ADC0_SE4b/CMP1_IN0/PTC2/SPI0_PCS2/UART1_CTS_b/FTM0_CH1/FB_AD12/I2S0_TX_FS" />
            <Counter v="FTM0_CNT" />
            <boolgroup name="Interrupt service/event" v="Disabled" />
            <Period v="0.02 ms" />
            <Starting_pulse_width v="0.01 ms" />
            <Initial_polarity v="low" />
            <group name="Initialization">
              <Enabled_in_init__code v="yes" />
              <group name="Event mask">
                <OnEnd v="Disabled" />
              </group>
            </group>
            <group name="Referenced components">
              <Linked_component v="TU1" />
            </group>
          </Properties>
          <Methods>
            <Init v="generate code" />
            <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
            <Enable v="generate code" />
            <Disable v="generate code" />
            <SetEventMask v="don&amp;apos;t generate code" />
            <GetEventMask v="don&amp;apos;t generate code" />
            <GetEventStatus v="don&amp;apos;t generate code" />
            <SetRatio8 v="don&amp;apos;t generate code" />
            <SetRatio16 v="generate code" />
            <SetDutyUS v="don&amp;apos;t generate code" />
            <SetDutyMS v="don&amp;apos;t generate code" />
            <SetDutySec v="don&amp;apos;t generate code" />
            <SetDutyReal v="don&amp;apos;t generate code" />
            <SetValue v="don&amp;apos;t generate code" />
            <ClearValue v="don&amp;apos;t generate code" />
            <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
            <SetOperationMode v="don&amp;apos;t generate code" />
            <GetDriverState v="don&amp;apos;t generate code" />
          </Methods>
          <Events>
            <Event_module_name v="Events" />
            <event name="OnEnd" v="don&amp;apos;t generate code" />
          </Events>
        </inhrbean>
        <External_Clock_Frequency v="50000" />
        <CLK_Pin v="ADC0_SE4b/CMP1_IN0/PTC2/SPI0_PCS2/UART1_CTS_b/FTM0_CH1/FB_AD12/I2S0_TX_FS" />
        <Watchdog_Timeout v="128 ms" />
        <enumgroup name="Direct Input Control" v="Disabled">
          <EmptySection_DummyValue />
        </enumgroup>
        <enumgroup name="Current, Voltage and Temperature Sensing" v="Disabled">
          <EmptySection_DummyValue />
        </enumgroup>
      </group>
      <list name="Devices" v="1">
        <group name="Device1">
          <Device_Model v="MC17XSG500" />
          <inhrbean type="SPI_Device">
            <Enabled v="Y" />
            <Properties>
              <Component_name v="SPI_Device1" />
              <SPI_master_component v="SM1" />
              <SPI_attribute_index v="0" />
              <boolgroup name="Require SPI Attributes" v="Enabled">
                <Width v="8 bits" />
                <MSB_first v="yes" />
                <Clock_polarity v="Low" />
                <Clock_phase v="Change on leading edge" />
                <Parity v="None" />
                <Chip_select_toggling v="no" />
                <Clock_rate_index v="0" />
              </boolgroup>
              <enumgroup name="Chip select handling" v="Single GPIO pin">
                <Active_CS_level v="Low" />
                <inhrbean type="BitIO_LDD">
                  <Enabled v="Y" />
                  <Properties>
                    <Component_name v="CSpin1" />
                    <Pin_for_I_O v="PTD0/LLWU_P12/SPI0_PCS0/UART2_RTS_b/FTM3_CH0/FB_ALE/FB_CS1_b/FB_TS_b" />
                    <Direction v="Output" />
                    <group name="Initialization">
                      <Init__direction v="Output" />
                      <Init__value v="0" />
                      <Auto_initialization v="yes" />
                    </group>
                    <Safe_mode v="no" />
                  </Properties>
                  <Methods>
                    <Init v="generate code" />
                    <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
                    <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
                    <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
                    <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
                    <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
                    <GetVal v="generate code" />
                    <PutVal v="generate code" />
                    <ClrVal v="generate code" />
                    <SetVal v="generate code" />
                    <NegVal v="don&amp;apos;t generate code" />
                    <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
                    <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
                  </Methods>
                  <Events>
                    <EmptySection_DummyValue />
                  </Events>
                </inhrbean>
              </enumgroup>
              <Auto_Initialization v="yes" />
            </Properties>
            <Methods>
              <RequestBus v="generate code" />
              <ReleaseBus v="generate code" />
              <Select v="generate code" />
              <Unselect v="generate code" />
              <StartBlockTransfer v="generate code" />
              <TransferBlock v="generate code" />
            </Methods>
            <Events>
              <Event_module_name v="Events" />
              <event name="OnComplete" v="don&amp;apos;t generate code" />
            </Events>
          </inhrbean>
          <SOA_Mode v="Single read" />
          <Overtemperature_Warning_Threshold v="115 &amp;#176;C" />
          <HID_Selection v="Disabled" />
          <OCHI_Type v="Default" />
          <Global_PWM_Duty_Cycle v="0" />
          <list name="Channels" v="6">
            <enumgroup name="Output1" v="Enabled">
              <group name="PWM Output Control">
                <Global_PWM v="Disabled" />
                <Channel_Duty_Cycle v="32" />
                <Phase_Selection v="0&amp;#176;" />
                <Pulse_Skipping v="Disabled" />
                <Slew_Rate_Prescaler v="1" />
                <Output_Initial_State v="On" />
              </group>
              <Direct_Input_Control v="Disabled" />
              <group name="Open Load">
                <Open_Load_LED v="Disabled" />
                <OLON_Deglitch_Time v="64 us" />
              </group>
              <group name="Overcurrent">
                <OCLO_Threshold v="Low" />
                <Advanced_Current_Sensing_Mode v="Disabled" />
                <Short_OCHI v="Disabled" />
                <No_OCHI v="Disabled" />
              </group>
            </enumgroup>
            <enumgroup name="Output2" v="Disabled">
              <EmptySection_DummyValue />
            </enumgroup>
            <enumgroup name="Output3" v="Enabled">
              <group name="PWM Output Control">
                <Global_PWM v="Disabled" />
                <Channel_Duty_Cycle v="32" />
                <Phase_Selection v="0&amp;#176;" />
                <Pulse_Skipping v="Disabled" />
                <Slew_Rate_Prescaler v="1" />
                <Output_Initial_State v="On" />
              </group>
              <Direct_Input_Control v="Disabled" />
              <group name="Open Load">
                <Open_Load_LED v="Disabled" />
                <OLON_Deglitch_Time v="64 us" />
              </group>
              <group name="Overcurrent">
                <OCLO_Threshold v="Low" />
                <Advanced_Current_Sensing_Mode v="Disabled" />
                <Short_OCHI v="Disabled" />
                <No_OCHI v="Disabled" />
              </group>
            </enumgroup>
            <enumgroup name="Output4" v="Disabled">
              <EmptySection_DummyValue />
            </enumgroup>
            <enumgroup name="Output5" v="Disabled">
              <EmptySection_DummyValue />
            </enumgroup>
            <enumgroup name="Output6" v="Disabled">
              <EmptySection_DummyValue />
            </enumgroup>
          </list>
        </group>
      </list>
      <Auto_Initialization v="yes" />
    </Properties>
    <Methods>
      <Init v="generate code" />
      <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetQuickStatus v="generate code" />
      <GetChannelStatus v="generate code" />
      <GetDeviceStatus v="generate code" />
      <GetIOStatus v="generate code" />
      <ReadRegister v="generate code" />
      <WriteRegister v="generate code" />
      <FeedWatchdog v="generate code" />
      <SetOutputState v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetPWMDuty v="generate code" />
      <SetPWMDutyValues v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetGPWMDuty v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetPWMControl v="don&amp;apos;t generate code" />
      <IncrementalPWMControl v="generate code" />
      <SetOCHIOnDemand v="don&amp;apos;t generate code" />
      <OLLEDTrig v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetOLOFF v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetDirectInput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetDirectInputValues v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetExtClockState v="don&amp;apos;t generate code" />
      <ConfigureMonitoring v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetSenseValue v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <Event_Module_Name v="Events" />
      <event name="OnMeasurementSynchronization" v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="TU1" type="TimerUnit_LDD">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="TU1" />
      <Module_name v="FTM0" />
      <Counter v="FTM0_CNT" />
      <Counter_direction v="Up" />
      <Counter_width v="16 bits" />
      <Value_type v="uint16_t" />
      <enumgroup name="Input clock source" v="Internal">
        <Counter_frequency v="Auto select" />
      </enumgroup>
      <enumgroup name="Counter restart" v="On-match">
        <Period_device v="FTM0_MOD" />
        <Period v="0.02 ms" />
        <boolgroup name="Interrupt" v="Disabled" />
      </enumgroup>
      <list name="Channel list" v="1">
        <group name="Channel 0">
          <enumgroup name="Mode" v="Compare">
            <Compare v="FTM0_C1V" />
            <Offset v="0.01 ms" />
            <enumgroup name="Output on compare" v="Set">
              <Output_on_overrun v="Clear" />
              <Initial_state v="Low" />
              <Output_pin v="ADC0_SE4b/CMP1_IN0/PTC2/SPI0_PCS2/UART1_CTS_b/FTM0_CH1/FB_AD12/I2S0_TX_FS" />
            </enumgroup>
            <boolgroup name="Interrupt" v="Disabled" />
          </enumgroup>
        </group>
      </list>
      <group name="Initialization">
        <Enabled_in_init__code v="yes" />
        <group name="Event mask">
          <OnCounterRestart v="Disabled" />
          <OnChannel0 v="Disabled" />
          <OnChannel1 v="Disabled" />
          <OnChannel2 v="Disabled" />
          <OnChannel3 v="Disabled" />
          <OnChannel4 v="Disabled" />
          <OnChannel5 v="Disabled" />
          <OnChannel6 v="Disabled" />
          <OnChannel7 v="Disabled" />
        </group>
      </group>
    </Properties>
    <Methods>
      <Init v="generate code" />
      <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
      <Enable v="generate code" />
      <Disable v="generate code" />
      <SetEventMask v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetEventMask v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetEventStatus v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SelectInputFrequency v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetInputFrequencyReal v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetInputFrequency v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetPeriodTicks v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetPeriodTicks v="generate code" />
      <ResetCounter v="generate code" />
      <GetCounterValue v="generate code" />
      <SetOffsetTicks v="generate code" />
      <GetOffsetTicks v="generate code" />
      <GetCaptureValue v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SelectOutputAction v="generate code" />
      <SelectCaptureEdge v="don&amp;apos;t generate code" />
      <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetOperationMode v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetDriverState v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <Event_module_name v="Events" />
      <event name="OnCounterRestart" v="don&amp;apos;t generate code" />
      <event name="OnChannel0" v="don&amp;apos;t generate code" />
      <event name="OnChannel1" v="don&amp;apos;t generate code" />
      <event name="OnChannel2" v="don&amp;apos;t generate code" />
      <event name="OnChannel3" v="don&amp;apos;t generate code" />
      <event name="OnChannel4" v="don&amp;apos;t generate code" />
      <event name="OnChannel5" v="don&amp;apos;t generate code" />
      <event name="OnChannel6" v="don&amp;apos;t generate code" />
      <event name="OnChannel7" v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="SM1" type="SPIMaster_LDD">
    <Enabled v="Y" />
    <Template v="SPImaster" />
    <Properties>
      <Component_name v="SM1" />
      <Device v="SPI0" />
      <boolgroup name="Interrupt service/event" v="Enabled">
        <Input_interrupt v="INT_SPI0" />
        <Input_interrupt_priority v="medium priority" />
        <Output_interrupt v="INT_SPI0" />
        <Output_interrupt_priority v="medium priority" />
      </boolgroup>
      <group name="Settings">
        <boolgroup name="Input pin" v="Enabled">
          <Pin v="PTD3/SPI0_SIN/UART2_TX/FTM3_CH3/FB_AD3/I2C0_SDA" />
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Output pin" v="Enabled">
          <Pin v="PTD2/LLWU_P13/SPI0_SOUT/UART2_RX/FTM3_CH2/FB_AD4/I2C0_SCL" />
        </boolgroup>
        <group name="Clock pin">
          <Pin v="ADC0_SE5b/PTD1/SPI0_SCK/UART2_CTS_b/FTM3_CH1/FB_CS0_b" />
        </group>
        <list name="Chip select list" v="0">
          <EmptySection_DummyValue />
        </list>
        <boolgroup name="CS external demultiplexer" v="Disabled" />
        <list name="Attribute set list" v="1">
          <group name="Attribute set 0">
            <Width v="8 bits" />
            <MSB_first v="yes" />
            <Clock_polarity v="Low" />
            <Clock_phase v="Change on leading edge" />
            <Parity v="None" />
            <Chip_select_toggling v="no" />
            <Clock_rate_index v="0" />
            <Delay_after_transfer_index v="0" />
            <CS_to_CLK_delay_index v="0" />
            <CLK_to_CS_delay_index v="0" />
          </group>
        </list>
        <Clock_rate v="0.667572 &amp;#181;s" />
        <Delay_after_transfer v="0.286102 &amp;#181;s" />
        <CS_to_CLK_delay v="0.286102 &amp;#181;s" />
        <CLK_to_CS_delay v="0.286102 &amp;#181;s" />
        <HW_input_buffer_size v="1" />
        <HW_input_watermark v="1" />
        <HW_output_buffer_size v="1" />
        <HW_output_watermark v="1" />
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Initial_chip_select v="0" />
        <Initial_attribute_set v="0" />
        <Enabled_in_init__code v="yes" />
        <group name="Event mask">
          <OnBlockSent v="Enabled" />
          <OnBlockReceived v="Enabled" />
          <OnError v="Disabled" />
        </group>
      </group>
    </Properties>
    <Methods>
      <Init v="generate code" />
      <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
      <Enable v="don&amp;apos;t generate code" />
      <Disable v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetEventMask v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetEventMask v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SendBlock v="generate code" />
      <ReceiveBlock v="generate code" />
      <GetSentDataNum v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetReceivedDataNum v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetBlockSentStatus v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetBlockReceivedStatus v="generate code" />
      <CancelBlockTransmission v="don&amp;apos;t generate code" />
      <CancelBlockReception v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetError v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SelectConfiguration v="don&amp;apos;t generate code" />
      <Main v="don&amp;apos;t generate code" />
      <ForceReceiver v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetStats v="don&amp;apos;t generate code" />
      <ClearStats v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetOperationMode v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetDriverState v="don&amp;apos;t generate code" />
      <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <Event_module_name v="Events" />
      <event name="OnBlockSent" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="SM1_OnBlockSent" />
      </event>
      <event name="OnBlockReceived" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="SM1_OnBlockReceived" />
      </event>
      <event name="OnError" v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Events>
  </Bean>
</PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>

