(---------------------------------------------------------------------)
(                                                                     )
(    NC DRILL Log                                                     )
(                                                                     )
(    Drawing          : #Taaaabc02776.tmp                             )
(    Software Version : 16.6P004                                      )
(    Date/Time        : Wed Nov 18 08:59:27 2015                      )
(                                                                     )
(---------------------------------------------------------------------)



 Processing NC Parameters file 'nc_param.txt' ...

 NC PARAMETERS
 -------------

 FORMAT   		5.5
 MACHINE-OFFSET		x:0.000000	y:0.000000
 FEEDRATE		1
 COORDINATES		ABSOLUTE
 OUTPUT-UNITS		METRIC
 TOOL-ORDER		INCREASING
 REPEAT-CODES		YES
 SUPPRESS-LEAD-ZEROES	NO
 SUPPRESS-TRAIL-ZEROES	NO
 SUPPRESS-EQUAL		NO
 TOOL-SELECT		NO
 HEADER			none
 LEADER			12
 CODE			ASCII
 SEPARATE		NO
 SEPARATE-ROUTING	NO
 OPTIMIZE_DRILLING	NO
 ENHANCED_EXCELLON	NO
 SCALE			1.000000



 Drill files being output to directory 'P:/cao_electronique/Fichiers_Clients/NXP/OM5578_PN7150_23073/OM5578_ARD/DOS_OM5578_ARD' ...



     'OM29110ARD-00-1-2.drl' created for holes connecting TOP and BOTTOM
     -------------------------------------------------------------------

           Num     Size      +/- Tolerance     Plating   Quantity

            1.   1.1000    0.1000/  0.0500      PLATED         32
            2.   1.4000    0.0000/  0.0000      PLATED         16

     ---- Total holes:                                         48

     ---- Total head travel:              1.05 feet (0.32 meters)

