(---------------------------------------------------------------------)
(                                                                     )
(    NC DRILL Log                                                     )
(                                                                     )
(    Drawing          : PCB2550-01_00_K32W0414A-00_ANTENNA_MODULE.brd )
(    Software Version : 16.6S039                                      )
(    Date/Time        : Tue Jul 21 07:52:55 2020                      )
(                                                                     )
(---------------------------------------------------------------------)



 Processing NC Parameters file 'nc_param.txt' ...

 NC PARAMETERS
 -------------

 FORMAT   		2.5
 MACHINE-OFFSET		x:0.000000	y:0.000000
 FEEDRATE		1
 COORDINATES		ABSOLUTE
 OUTPUT-UNITS		METRIC
 TOOL-ORDER		INCREASING
 REPEAT-CODES		YES
 SUPPRESS-LEAD-ZEROES	NO
 SUPPRESS-TRAIL-ZEROES	NO
 SUPPRESS-EQUAL		NO
 TOOL-SELECT		NO
 HEADER			none
 LEADER			12
 CODE			ASCII
 SEPARATE		NO
 SEPARATE-ROUTING	NO
 OPTIMIZE_DRILLING	NO
 ENHANCED_EXCELLON	NO
 SCALE			1.000000



 Drill files being output to directory 'X:/Essaid/TRAVEAUX/EN COURS/K32W0414A/PCB2550-1-0_K32W0414A-00_ANTENNA_MODULE/DOS_PCB2550-1-0_K32W0414A-00_ANTENNA_MODULE' ...



     'PCB2550-01_00_K32W0414A-00_ANTENNA_MODULE-1-4.drl' created for holes connecting TOP and BOTTOM
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

           Num     Size      +/- Tolerance     Plating   Quantity

            1.   0.3100    0.0000/  0.0000      PLATED        400
            2.   0.6000    0.0000/  0.0000      PLATED          2
            3.   0.7000    0.1000/  0.0500      PLATED         31
            4.   0.4000    0.1000/  0.1000  NON_PLATED         16

     ---- Total holes:                                        449

     ---- Total head travel:              4.29 feet (1.31 meters)

