/*!
  \page BitIoLdd1 BitIoLdd1 (BitIO_LDD)
**         The HAL BitIO component provides a low level API for unified
**         access to general purpose digital input/output pins across
**         various device designs.
**
**         RTOS drivers using HAL BitIO API are simpler and more
**         portable to various microprocessors.
**

- \subpage BitIoLdd1_settings
- \subpage BitIoLdd1_regs_overview  
- \subpage BitIoLdd1_regs_details
- \ref BitIoLdd1_module "Component documentation" 
\page BitIoLdd1_regs_overview Registers Initialization Overview
This page contains the initialization values for the registers of the peripheral(s) configured
by the component. 
<table>
<tr><td colspan="4" class="ttitle1">BitIoLdd1 Initialization</td></tr>
<tr><td class="ttitle2">Address</td><td class="ttitle2">Register</td><td class="ttitle2">Register Value</td><td class="ttitle2">Register Description</td></tr>
<tr><td>0x40048038</td><td>SIM_SCGC5</td>
<td class="regNotResetVal">0x00040380</td>
 <td>SIM_SCGC5 register, peripheral BitIoLdd1.</td></tr>
<tr><td>0x400FF014</td><td>GPIOA_PDDR</td>
<td class="regNotResetVal">0x00000002</td>
 <td>GPIOA_PDDR register, peripheral BitIoLdd1.</td></tr>
<tr><td>0x400FF000</td><td>GPIOA_PDOR</td>
<td class="regResetVal">0x00000000</td>
 <td>GPIOA_PDOR register, peripheral BitIoLdd1.</td></tr>
<tr><td>0x40049004</td><td>PORTA_PCR1</td>
<td class="regNotResetVal">0x00000101</td>
 <td>PORTA_PCR1 register, peripheral BitIoLdd1.</td></tr>
</table>
Color Denotes Reset Value
<br/>
\page BitIoLdd1_regs_details Register Initialization Details
This page contains detailed description of initialization values for the 
registers of the peripheral(s) configured by the component. 

<div class="reghdr1">SIM_SCGC5</div>
<div class="regdiag">
<table class="regtbl">
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Bit</td><td>31</td><td>30</td><td>29</td><td>28</td><td>27</td><td>26</td><td>25</td><td>24</td><td>23</td>
<td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">R</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">W</td>
</tr>
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Reset</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td>
</tr>
</table>
<table class="regtbl">
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Bit</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td>
<td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">R</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">PORTE</td><td colspan="1" rowspan="2">PORTD</td><td colspan="1" rowspan="2">PORTC</td>
<td colspan="1" rowspan="2">PORTB</td><td colspan="1" rowspan="2">PORTA</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">LPTMR</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">W</td>
</tr>
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Reset</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td>
<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
</tr>
</table>
        
</div>
<table class="regtbl2"><tr><td class="trowtit" colspan="2">Address</td><td colspan="2">0x40048038</td></tr>
<tr class="trowtit"><td  class="trowtit" colspan="2">Initial value</td><td colspan="2">0x00040380</td></tr>
<tr class="trowtit"><td  class="trowtit" colspan="2">After-reset value</td><td colspan="2">0x00040180</td></tr>
<tr><td class="ttitle2">Bit</td><td class="ttitle2">Field</td><td class="ttitle2">Value</td><td class="ttitle2">Description</td></tr>
<tr><td>13</td><td>PORTE</td><td>0x00</td><td>Port E Clock Gate Control</td>
<tr><td>12</td><td>PORTD</td><td>0x00</td><td>Port D Clock Gate Control</td>
<tr><td>11</td><td>PORTC</td><td>0x00</td><td>Port C Clock Gate Control</td>
<tr><td>10</td><td>PORTB</td><td>0x00</td><td>Port B Clock Gate Control</td>
<tr><td>9</td><td>PORTA</td><td>0x01</td><td>Port A Clock Gate Control</td>
<tr><td>0</td><td>LPTMR</td><td>0x00</td><td>Low Power Timer Clock Gate Control</td>
</tr></table>
<div class="reghdr1">GPIOA_PDDR</div>
<div class="regdiag">
<table class="regtbl">
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Bit</td><td>31</td><td>30</td><td>29</td><td>28</td><td>27</td><td>26</td><td>25</td><td>24</td><td>23</td>
<td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">R</td><td colspan="16" rowspan="2">PDD</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">W</td>
</tr>
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Reset</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
</tr>
</table>
<table class="regtbl">
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Bit</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td>
<td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">R</td><td colspan="32" rowspan="2">PDD</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">W</td>
</tr>
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Reset</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
</tr>
</table>
        
</div>
<table class="regtbl2"><tr><td class="trowtit" colspan="2">Address</td><td colspan="2">0x400FF014</td></tr>
<tr class="trowtit"><td  class="trowtit" colspan="2">Initial value</td><td colspan="2">0x00000002</td></tr>
<tr class="trowtit"><td  class="trowtit" colspan="2">After-reset value</td><td colspan="2">0x00000000</td></tr>
<tr><td class="ttitle2">Bit</td><td class="ttitle2">Field</td><td class="ttitle2">Value</td><td class="ttitle2">Description</td></tr>
<tr><td>0 - 31</td><td>PDD</td><td>0x00</td><td>Port Data Direction</td>
</tr></table>
<div class="reghdr1">GPIOA_PDOR</div>
<div class="regdiag">
<table class="regtbl">
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Bit</td><td>31</td><td>30</td><td>29</td><td>28</td><td>27</td><td>26</td><td>25</td><td>24</td><td>23</td>
<td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">R</td><td colspan="16" rowspan="2">PDO</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">W</td>
</tr>
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Reset</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
</tr>
</table>
<table class="regtbl">
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Bit</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td>
<td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">R</td><td colspan="32" rowspan="2">PDO</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">W</td>
</tr>
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Reset</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
</tr>
</table>
        
</div>
<table class="regtbl2"><tr><td class="trowtit" colspan="2">Address</td><td colspan="2">0x400FF000</td></tr>
<tr class="trowtit"><td  class="trowtit" colspan="2">Initial value</td><td colspan="2">0x00000000</td></tr>
<tr class="trowtit"><td  class="trowtit" colspan="2">After-reset value</td><td colspan="2">0x00000000</td></tr>
<tr><td class="ttitle2">Bit</td><td class="ttitle2">Field</td><td class="ttitle2">Value</td><td class="ttitle2">Description</td></tr>
<tr><td>0 - 31</td><td>PDO</td><td>0x00</td><td>Port Data Output</td>
</tr></table>
<div class="reghdr1">PORTA_PCR1</div>
<div class="regdiag">
<table class="regtbl">
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Bit</td><td>31</td><td>30</td><td>29</td><td>28</td><td>27</td><td>26</td><td>25</td><td>24</td><td>23</td>
<td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">R</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">ISF</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="4" rowspan="2">IRQC</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">W</td>
</tr>
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Reset</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
</tr>
</table>
<table class="regtbl">
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Bit</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td>
<td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">R</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="3" rowspan="2">MUX</td>
<td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">DSE</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td>
<td colspan="1" rowspan="2">PFE</td><td colspan="1" rowspan="2">-</td><td colspan="1" rowspan="2">SRE</td>
<td colspan="1" rowspan="2">PE</td><td colspan="1" rowspan="2">PS</td>
</tr>
<tr>
<td class="trd1c">W</td>
</tr>
<tr class="trd1r">
<td class="trd1c">Reset</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td>
</tr>
</table>
        
</div>
<table class="regtbl2"><tr><td class="trowtit" colspan="2">Address</td><td colspan="2">0x40049004</td></tr>
<tr class="trowtit"><td  class="trowtit" colspan="2">Initial value</td><td colspan="2">0x00000101</td></tr>
<tr class="trowtit"><td  class="trowtit" colspan="2">After-reset value</td><td colspan="2">0x00000001</td></tr>
<tr><td class="ttitle2">Bit</td><td class="ttitle2">Field</td><td class="ttitle2">Value</td><td class="ttitle2">Description</td></tr>
<tr><td>24</td><td>ISF</td><td>0x00</td><td>Interrupt Status Flag</td>
<tr><td>16 - 19</td><td>IRQC</td><td>0x00</td><td>Interrupt Configuration</td>
<tr><td>8 - 10</td><td>MUX</td><td>0x00</td><td>Pin Mux Control</td>
<tr><td>6</td><td>DSE</td><td>0x00</td><td>Drive Strength Enable</td>
<tr><td>4</td><td>PFE</td><td>0x00</td><td>Passive Filter Enable</td>
<tr><td>2</td><td>SRE</td><td>0x00</td><td>Slew Rate Enable</td>
<tr><td>1</td><td>PE</td><td>0x00</td><td>Pull Enable</td>
<tr><td>0</td><td>PS</td><td>0x01</td><td>Pull Select</td>
</tr></table>
*/
/*!
\page BitIoLdd1_settings Component Settings
\code
**          Component name                                 : BitIoLdd1
**          Pin for I/O                                    : PTA1/UART0_RX/FTM2_CH0/CMP0_OUT/FTM2_QD_PHA/FTM1_CH1
**          Direction                                      : Output
**          Initialization                                 : 
**            Init. direction                              : Output
**            Init. value                                  : 0
**            Auto initialization                          : yes
**          Safe mode                                      : no
<h1>
\endcode
*/
