<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
  <PE_product_version v="version 10.5 for Freescale Microcontrollers" />
  <PE_core_version v="Processor Expert Version 0521" />
  <CPU_Bean name="Cpu" type="MKV10Z32LF7">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Cpu" />
      <CPU_type v="MKV10Z32VLF7" />
      <group name="Low power mode settings">
        <EmptySection_DummyValue />
      </group>
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <Event_module_name v="Events" />
    </Events>
    <Compiler v="GNU C Compiler" />
    <CompilerProperties>
      <Compiler v="GNU C Compiler" />
      <enumgroup name="Unhandled vectors" v="One handler for all">
        <EmptySection_DummyValue />
      </enumgroup>
      <boolgroup name="Generate debugger files" v="no" />
      <group name="Startup">
        <Add_startup_file v="yes" />
      </group>
      <boolgroup name="Generate linker file" v="yes">
        <Stack_size v="256" />
        <Heap_size v="0" />
        <Set_memory_segments_to_default v="Click to set default &amp;gt;" />
        <Default_memory_for_interrupts v="INTERNAL FLASH" />
        <Default_memory_for_code v="INTERNAL FLASH" />
        <Default_memory_for_data v="INTERNAL RAM" />
        <list name="ROM/RAM Areas" v="4">
          <group name="MemoryArea0">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_interrupts" />
              <Qualifier v="RX" />
              <Address v="0" />
              <Size v="192" />
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea1">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Disabled" />
          </group>
          <group name="MemoryArea2">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_text" />
              <Qualifier v="RX" />
              <Address v="1040" />
              <Size v="31728" />
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea3">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="m_data" />
              <Qualifier v="RW" />
              <Address v="536868864" />
              <Size v="8192" />
            </boolgroup>
          </group>
        </list>
      </boolgroup>
    </CompilerProperties>
  </CPU_Bean>
  <Bean name="Pins1" type="PinSettings">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Pins1" />
      <PinSettings_IP_Block v="PinSettings" />
      <Processor v="MKV10Z32LF7" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Enable_Push_Pull" type="BitIO">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Enable_Push_Pull" />
      <Pin_for_I_O v="PTA1/UART0_RX/FTM2_CH0/CMP0_OUT/FTM2_QD_PHA/FTM1_CH1" />
      <inhrbean type="BitIO_LDD">
        <Enabled v="Y" />
        <Template v="BitIO_LDD" />
        <Properties>
          <Component_name v="BitIoLdd1" />
          <Pin_for_I_O v="PTA1/UART0_RX/FTM2_CH0/CMP0_OUT/FTM2_QD_PHA/FTM1_CH1" />
          <Direction v="Output" />
          <group name="Initialization">
            <Init__direction v="Output" />
            <Init__value v="0" />
            <Auto_initialization v="yes" />
          </group>
          <Safe_mode v="no" />
        </Properties>
        <Methods>
          <Init v="generate code" />
          <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetVal v="generate code" />
          <PutVal v="generate code" />
          <ClrVal v="generate code" />
          <SetVal v="generate code" />
          <NegVal v="don&amp;apos;t generate code" />
          <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
        </Methods>
        <Events>
          <EmptySection_DummyValue />
        </Events>
      </inhrbean>
      <Direction v="Output" />
      <group name="Initialization">
        <Init__direction v="Output" />
        <Init__value v="0" />
      </group>
      <Safe_mode v="no" />
      <Optimization_for v="speed" />
    </Properties>
    <Methods>
      <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetVal v="generate code" />
      <PutVal v="generate code" />
      <ClrVal v="generate code" />
      <SetVal v="generate code" />
      <NegVal v="don&amp;apos;t generate code" />
      <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="FTM1_Power_Supply" type="Init_FTM">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="FTM1_Power_Supply" />
      <Device v="FTM1" />
      <group name="Settings">
        <Clock_gate v="Enabled" />
        <group name="Clock settings">
          <Clock_source v="System clock" />
          <Prescaler v="divide by 1" />
          <Counter_frequency v="75 MHz" />
          <Counter_init v="0" />
          <Modulo_counter v="1250" />
          <Period v="16.680 us" />
          <group name="Deadtime">
            <Deadtime_prescaler v="divide by 1" />
            <Deadtime_value v="0" />
            <Deadtime_delay v="DISABLED" />
          </group>
          <Num_of_timer_overflows v="0" />
        </group>
        <FTM_mode v="Enabled" />
        <BDM_mode v="FTM counter stopped; channels outputs forced to safe value" />
        <Global_time_base v="Disabled" />
        <Global_time_base_output v="Disabled" />
        <Write_protection v="Disabled" />
        <group name="Quadrature decoder">
          <Quadrature_decoder v="Disabled" />
          <Quadrature_decoder_mode v="Phase A / Phase B" />
          <Phase_A_input_polarity v="Normal" />
          <Phase_B_input_polarity v="Normal" />
          <Phase_A_input_filter v="Disabled" />
          <Phase_B_input_filter v="Disabled" />
        </group>
        <group name="Combined channels">
          <group name="Channels 0 and 1">
            <Complementary_mode v="Disabled" />
            <Fault_control v="Disabled" />
            <Synchronization v="Enabled" />
            <Deadtime v="Disabled" />
            <Inverting v="Disabled" />
          </group>
        </group>
        <group name="Synchronization">
          <enumgroup name="Synchronization mode" v="HW/SW sync">
            <group name="HW trigger sync">
              <CNT v="Disabled" />
              <CNTIN_MOD_C_n_V v="Disabled" />
              <OUTMASK v="Disabled" />
              <INVCTRL v="Disabled" />
              <SWOCTRL v="Disabled" />
            </group>
            <group name="SW trigger sync">
              <CNT v="Enabled" />
              <CNTIN_MOD_C_n_V v="Enabled" />
              <OUTMASK v="Disabled" />
              <INVCTRL v="Disabled" />
              <SWOCTRL v="Disabled" />
            </group>
          </enumgroup>
          <HW_trigger_mode v="Disabled" />
          <CNTIN_synchronization v="Disabled" />
          <INVCTRL_synchronization v="Disabled" />
          <SWOCTRL_synchronization v="Disabled" />
          <Software_Trigger v="Disabled" />
          <OUTMASK_synchronization v="Disabled" />
          <Minimum_loading_point v="Disabled" />
          <Maximum_loading_point v="Disabled" />
        </group>
        <group name="External triggers">
          <Counter_init_trigger v="Disabled" />
          <Channel_0_trigger v="Disabled" />
          <Channel_1_trigger v="Disabled" />
        </group>
        <group name="Fault control settings">
          <Fault_control_mode v="Disabled" />
          <Fault_input_filter_value v="Disabled" />
          <Fault_input_0_filter v="Disabled" />
          <Fault_input_0_polarity v="Low" />
        </group>
      </group>
      <group name="Channels">
        <boolgroup name="Channel 0" v="Enabled">
          <enumgroup name="Channel mode" v="Center-aligned PWM">
            <PWM_polarity v="High-true" />
            <Channel_value_register v="0" />
          </enumgroup>
          <Input_capture_filter v="Disabled" />
          <enumgroup name="Software output control" v="Disabled">
            <EmptySection_DummyValue />
          </enumgroup>
          <boolgroup name="Pin" v="Enabled">
            <Pin v="ADC1_SE6/PTD6/LLWU_P15/SPI0_PCS3/UART0_RX/FTM0_CH0/FTM1_CH0/FTM0_FLT0" />
          </boolgroup>
          <group name="Interrupt/DMA">
            <Interrupt v="INT_FTM1" />
            <Channel_interrupt v="Disabled" />
            <DMA_request v="Disabled" />
          </group>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Channel 1" v="Enabled">
          <enumgroup name="Channel mode" v="Center-aligned PWM">
            <PWM_polarity v="Low-true" />
            <Channel_value_register v="2501" />
          </enumgroup>
          <Input_capture_filter v="Disabled" />
          <enumgroup name="Software output control" v="Disabled">
            <EmptySection_DummyValue />
          </enumgroup>
          <boolgroup name="Pin" v="Enabled">
            <Pin v="PTD7/UART0_TX/FTM0_CH1/FTM1_CH1/FTM0_FLT1" />
          </boolgroup>
          <group name="Interrupt/DMA">
            <Interrupt v="INT_FTM1" />
            <Channel_interrupt v="Disabled" />
            <DMA_request v="Disabled" />
          </group>
        </boolgroup>
      </group>
      <group name="Pins">
        <group name="Fault pins">
          <boolgroup name="Fault pin 0" v="Disabled" />
        </group>
        <boolgroup name="External clock pin" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Phase A Input pin" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Phase B Input pin" v="Disabled" />
        <group name="HW Synchronization triggers">
          <boolgroup name="Hardware Trigger 0" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Hardware Trigger 1" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Hardware Trigger 2" v="Disabled" />
        </group>
      </group>
      <group name="Interrupts">
        <group name="Channels / Timer overflow / Fault">
          <Interrupt v="INT_FTM1" />
          <Interrupt_request v="Disabled" />
          <Interrupt_priority v="&amp;lt;Automatic&amp;gt;" />
          <ISR_Name v="" />
          <Channels_interrupt_DMA v="See the respective Channel settings" />
          <Timer_overflow_interrupt v="Disabled" />
          <Fault_interrupt v="Disabled" />
        </group>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Initialize_the_Channels_Output v="no" />
        <Load_enable v="no" />
        <Channel_0_load_select v="no" />
        <Channel_1_load_select v="no" />
        <Call_Init_method v="no" />
        <Utilize_after_reset_values v="default" />
      </group>
    </Properties>
    <Methods>
      <Init v="generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="LED_Green" type="BitIO">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="LED_Green" />
      <Pin_for_I_O v="PTD4/LLWU_P14/SPI0_PCS1/UART0_RTS_b/FTM0_CH4/FTM2_CH0/EWM_IN" />
      <inhrbean type="BitIO_LDD">
        <Enabled v="Y" />
        <Template v="BitIO_LDD" />
        <Properties>
          <Component_name v="BitIoLdd2" />
          <Pin_for_I_O v="PTD4/LLWU_P14/SPI0_PCS1/UART0_RTS_b/FTM0_CH4/FTM2_CH0/EWM_IN" />
          <Direction v="Output" />
          <group name="Initialization">
            <Init__direction v="Output" />
            <Init__value v="0" />
            <Auto_initialization v="yes" />
          </group>
          <Safe_mode v="yes" />
        </Properties>
        <Methods>
          <Init v="generate code" />
          <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetVal v="generate code" />
          <PutVal v="generate code" />
          <ClrVal v="generate code" />
          <SetVal v="generate code" />
          <NegVal v="don&amp;apos;t generate code" />
          <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
        </Methods>
        <Events>
          <EmptySection_DummyValue />
        </Events>
      </inhrbean>
      <Direction v="Output" />
      <group name="Initialization">
        <Init__direction v="Output" />
        <Init__value v="0" />
      </group>
      <Safe_mode v="yes" />
      <Optimization_for v="speed" />
    </Properties>
    <Methods>
      <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetVal v="generate code" />
      <PutVal v="generate code" />
      <ClrVal v="generate code" />
      <SetVal v="generate code" />
      <NegVal v="don&amp;apos;t generate code" />
      <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="LED_Orange" type="BitIO">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="LED_Orange" />
      <Pin_for_I_O v="ADC0_SE3/PTD5/SPI0_PCS2/UART0_CTS_b/FTM0_CH5/FTM2_CH1/EWM_OUT_b" />
      <inhrbean type="BitIO_LDD">
        <Enabled v="Y" />
        <Template v="BitIO_LDD" />
        <Properties>
          <Component_name v="BitIoLdd4" />
          <Pin_for_I_O v="ADC0_SE3/PTD5/SPI0_PCS2/UART0_CTS_b/FTM0_CH5/FTM2_CH1/EWM_OUT_b" />
          <Direction v="Output" />
          <group name="Initialization">
            <Init__direction v="Output" />
            <Init__value v="0" />
            <Auto_initialization v="yes" />
          </group>
          <Safe_mode v="yes" />
        </Properties>
        <Methods>
          <Init v="generate code" />
          <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetVal v="generate code" />
          <PutVal v="generate code" />
          <ClrVal v="generate code" />
          <SetVal v="generate code" />
          <NegVal v="don&amp;apos;t generate code" />
          <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
        </Methods>
        <Events>
          <EmptySection_DummyValue />
        </Events>
      </inhrbean>
      <Direction v="Output" />
      <group name="Initialization">
        <Init__direction v="Output" />
        <Init__value v="0" />
      </group>
      <Safe_mode v="yes" />
      <Optimization_for v="speed" />
    </Properties>
    <Methods>
      <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetVal v="generate code" />
      <PutVal v="generate code" />
      <ClrVal v="generate code" />
      <SetVal v="generate code" />
      <NegVal v="don&amp;apos;t generate code" />
      <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="AD1" type="ADC">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="AD1" />
      <A_D_converter v="ADC1" />
      <Sharing v="Disabled" />
      <inhrbean type="ADC_LDD">
        <Enabled v="Y" />
        <Template v="ADC_LDD" />
        <Properties>
          <Component_name v="AdcLdd1" />
          <A_D_converter v="ADC1" />
          <Discontinuous_mode v="no" />
          <boolgroup name="Interrupt service/event" v="Enabled">
            <A_D_interrupt v="INT_ADC1" />
            <A_D_interrupt_priority v="medium priority" />
            <ISR_Name v="AdcLdd1_MeasurementCompleteInterrupt" />
          </boolgroup>
          <boolgroup name="DMA" v="Disabled" />
          <list name="A/D channel list" v="1">
            <group name="Channel 0">
              <enumgroup name="Channel mode" v="Differential">
                <group name="Input">
                  <A_D_channel__pin_ v="ADC0_SE6/ADC1_SE1/ADC1_DP1/PTE18/SPI0_SOUT/UART1_CTS_b/I2C0_SDA/SPI0_SIN" />
                </group>
                <group name="Negative input">
                  <A_D_channel__pin_ v="ADC0_SE7/ADC1_SE7/ADC1_DM1/PTE19/SPI0_SIN/UART1_RTS_b/I2C0_SCL/SPI0_SOUT" />
                </group>
              </enumgroup>
            </group>
          </list>
          <boolgroup name="Static sample groups" v="Disabled" />
          <A_D_resolution v="16 bits" />
          <Low_power_mode v="Disabled" />
          <High_speed_conversion_mode v="Enabled" />
          <Asynchro_clock_output v="Disabled" />
          <Sample_time v="24 clock periods" />
          <Number_of_conversions v="1" />
          <Conversion_time v="3.76 &amp;#181;s" />
          <ADC_clock v="12.5 MHz (80 ns)" />
          <Single_conversion_time___Single_ended v="4.2 us" />
          <Single_conversion_time___Differential v="4.92 us" />
          <Additional_conversion_time___Single_ended v="3.76 us" />
          <Additional_conversion_time___Differential v="4.48 us" />
          <Result_type v="signed 16 bits, right justified" />
          <boolgroup name="Trigger" v="Disabled" />
          <group name="Voltage reference">
            <group name="High voltage reference">
              <Volt__ref__pin v="&amp;lt;Automatic&amp;gt;" />
            </group>
            <group name="Low voltage reference">
              <Volt__ref__pin v="&amp;lt;Automatic&amp;gt;" />
            </group>
          </group>
          <group name="Initialization">
            <Enabled_in_init__code v="no" />
            <group name="Event mask">
              <OnMeasurementComplete v="Enabled" />
              <OnError v="Disabled" />
            </group>
          </group>
        </Properties>
        <Methods>
          <Init v="generate code" />
          <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
          <Enable v="generate code" />
          <Disable v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetEventMask v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetEventMask v="generate code" />
          <StartSingleMeasurement v="generate code" />
          <StartLoopMeasurement v="don&amp;apos;t generate code" />
          <StartSingleTriggeredMeasurement v="don&amp;apos;t generate code" />
          <StartLoopTriggeredMeasurement v="don&amp;apos;t generate code" />
          <CancelMeasurement v="generate code" />
          <GetMeasuredValues v="generate code" />
          <SelectSampleGroup v="don&amp;apos;t generate code" />
          <CreateSampleGroup v="generate code" />
          <GetMeasurementCompleteStatus v="generate code" />
          <EnableAutoCompare v="don&amp;apos;t generate code" />
          <DisableAutoCompare v="don&amp;apos;t generate code" />
          <StartCalibration v="generate code" />
          <GetCalibrationResultStatus v="generate code" />
          <SetOperationMode v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetDriverState v="don&amp;apos;t generate code" />
          <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetBuffer v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetError v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetMeasuredSamplesCount v="don&amp;apos;t generate code" />
        </Methods>
        <Events>
          <Event_module_name v="Events" />
          <event name="OnMeasurementComplete" v="generate code">
            <Event_procedure_name v="AdcLdd1_OnMeasurementComplete" />
          </event>
          <event name="OnError" v="don&amp;apos;t generate code" />
        </Events>
      </inhrbean>
      <boolgroup name="Interrupt service/event" v="Enabled">
        <A_D_interrupt v="INT_ADC1" />
        <A_D_interrupt_priority v="medium priority" />
      </boolgroup>
      <list name="A/D channels" v="1">
        <group name="Channel0">
          <A_D_channel__pin_ v="ADC0_SE6/ADC1_SE1/ADC1_DP1/PTE18/SPI0_SOUT/UART1_CTS_b/I2C0_SDA/SPI0_SIN" />
          <boolgroup name="Mode select" v="Differential">
            <A_D_channel__pin_ v="ADC0_SE7/ADC1_SE7/ADC1_DM1/PTE19/SPI0_SIN/UART1_RTS_b/I2C0_SCL/SPI0_SOUT" />
          </boolgroup>
        </group>
      </list>
      <A_D_resolution v="16 bits" />
      <Conversion_time v="3.76 &amp;#181;s" />
      <Low_power_mode v="Disabled" />
      <High_speed_conversion_mode v="Enabled" />
      <Asynchro_clock_output v="Disabled" />
      <Sample_time v="20 = long" />
      <boolgroup name="Internal trigger" v="Disabled" />
      <Number_of_conversions v="2" />
      <group name="Initialization">
        <Enabled_in_init__code v="no" />
        <Events_enabled_in_init_ v="no" />
      </group>
      <group name="CPU clock/speed selection">
        <High_speed_mode v="This component enabled" />
        <Low_speed_mode v="This component disabled" />
        <Slow_speed_mode v="This component disabled" />
      </group>
    </Properties>
    <Methods>
      <Enable v="generate code" />
      <Disable v="don&amp;apos;t generate code" />
      <EnableEvent v="generate code" />
      <DisableEvent v="don&amp;apos;t generate code" />
      <Start v="don&amp;apos;t generate code" />
      <Stop v="don&amp;apos;t generate code" />
      <Measure v="generate code" />
      <MeasureChan v="generate code" />
      <EnableExtChanTrigger v="don&amp;apos;t generate code" />
      <EnableIntChanTrigger v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetValue v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetChanValue v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetValue8 v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetChanValue8 v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetValue16 v="generate code" />
      <GetChanValue16 v="generate code" />
      <Calibrate v="generate code" />
      <GetCalibrationStatus v="don&amp;apos;t generate code" />
      <EnableAsynchroClock v="don&amp;apos;t generate code" />
      <DisableAsynchroClock v="don&amp;apos;t generate code" />
      <EnableAutoCompare v="don&amp;apos;t generate code" />
      <EnableRangeAutoCompare v="don&amp;apos;t generate code" />
      <DisableAutoCompare v="don&amp;apos;t generate code" />
      <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <Event_module_name v="Events" />
      <event name="BeforeNewSpeed" v="don&amp;apos;t generate code" />
      <event name="AfterNewSpeed" v="don&amp;apos;t generate code" />
      <event name="OnEnd" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AD1_OnEnd" />
        <Priority v="same as interrupt" />
      </event>
      <event name="OnCalibrationEnd" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AD1_OnCalibrationEnd" />
        <Priority v="same as interrupt" />
      </event>
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="LED_Red" type="BitIO">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="LED_Red" />
      <Pin_for_I_O v="PTA2/UART0_TX/FTM2_CH1/CMP1_OUT/FTM2_QD_PHB/FTM1_CH0" />
      <inhrbean type="BitIO_LDD">
        <Enabled v="Y" />
        <Template v="BitIO_LDD" />
        <Properties>
          <Component_name v="BitIoLdd3" />
          <Pin_for_I_O v="PTA2/UART0_TX/FTM2_CH1/CMP1_OUT/FTM2_QD_PHB/FTM1_CH0" />
          <Direction v="Output" />
          <group name="Initialization">
            <Init__direction v="Output" />
            <Init__value v="0" />
            <Auto_initialization v="yes" />
          </group>
          <Safe_mode v="yes" />
        </Properties>
        <Methods>
          <Init v="generate code" />
          <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetVal v="generate code" />
          <PutVal v="generate code" />
          <ClrVal v="generate code" />
          <SetVal v="generate code" />
          <NegVal v="don&amp;apos;t generate code" />
          <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
        </Methods>
        <Events>
          <EmptySection_DummyValue />
        </Events>
      </inhrbean>
      <Direction v="Output" />
      <group name="Initialization">
        <Init__direction v="Output" />
        <Init__value v="0" />
      </group>
      <Safe_mode v="yes" />
      <Optimization_for v="speed" />
    </Properties>
    <Methods>
      <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetVal v="generate code" />
      <PutVal v="generate code" />
      <ClrVal v="generate code" />
      <SetVal v="generate code" />
      <NegVal v="don&amp;apos;t generate code" />
      <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="FTM0_Audio" type="Init_FTM">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="FTM0_Audio" />
      <Device v="FTM0" />
      <group name="Settings">
        <Clock_gate v="Enabled" />
        <group name="Clock settings">
          <Clock_source v="System clock" />
          <Prescaler v="divide by 1" />
          <Counter_frequency v="75 MHz" />
          <Counter_init v="0" />
          <Modulo_counter v="1024" />
          <Period v="13.667 us" />
          <group name="Deadtime">
            <Deadtime_prescaler v="divide by 1" />
            <Deadtime_value v="4" />
            <Deadtime_delay v="0.053 us" />
          </group>
          <Num_of_timer_overflows v="0" />
        </group>
        <FTM_mode v="Disabled" />
        <BDM_mode v="FTM counter stopped; channels outputs forced to safe value" />
        <Global_time_base v="Disabled" />
        <Global_time_base_output v="Disabled" />
        <Write_protection v="Disabled" />
        <group name="Combined channels">
          <group name="Channels 0 and 1">
            <Complementary_mode v="Enabled" />
            <Fault_control v="Disabled" />
            <Synchronization v="Disabled" />
            <Deadtime v="Enabled" />
            <Inverting v="Disabled" />
          </group>
          <group name="Channels 2 and 3">
            <Complementary_mode v="Enabled" />
            <Fault_control v="Disabled" />
            <Synchronization v="Disabled" />
            <Deadtime v="Enabled" />
            <Inverting v="Disabled" />
          </group>
          <group name="Channels 4 and 5">
            <Complementary_mode v="Disabled" />
            <Fault_control v="Disabled" />
            <Synchronization v="Disabled" />
            <Deadtime v="Disabled" />
            <Inverting v="Disabled" />
          </group>
        </group>
        <group name="Synchronization">
          <enumgroup name="Synchronization mode" v="Disabled">
            <Counter_reinitialization v="Disabled" />
          </enumgroup>
          <HW_trigger_mode v="Disabled" />
          <CNTIN_synchronization v="Disabled" />
          <INVCTRL_synchronization v="Disabled" />
          <SWOCTRL_synchronization v="Disabled" />
          <Software_Trigger v="Disabled" />
          <OUTMASK_synchronization v="Disabled" />
          <Minimum_loading_point v="Disabled" />
          <Maximum_loading_point v="Disabled" />
        </group>
        <group name="External triggers">
          <Counter_init_trigger v="Disabled" />
          <Channel_0_trigger v="Disabled" />
          <Channel_1_trigger v="Disabled" />
          <Channel_2_trigger v="Disabled" />
          <Channel_3_trigger v="Disabled" />
          <Channel_4_trigger v="Disabled" />
          <Channel_5_trigger v="Disabled" />
        </group>
        <group name="Fault control settings">
          <Fault_control_mode v="Disabled" />
          <Fault_input_filter_value v="Disabled" />
          <Fault_input_0_filter v="Disabled" />
          <Fault_input_0_polarity v="High" />
          <Fault_input_1_filter v="Disabled" />
          <Fault_input_1_polarity v="High" />
          <Fault_input_2_filter v="Disabled" />
          <Fault_input_2_polarity v="High" />
          <Fault_input_3_filter v="Disabled" />
          <Fault_input_3_polarity v="High" />
        </group>
      </group>
      <group name="Channels">
        <boolgroup name="Channel 0" v="Enabled">
          <enumgroup name="Channel mode" v="Edge-aligned PWM">
            <PWM_polarity v="High-true" />
            <Channel_value_register v="512" />
          </enumgroup>
          <Input_capture_filter v="Disabled" />
          <enumgroup name="Software output control" v="Disabled">
            <EmptySection_DummyValue />
          </enumgroup>
          <boolgroup name="Pin" v="Enabled">
            <Pin v="ADC1_SE3/PTC1/LLWU_P6/SPI0_PCS3/UART1_RTS_b/FTM0_CH0/FTM2_CH0" />
          </boolgroup>
          <group name="Interrupt/DMA">
            <Interrupt v="INT_FTM0" />
            <Channel_interrupt v="Disabled" />
            <DMA_request v="Disabled" />
          </group>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Channel 1" v="Enabled">
          <enumgroup name="Channel mode" v="Edge-aligned PWM">
            <PWM_polarity v="Low-true" />
            <Channel_value_register v="512" />
          </enumgroup>
          <Input_capture_filter v="Disabled" />
          <enumgroup name="Software output control" v="Disabled">
            <EmptySection_DummyValue />
          </enumgroup>
          <boolgroup name="Pin" v="Enabled">
            <Pin v="PTE25/FTM0_CH1/I2C0_SDA/EWM_IN" />
          </boolgroup>
          <group name="Interrupt/DMA">
            <Interrupt v="INT_FTM0" />
            <Channel_interrupt v="Disabled" />
            <DMA_request v="Disabled" />
          </group>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Channel 2" v="Enabled">
          <enumgroup name="Channel mode" v="Edge-aligned PWM">
            <PWM_polarity v="Low-true" />
            <Channel_value_register v="512" />
          </enumgroup>
          <Input_capture_filter v="Disabled" />
          <enumgroup name="Software output control" v="Disabled">
            <EmptySection_DummyValue />
          </enumgroup>
          <boolgroup name="Pin" v="Enabled">
            <Pin v="CMP1_IN1/PTC3/LLWU_P7/SPI0_PCS1/UART1_RX/FTM0_CH2/CLKOUT" />
          </boolgroup>
          <group name="Interrupt/DMA">
            <Interrupt v="INT_FTM0" />
            <Channel_interrupt v="Disabled" />
            <DMA_request v="Disabled" />
          </group>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Channel 3" v="Enabled">
          <enumgroup name="Channel mode" v="Edge-aligned PWM">
            <PWM_polarity v="High-true" />
            <Channel_value_register v="512" />
          </enumgroup>
          <Input_capture_filter v="Disabled" />
          <enumgroup name="Software output control" v="Disabled">
            <EmptySection_DummyValue />
          </enumgroup>
          <boolgroup name="Pin" v="Enabled">
            <Pin v="PTC4/LLWU_P8/SPI0_PCS0/SS_b/UART1_TX/FTM0_CH3/CMP1_OUT" />
          </boolgroup>
          <group name="Interrupt/DMA">
            <Interrupt v="INT_FTM0" />
            <Channel_interrupt v="Disabled" />
            <DMA_request v="Disabled" />
          </group>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Channel 4" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Channel 5" v="Disabled" />
      </group>
      <group name="Pins">
        <group name="Fault pins">
          <boolgroup name="Fault pin 0" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Fault pin 1" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Fault pin 2" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Fault pin 3" v="Disabled" />
        </group>
        <boolgroup name="External clock pin" v="Disabled" />
        <group name="HW Synchronization triggers">
          <boolgroup name="Hardware Trigger 0" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Hardware Trigger 1" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Hardware Trigger 2" v="Disabled" />
        </group>
      </group>
      <group name="Interrupts">
        <group name="Channels / Timer overflow / Fault">
          <Interrupt v="INT_FTM0" />
          <Interrupt_request v="Enabled" />
          <Interrupt_priority v="0" />
          <ISR_Name v="FTM0_Timer_Overflow_ISR" />
          <Channels_interrupt_DMA v="See the respective Channel settings" />
          <Timer_overflow_interrupt v="Enabled" />
          <Fault_interrupt v="Disabled" />
        </group>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Initialize_the_Channels_Output v="no" />
        <Load_enable v="no" />
        <Channel_0_load_select v="no" />
        <Channel_1_load_select v="no" />
        <Channel_2_load_select v="no" />
        <Channel_3_load_select v="no" />
        <Channel_4_load_select v="no" />
        <Channel_5_load_select v="no" />
        <Call_Init_method v="no" />
        <Utilize_after_reset_values v="default" />
      </group>
    </Properties>
    <Methods>
      <Init v="generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="PTC0_Debug_Pin" type="BitIO">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="PTC0_Debug_Pin" />
      <Pin_for_I_O v="ADC1_SE11/PTC0/SPI0_PCS4/PDB0_EXTRG/CMP0_OUT/FTM0_FLT0/SPI0_PCS0/SS_b" />
      <inhrbean type="BitIO_LDD">
        <Enabled v="Y" />
        <Template v="BitIO_LDD" />
        <Properties>
          <Component_name v="BitIoLdd5" />
          <Pin_for_I_O v="ADC1_SE11/PTC0/SPI0_PCS4/PDB0_EXTRG/CMP0_OUT/FTM0_FLT0/SPI0_PCS0/SS_b" />
          <Direction v="Output" />
          <group name="Initialization">
            <Init__direction v="Output" />
            <Init__value v="0" />
            <Auto_initialization v="yes" />
          </group>
          <Safe_mode v="yes" />
        </Properties>
        <Methods>
          <Init v="generate code" />
          <Deinit v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
          <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetVal v="generate code" />
          <PutVal v="generate code" />
          <ClrVal v="generate code" />
          <SetVal v="generate code" />
          <NegVal v="generate code" />
          <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
          <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
        </Methods>
        <Events>
          <EmptySection_DummyValue />
        </Events>
      </inhrbean>
      <Direction v="Output" />
      <group name="Initialization">
        <Init__direction v="Output" />
        <Init__value v="0" />
      </group>
      <Safe_mode v="yes" />
      <Optimization_for v="speed" />
    </Properties>
    <Methods>
      <GetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetDir v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetInput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <SetOutput v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetVal v="generate code" />
      <PutVal v="generate code" />
      <ClrVal v="generate code" />
      <SetVal v="generate code" />
      <NegVal v="generate code" />
      <ConnectPin v="don&amp;apos;t generate code" />
      <GetRawVal v="don&amp;apos;t generate code" />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
</PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>

