<PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
  <PE_product_version v="version 2.99 Processor Expert for Freescale 56800/E family"/>
  <PE_core_version v="Processor Expert Version 0417"/>

  <CPU_Bean name="Cpu" type="56F8006_48_LQFP">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="Cpu"/>
      <CPU_type v="MC56F8006_48_LQFP"/>
      <group name="Clock settings">
        <Oscillator_frequency__MHz_ v="8"/>
        <Clock_source v="On-chip relaxation oscillator"/>
        <Low_power_oscillator v="Disabled"/>
      </group>
      <Initialization_priority v="minimal priority"/>
      <Saturation_mode v="Disabled"/>
      <boolgroup name="Initialize shadow registers" v="no" />
      <enumgroup name="Initialize unused I/O pins" v="no initialization">
      </enumgroup>
      <group name="Internal peripherals">
        <group name="SIM module">
          <Wait_disable_mode v="Enabled"/>
          <Stop_disable_mode v="Enabled"/>
          <OnCE_clock_to_core v="Enabled when core TAP is enabled"/>
          <CLKO_0_select v="Continuous system clock"/>
          <boolgroup name="CLKOUT_0 mode" v="Disabled" />
          <CLKO_1_select v="Continuous system clock"/>
          <boolgroup name="CLKOUT_1 mode" v="Disabled" />
        </group>
        <group name="Power management">
          <LVI_reset v="Enabled"/>
          <Partial_power_down v="Disabled"/>
          <Low_power_regulator_control v="Disabled"/>
          <Low_power_wake_up_on_interrupt v="Remain in standby"/>
          <Bandgap_buffer v="Disabled"/>
          <LVI_detect_level v="1.86 V"/>
          <Register_protection v="Write protection off"/>
        </group>
        <boolgroup name="Flash security &amp; protection" v="Disabled" />
        <group name="Peripheral clocks">
          <TA0_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <TA0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <TA1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <TA1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PIT_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PIT_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PDB_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PDB_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <COP_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <COP_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PWM_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PWM_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <SPI_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <SPI_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <SCI_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <SCI_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <I2C_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <I2C_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PGA0_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PGA0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PGA1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PGA1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <ADC0_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <ADC0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <ADC1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <ADC1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <HSCMP0_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <HSCMP0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <HSCMP1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <HSCMP1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <HSCMP2_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <HSCMP2_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
        </group>
        <group name="Peripheral clock rates">
          <TMR_clock_rate v="Auto select"/>
          <PWM_clock_rate v="Auto select"/>
          <SCI_clock_rate v="Auto select"/>
        </group>
        <group name="I/O module">
          <group name="GPIOA">
            <Drive_strength_for_GPIOA0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOB">
            <Drive_strength_for_GPIOB0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOC">
            <Drive_strength_for_GPIOC0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOD">
            <Drive_strength_for_GPIOD0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOD1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOD2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOD3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD3 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOE">
            <Drive_strength_for_GPIOE0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOF">
            <Drive_strength_for_GPIOF0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOF1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOF2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOF3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF3 v="Fast"/>
          </group>
        </group>
      </group>
      <group name="CPU interrupts">
        <boolgroup name="Interrupt SW0" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt SW1" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt SW2" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt SW3" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt LP" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt PLL" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt LVI" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt Illegal Instruction" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt Misalign Access" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt HW Stack Overflow" v="Disabled" />
      </group>
      <group name="Enabled speed modes">
        <boolgroup name="High speed mode" v="Enabled">
          <System_clock__IP_Bus_ v="32"/>
          <boolgroup name="PLL clock" v="Enabled">
            <PLL_clock_frequency v="192"/>
            <Enable_PLL_after_reset v="yes"/>
          </boolgroup>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Low speed mode" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Slow speed mode" v="Disabled" />
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <SetHighSpeed v="don&apos;t generate code"/>
      <SetLowSpeed v="don&apos;t generate code"/>
      <SetSlowSpeed v="don&apos;t generate code"/>
      <GetSpeedMode v="don&apos;t generate code"/>
      <EnableInt v="generate code"/>
      <DisableInt v="generate code"/>
      <GetResetSource v="don&apos;t generate code"/>
      <SetWaitMode v="generate code"/>
      <SetStopMode v="generate code"/>
      <GetBusFreqHz v="don&apos;t generate code"/>
      <OpenBackDoor v="don&apos;t generate code"/>
      <InitShadowRegs v="don&apos;t generate code"/>
      <Delay100US v="don&apos;t generate code"/>
      <EnablePLL v="don&apos;t generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
      <Event_module_name v="Events"/>
      <event name="OnReset" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT0" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT1" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT2" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT3" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINTLP" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnPLLError" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnIllegalOpcode" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnMisalignData" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnHWStackError" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnLVI" v="don&apos;t generate code" />
    </Events>
    <Compiler v="CodeWarrior DSP C Compiler"/>

    <CompilerProperties>
      <Compiler v="CodeWarrior DSP C Compiler"/>
      <PESL_support v="no"/>
      <Unhandled_interrupts v="One handler for all"/>
      <group name="User initialization">
        <User_data_declarations>
        </User_data_declarations>
        <User_code_before_PE_initialization>
        </User_code_before_PE_initialization>
        <User_code_after_PE_initialization>
        </User_code_after_PE_initialization>
      </group>
      <boolgroup name="Generate linker file" v="yes">
        <pROM_xRAM_mode v="yes"/>
        <boolgroup name="Serial bootloader support" v="no" />
        <Stack_size v="512"/>
        <Heap_size v="256"/>
        <list name="ROM/RAM Areas" v="4">
          <group name="MemoryArea0">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v=".p_Interrupts"/>
              <Address v="0"/>
              <Size v="204"/>
              <Qualifier v="RWX"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea1">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v=".p_Code"/>
              <Address v="204"/>
              <Size v="7988"/>
              <Qualifier v="RWX"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea2">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v=".x_Data"/>
              <Address v="1"/>
              <Size v="895"/>
              <Qualifier v="RW"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea3">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v=".xInternalDynamicMem"/>
              <Address v="896"/>
              <Size v="127"/>
              <Qualifier v="INTERNAL_DYNAMIC"/>
            </boolgroup>
          </group>
        </list>
      </boolgroup>
      <list name="System paths " v="0">
      </list>
      <list name="User paths " v="0">
      </list>
      <list name="Libraries" v="0">
      </list>
      <list name="User directories" v="0">
      </list>
    </CompilerProperties>
  </CPU_Bean>

  <Bean name="DFR1" type="DSP_Func_DFR">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="DFR1"/>
      <Use_assembler_files v="yes"/>
      <boolgroup name="Memory management" v="Enabled">
        <Memory_management_library v="MEM1"/>
      </boolgroup>
      <Saturation_mode v="Disabled"/>
    </Properties>

    <Methods>
      <dfr16FIR v="generate code"/>
      <dfr16FIRCreate v="generate code"/>
      <dfr16FIRHistory v="generate code"/>
      <dfr16FIRDestroy v="generate code"/>
      <dfr16FIRInit v="generate code"/>
      <dfr16FIRs v="generate code"/>
      <dfr16FIRInt v="generate code"/>
      <dfr16FIRIntCreate v="generate code"/>
      <dfr16FIRIntDestroy v="generate code"/>
      <dfr16FIRIntInit v="generate code"/>
      <dfr16FIRDec v="generate code"/>
      <dfr16FIRDecCreate v="generate code"/>
      <dfr16FIRDecDestroy v="generate code"/>
      <dfr16FIRDecInit v="generate code"/>
      <dfr16IIR v="generate code"/>
      <dfr16IIRCreate v="generate code"/>
      <dfr16IIRDestroy v="generate code"/>
      <dfr16IIRInit v="generate code"/>
      <dfr16AutoCorr v="generate code"/>
      <dfr16Corr v="generate code"/>
      <dfr16CFFT v="generate code"/>
      <dfr16CFFTCreate v="generate code"/>
      <dfr16CFFTDestroy v="generate code"/>
      <dfr16CFFTInit v="generate code"/>
      <dfr16CIFFT v="generate code"/>
      <dfr16CIFFTCreate v="generate code"/>
      <dfr16CIFFTDestroy v="generate code"/>
      <dfr16CIFFTInit v="generate code"/>
      <dfr16RFFT v="generate code"/>
      <dfr16RFFTCreate v="generate code"/>
      <dfr16RFFTDestroy v="generate code"/>
      <dfr16RFFTInit v="generate code"/>
      <dfr16RIFFT v="generate code"/>
      <dfr16RIFFTCreate v="generate code"/>
      <dfr16RIFFTDestroy v="generate code"/>
      <dfr16RIFFTInit v="generate code"/>
      <dfr16Cbitrev v="generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
    </Events>
  </Bean>

  <Bean name="MEM1" type="DSP_MEM">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="MEM1"/>
      <Internal_dynamic_memory_size_in_bytes v="254"/>
      <External_dynamic_memory_size_in_bytes v="0"/>
      <list name="ROM/RAM Areas" v="4">
        <group name="MemoryArea0">
          <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
            <Name v=".p_Interrupts"/>
            <Address v="0"/>
            <Size v="204"/>
            <Qualifier v="RWX"/>
          </boolgroup>
        </group>
        <group name="MemoryArea1">
          <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
            <Name v=".p_Code"/>
            <Address v="204"/>
            <Size v="7988"/>
            <Qualifier v="RWX"/>
          </boolgroup>
        </group>
        <group name="MemoryArea2">
          <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
            <Name v=".x_Data"/>
            <Address v="1"/>
            <Size v="895"/>
            <Qualifier v="RW"/>
          </boolgroup>
        </group>
        <group name="MemoryArea3">
          <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
            <Name v=".xInternalDynamicMem"/>
            <Address v="896"/>
            <Size v="127"/>
            <Qualifier v="INTERNAL_DYNAMIC"/>
          </boolgroup>
        </group>
      </list>
    </Properties>

    <Methods>
      <memCallocEM v="generate code"/>
      <memCallocIM v="generate code"/>
      <memFreeEM v="generate code"/>
      <memFreeIM v="generate code"/>
      <memIsAligned v="generate code"/>
      <memIsEM v="generate code"/>
      <memIsIM v="generate code"/>
      <memMallocAlignedEM v="generate code"/>
      <memMallocAlignedIM v="generate code"/>
      <memMallocEM v="generate code"/>
      <memMallocIM v="generate code"/>
      <memReallocEM v="generate code"/>
      <memReallocIM v="generate code"/>
      <memMemcpy v="generate code"/>
      <memMemset v="generate code"/>
      <memMemsetP v="generate code"/>
      <memCopyPtoX v="generate code"/>
      <memCopyXtoP v="generate code"/>
      <memCopyPtoP v="generate code"/>
      <memReadP16 v="generate code"/>
      <memReadP32 v="generate code"/>
      <memWriteP16 v="generate code"/>
      <memWriteP32 v="generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
    </Events>
  </Bean>

</PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
