<PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
  <PE_product_version v="version 2.99 Processor Expert for Freescale 56800/E family"/>
  <PE_core_version v="Processor Expert Version 0417"/>

  <CPU_Bean name="Cpu" type="56F8006_48_LQFP">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="Cpu"/>
      <CPU_type v="MC56F8006_48_LQFP"/>
      <group name="Clock settings">
        <Oscillator_frequency__MHz_ v="8"/>
        <Clock_source v="On-chip relaxation oscillator"/>
        <Low_power_oscillator v="Disabled"/>
      </group>
      <Initialization_priority v="minimal priority"/>
      <Saturation_mode v="Disabled"/>
      <boolgroup name="Initialize shadow registers" v="no" />
      <enumgroup name="Initialize unused I/O pins" v="no initialization">
      </enumgroup>
      <group name="Internal peripherals">
        <group name="SIM module">
          <Wait_disable_mode v="Enabled"/>
          <Stop_disable_mode v="Enabled"/>
          <OnCE_clock_to_core v="Enabled when core TAP is enabled"/>
          <CLKO_0_select v="Continuous system clock"/>
          <boolgroup name="CLKOUT_0 mode" v="Disabled" />
          <CLKO_1_select v="Continuous system clock"/>
          <boolgroup name="CLKOUT_1 mode" v="Disabled" />
        </group>
        <group name="Power management">
          <LVI_reset v="Enabled"/>
          <Partial_power_down v="Disabled"/>
          <Low_power_regulator_control v="Disabled"/>
          <Low_power_wake_up_on_interrupt v="Remain in standby"/>
          <Bandgap_buffer v="Disabled"/>
          <LVI_detect_level v="1.86 V"/>
          <Register_protection v="Write protection off"/>
        </group>
        <boolgroup name="Flash security &amp; protection" v="Disabled" />
        <group name="Peripheral clocks">
          <TA0_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <TA0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <TA1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <TA1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PIT_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PIT_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PDB_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PDB_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <COP_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <COP_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PWM_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PWM_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <SPI_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <SPI_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <SCI_peripheral_clock v="Enabled"/>
          <SCI_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <I2C_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <I2C_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PGA0_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PGA0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PGA1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PGA1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <ADC0_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <ADC0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <ADC1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <ADC1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <HSCMP0_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <HSCMP0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <HSCMP1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <HSCMP1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <HSCMP2_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <HSCMP2_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
        </group>
        <group name="Peripheral clock rates">
          <TMR_clock_rate v="Auto select"/>
          <PWM_clock_rate v="Auto select"/>
          <SCI_clock_rate v="Auto select"/>
        </group>
        <group name="I/O module">
          <group name="GPIOA">
            <Drive_strength_for_GPIOA0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOB">
            <Drive_strength_for_GPIOB0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOC">
            <Drive_strength_for_GPIOC0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOD">
            <Drive_strength_for_GPIOD0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOD1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOD2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOD3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD3 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOE">
            <Drive_strength_for_GPIOE0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOF">
            <Drive_strength_for_GPIOF0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOF1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOF2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOF3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF3 v="Fast"/>
          </group>
        </group>
      </group>
      <group name="CPU interrupts">
        <boolgroup name="Interrupt SW0" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt SW1" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt SW2" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt SW3" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt LP" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt PLL" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt LVI" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt Illegal Instruction" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt Misalign Access" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt HW Stack Overflow" v="Disabled" />
      </group>
      <group name="Enabled speed modes">
        <boolgroup name="High speed mode" v="Enabled">
          <System_clock__IP_Bus_ v="32"/>
          <boolgroup name="PLL clock" v="Enabled">
            <PLL_clock_frequency v="192"/>
            <Enable_PLL_after_reset v="yes"/>
          </boolgroup>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Low speed mode" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Slow speed mode" v="Disabled" />
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <SetHighSpeed v="don&apos;t generate code"/>
      <SetLowSpeed v="don&apos;t generate code"/>
      <SetSlowSpeed v="don&apos;t generate code"/>
      <GetSpeedMode v="don&apos;t generate code"/>
      <EnableInt v="generate code"/>
      <DisableInt v="generate code"/>
      <GetResetSource v="don&apos;t generate code"/>
      <SetWaitMode v="generate code"/>
      <SetStopMode v="generate code"/>
      <GetBusFreqHz v="don&apos;t generate code"/>
      <OpenBackDoor v="don&apos;t generate code"/>
      <InitShadowRegs v="don&apos;t generate code"/>
      <Delay100US v="don&apos;t generate code"/>
      <EnablePLL v="don&apos;t generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
      <Event_module_name v="Events"/>
      <event name="OnReset" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT0" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT1" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT2" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT3" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINTLP" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnPLLError" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnIllegalOpcode" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnMisalignData" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnHWStackError" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnLVI" v="don&apos;t generate code" />
    </Events>
    <Compiler v="CodeWarrior DSP C Compiler"/>

    <CompilerProperties>
      <Compiler v="CodeWarrior DSP C Compiler"/>
      <PESL_support v="no"/>
      <Unhandled_interrupts v="One handler for all"/>
      <group name="User initialization">
        <User_data_declarations>
        </User_data_declarations>
        <User_code_before_PE_initialization>
        </User_code_before_PE_initialization>
        <User_code_after_PE_initialization>
        </User_code_after_PE_initialization>
      </group>
      <boolgroup name="Generate linker file" v="yes">
        <pROM_xRAM_mode v="yes"/>
        <boolgroup name="Serial bootloader support" v="no" />
        <Stack_size v="512"/>
        <Heap_size v="256"/>
        <list name="ROM/RAM Areas" v="3">
          <group name="MemoryArea0">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v=".p_Interrupts"/>
              <Address v="0"/>
              <Size v="204"/>
              <Qualifier v="RWX"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea1">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v=".p_Code"/>
              <Address v="204"/>
              <Size v="7988"/>
              <Qualifier v="RWX"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea2">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v=".x_Data"/>
              <Address v="1"/>
              <Size v="1023"/>
              <Qualifier v="RW"/>
            </boolgroup>
          </group>
        </list>
      </boolgroup>
      <list name="System paths " v="0">
      </list>
      <list name="User paths " v="0">
      </list>
      <list name="Libraries" v="0">
      </list>
      <list name="User directories" v="0">
      </list>
    </CompilerProperties>
  </CPU_Bean>

  <Bean name="AS1" type="AsynchroSerial">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="AS1"/>
      <Channel v="SCI"/>
      <boolgroup name="Interrupt service/event" v="Enabled">
        <Interrupt_RxD v="INT_SCI_Rx_Full_Over_Error"/>
        <Interrupt_RxD_priority v="medium priority"/>
        <Interrupt_RxD_preserve_registers v="yes"/>
        <Interrupt_TxD v="INT_SCI_Tx_Empty_Idle"/>
        <Interrupt_TxD_priority v="medium priority"/>
        <Interrupt_TxD_preserve_registers v="yes"/>
        <Interrupt_Error v="INT_SCI_Rx_Full_Over_Error"/>
        <Interrupt_Error_priority v="medium priority"/>
        <Interrupt_Error_preserve_registers v="yes"/>
        <Interrupt_Idle v="INT_SCI_Tx_Empty_Idle"/>
        <Interrupt_Idle_priority v="medium priority"/>
        <Interrupt_Idle_preserve_registers v="yes"/>
        <Input_buffer_size v="2"/>
        <Output_buffer_size v="2"/>
        <group name="Handshake">
          <boolgroup name="CTS" v="Disabled" />
          <boolgroup name="RTS" v="Disabled" />
        </group>
      </boolgroup>
      <group name="Settings">
        <Parity v="none"/>
        <Width v="8 bits"/>
        <Stop_bit v="1"/>
        <enumgroup name="SCI output mode" v="Normal">
        </enumgroup>
        <LIN_slave_mode v="Disabled"/>
        <boolgroup name="Receiver" v="Enabled">
          <RxD v="GPIOB6_ANA13_SDA_RXD_CMP0_P2_CLKIN"/>
          <RxD_pin_signal v=""/>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Transmitter" v="Enabled">
          <TxD v="GPIOB7_ANA11_SCL_TXD_CMP2_M3"/>
          <TxD_pin_signal v=""/>
        </boolgroup>
        <Baud_rate v="115200 baud"/>
        <Break_signal v="Disabled"/>
        <Wakeup_condition v="Idle line wakeup"/>
        <Transmitter_output v="Not inverted"/>
        <Stop_in_wait_mode v="no"/>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Enabled_in_init__code v="yes"/>
        <Events_enabled_in_init_ v="yes"/>
      </group>
      <group name="CPU clock/speed selection">
        <High_speed_mode v="This bean enabled"/>
        <Low_speed_mode v="This bean disabled"/>
        <Slow_speed_mode v="This bean disabled"/>
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <Enable v="don&apos;t generate code"/>
      <Disable v="don&apos;t generate code"/>
      <EnableEvent v="don&apos;t generate code"/>
      <DisableEvent v="don&apos;t generate code"/>
      <RecvChar v="generate code"/>
      <SendChar v="generate code"/>
      <RecvBlock v="generate code"/>
      <SendBlock v="generate code"/>
      <ClearRxBuf v="generate code"/>
      <ClearTxBuf v="generate code"/>
      <CharsInRxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <GetCharsInRxBuf v="generate code"/>
      <CharsInTxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <GetCharsInTxBuf v="generate code"/>
      <SetBaudRateMode v="don&apos;t generate code"/>
      <GetError v="don&apos;t generate code"/>
      <GetBreak v="don&apos;t generate code"/>
      <SetBreak v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnTxOn v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnTxOff v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnRxOn v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnRxOff v="don&apos;t generate code"/>
      <LoopMode v="don&apos;t generate code"/>
      <SetIdle v="don&apos;t generate code"/>
      <ConnectPin v="don&apos;t generate code"/>
      <GetRxIdle v="don&apos;t generate code"/>
      <GetTxComplete v="don&apos;t generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
      <Event_module_name v="Events"/>
      <event name="BeforeNewSpeed" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="AfterNewSpeed" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnError" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AS1_OnError"/>
        <Priority v="same as interrupt"/>
      </event>
      <event name="OnRxChar" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AS1_OnRxChar"/>
        <Priority v="same as interrupt"/>
      </event>
      <event name="OnRxCharExt" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnTxChar" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AS1_OnTxChar"/>
        <Priority v="same as interrupt"/>
      </event>
      <event name="OnFullRxBuf" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AS1_OnFullRxBuf"/>
        <Priority v="same as interrupt"/>
      </event>
      <event name="OnFreeTxBuf" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AS1_OnFreeTxBuf"/>
        <Priority v="same as interrupt"/>
      </event>
      <event name="OnBreak" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnTxComplete" v="don&apos;t generate code" />
    </Events>
  </Bean>

</PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
