| Kinetis SDK v.2.0 API Reference Manual Rev. 0 Freescale Semiconductor, Inc.

- Main Page
- Related Pages
- API Reference

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Driver errors status

- #kStatus_DMA_Busy = 5000
- kStatus_DSPI_Error = 601
- kStatus_EDMA_QueueFull = 5100
- kStatus_EDMA_Busy = 5101
- kStatus_ENET_RxFrameError = 4000
- kStatus_ENET_RxFrameFail = 4001
- kStatus_ENET_RxFrameEmpty = 4002
- kStatus_ENET_TxFrameBusy = 4003
- kStatus_ENET_TxFrameFail = 4004
- #kStatus_ENET_PtpTsRingFull = 4005
- #kStatus_ENET_PtpTsRingEmpty = 4006
- kStatus_FLEXIO_I2S_Idle = 2300
- kStatus_FLEXIO_I2S_TxBusy = 2301
- kStatus_FLEXIO_I2S_RxBusy = 2302
- kStatus_FLEXIO_I2S_Error = 2303
- kStatus_FLEXIO_I2S_QueueFull = 2304
- kStatus_QSPI_Idle = 4500
- kStatus_QSPI_Busy = 4501
- kStatus_QSPI_Error = 4502
- kStatus_SAI_TxBusy = 1900
- kStatus_SAI_RxBusy = 1901
- kStatus_SAI_TxError = 1902
- kStatus_SAI_RxError = 1903
- kStatus_SAI_QueueFull = 1904
- kStatus_SAI_TxIdle = 1905
- kStatus_SAI_RxIdle = 1906
- kStatus_SMARTCARD_Success = 4300
- kStatus_SMARTCARD_TxBusy = 4301
- kStatus_SMARTCARD_RxBusy = 4302
- kStatus_SMARTCARD_NoTransferInProgress = 4303
- kStatus_SMARTCARD_Timeout = 4304
- kStatus_SMARTCARD_Initialized = 4305
- kStatus_SMARTCARD_PhyInitialized = 4306
- kStatus_SMARTCARD_CardNotActivated = 4307
- kStatus_SMARTCARD_InvalidInput = 4308
- kStatus_SMARTCARD_OtherError = 4309
- kStatus_SMC_StopAbort = 3900
- kStatus_SPI_Busy = 1400
- kStatus_SPI_Idle = 1401
- kStatus_SPI_Error = 1402
- kStatus_TRGMUX_Locked = 4200
- kStatus_NOTIFIER_ErrorNotificationBefore = 9800
- kStatus_NOTIFIER_ErrorNotificationAfter = 9801