## f_stat

    FRESULT f_stat (
      const TCHAR* FileName,  /* ファイルまたはディレクトリ名へのポインタ */
      FILINFO* FileInfo       /* ファイル情報構造体へのポインタ */
    );

#### 引数

FileName
  情報を得るファイルまたはディレクトリ名の`'\0'`で終わる文字列を指すポインタを指定します。
FileInfo
  読み出したファイル情報を格納するファイル情報構造体へのポインタを指定します。

#### 戻り値

FR_OK (0)
  正常終了。
FR_NO_FILE
  ファイルまたはディレクトリが見つからない。
FR_NO_PATH
  パスが見つからない。
FR_INVALID_NAME
  パス名が不正。
FR_INVALID_DRIVE
  論理ドライブ番号が不正。
FR_NOT_READY
  メディアがセットされていないなど、物理ドライブが動作不能状態。
FR_DISK_ERR
  ディスク・エラーによる失敗。
FR_INT_ERR
  不正なFAT構造または内部エラーによる失敗。
FR_NOT_ENABLED
  論理ドライブにワークエリアが割り当てられていない。
FR_NO_FILESYSTEM
  有効なFATボリュームが見つからない。

#### 解説

ファイルまたはディレクトリに関する情報を得ます。得られるファイル情報の詳細については `FILINFO`構造体を参照してください。

#### 対応情報

`_FS_MINIMIZE == 0`のときに使用可能です。

#### 参照

`f_opendir, f_readdir, FILINFO, DIR`

戻る