## f_getcwd

カレント・ディレクトリを得ます

    FRESULT f_getcwd (
      TCHAR* Buffer,  /* バッファ */
      UINT BufferLen  /* バッファ・サイズ */
    );

#### 引数

Buffer
  カレント・ディレクトリの文字列を格納するバッファ
BufferLen
  TCHAR単位のバッファ・サイズ

#### 戻り値

FR_OK (0)
  正常終了。
FR_DISK_ERR
  ディスク・エラーによる失敗。
FR_INT_ERR
  不正なFAT構造または内部エラーによる失敗。
FR_NOT_READY
  メディアがセットされていないなど、物理ドライブが動作不能状態。
FR_NO_FILESYSTEM
  有効なFATボリュームが見つからない。
FR_NOT_ENABLED
  その論理ドライブにワーク・エリアが与えられていない。
FR_NOT_ENOUGH_CORE
  バッファ・サイズが不足。

#### 解説

f_getcwd関数は、カレント・ドライブのカレント・ディレクトリのパス文字列を取得します。パス文字列は、ドライブ番号を含んだフル・パス名です。

#### 対応情報

`_FS_RPATH == 2`のとき使用可能です。

#### 参照

`f_chdrive, f_chdir`

戻る