NXP NFC Reader Library v4.040.05.011646

Data Fields
phalTop_T1T_LockCtrlTlv Struct Reference
Application Layer » Tag Operation Layer » Component : Software

T1T Lock Control TLV parameter structure. More...

## Data Fields
uint16_t | wOffset
| TLV offset.
uint16_t | wByteAddr
| Lock bytes start address/offset.
uint8_t | bSizeInBits
| Lock bytes size in bits.
uint8_t | bBytesPerPage
| Number of Bytes per page.
uint8_t | bBytesLockedPerBit
| Number of bytes locked per lock bit.

## Detailed Description

T1T Lock Control TLV parameter structure.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- phalTop.h