*      Motor LINIX 45ZWN24-40 Connection for TWR-MC-LV3PH J5 connector:
*								- phase A J5.1 - green		 			 
*								- phase B J5.2 - blue
*								- phase C J5.3 - white
*
*			 Hall Sensor Connection for TWR-MC-LV3PH J8 connector:
*								- +5V J8.1  - red		 			 
*								- GND J8.2  - black
*								- HS_A J8.3 - white
*								- HS_B J8.4 - blue
*								- HS_C J8.5 - green